
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Краснокутської селищної ради

від 04 квітня 2025 року № 7023-VIII
(LIV сесія VIII скликання)
ЗМІСТ

3Перелік скорочень


5ВСТУП


6НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ РОЗРОБЦІ МЕП


81. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ


112. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ КРАСНОКУТСЬКОЇ ТГ


112.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ


112.1.1 Історична довідка


112.1.2. Географічне положення та кліматичні умови


172.1.3. Населення: чисельність та структура


192.1.4. Оцінка економічного потенціалу громади


202.2. АНАЛІЗ ВПЛИВІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ


202.2.1. Аналіз обмежень для сталого енергетичного розвитку території ТГ


212.2.2. Результат SWOT- аналізу енергетичного розвитку території ТГ


222.2.3. Аналіз впливу ОМС на сектори енергетичного планування та визначення секторів


242.3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ


242.3.1. Громадські будівлі


272.3.2. Житлові будівлі


312.3.3. Водопостачання


352.3.4. Зовнішнє освітлення


372.3.5. Теплопостачання


382.3.6. Управління відходами


402.3.7. Громадський транспорт


412.3.8. Електропостачання


422.3.9. Газопостачання


452.4 РІЧНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС


492.5. РІЧНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС (У ФОРМІ ДІАГРАМИ СЕНКІ)


512.6 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ БЕНЧМАРКІНГУ КЛЮЧОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ’ЄКТІВ (СИСТЕМ) НА ТЕРИТОРІЇ ТГ


532.7 АНАЛІЗ СТАНУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ), СТАНУ ОСНАЩЕНОСТІ ВУЗЛАМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕНЕРГІЇ


553. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


553.1 ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ЛІНІЇ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ


563.1.1. Визначення базової лінії у секторі громадські будівлі.


563.1.2. Визначення базової лінії за сектором багатоквартирні будинки.


583.1.4. Визначення базової лінії за сектором об’єкти теплопостачання.


593.1.4. Визначення базової лінії за сектором об’єкти водопостачання і водовідведення.


603.1.5. Визначення базової лінії за сектором об’єкти зовнішнього освітлення.


603.1.6. Визначення базової лінії за сектором об’єкти з управління побутовими відходами.


613.1.7. Визначення базової лінії за сектором громадський транспорт.


623.1.8. Визначення базової лінії муніципального енергетичного плану.


633.2 РОЗРАХУНОК ЦІЛЕЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


684. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТГ


735. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МЕП


735.1. ОГЛЯД БЮДЖЕТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РАМКИ


795.2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ НА ПЕРІОД 2025-2030 РОКУ


825.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА ВИКОНАННЯ МЕП


845.4. ОСНОВНІ ПОТЕНЦІЙНІ ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РИЗИКИ ПРИ ВИКОНАННІ МЕП ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ, ТА МОЖЛИВИХ ДІЙ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ РИЗИКІВ


885.5. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕП В ЦІЛОМУ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ


906. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МЕП


906.1 КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАНОМ НА 2030 РІК


916.2. ЗВЕДЕНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ, ВАРТІСНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ БАЛАНСИ СТАНОМ НА 2030 РІК




Перелік скорочень

LNG – зріджений природній газ

LPG – зріджений нафтовий газ

АЗС – автозаправна станція

АТ – акціонерне товариство

БКУ – бюджетний кодекс України

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВДЕ – відновлювані джерела енергії

ВЕС – вітрова електростанція

ГВП – гаряче водопостачання
ГЕС – гідроелектростанція

ГРМ – газорозподільна система

ГТС – газотранспортна система

ГРП – газорозподільчий пункт

ГРС – газорозподільна станція

ДБН – державні будівельні норми

ДВН- двигун внутрішнього згорання

ДПП – державно-приватне партнерство

ЕСКО – енергосервісний компанія

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ІЕП НАНУ – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

КВВП – коефіціент використання встановленої потужності 

КЕВП – коефіцієнт ефективності використання палива

ЛЕП – лінія електропередачі

МЕА – міжнародне енергетичне агенство

МЕП – місцевий енергетичний план, муніципальний енергетичний план

МТГ/ТГ – міська територіальна громада/територіальна громада

НЕС – Національна економічна стратегія на період до 2030 року

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
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ВСТУП
Муніципальний енергетичний план Краснокутської селищної територіальної громади до 2030 року розроблений на виконання рішення XL сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради №5717-VIII від 06.02.2024 «Про розроблення Муніципального енергетичного плану Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області на 2025-2030 роки» та відповідно до умов Меморандуму про співпрацю між ГО «ДІКСІ ГРУП» та Краснокутською селищною радою від 11.12.2023 та у рамках проєкту з підтримки розробки муніципальних енергетичних планів, який реалізується ГО «ДІКСІ ГРУП» за підтримки уряду Нідерландів (програма MATRA). 

Муніципальний енергетичний план розроблено на підставі Методики розроблення місцевих енергетичних планів затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21 грудня 2023 року №1163.

Метою створення МЕП є сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії, застосування високоефективної когенерації та інших цілей, які пов’язані з використанням енергії та визначені законодавством; забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на придбання енергії та комунальних послуг; визначення пріоритетних секторів енергетичного планування для залучення інвестицій і раціонального використання бюджетного фінансування для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури території територіальних громад і регіонів; покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки населення; скорочення викидів парникових газів та забезпечення декарбонізації споживання енергії на територіях територіальних громад та регіонах до 2050 року з урахуванням принципу «Енергоефективність насамперед».

Муніципальний енергетичний план розкриває перелік середньострокових і довгострокових цілей енергетичної політики громади та описує організаційно-фінансовий механізм їх досягнення, відповідає заходам, зазначеним в Національному Плані Дій з енергоефективності на період до 2030 року та Національному плану з Енергії та клімату, спрямованим на сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, стимулювання їх до реалізації енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках; стимулювання підприємств до впровадження енергоефективних технологій; запровадження моніторингу результативності та ефективності
Муніципальний енергетичний план Краснокутської селищної територіальної громади може переглядатися та коригуватися на основі результатів реалізованих проєктів, розвитку економіки громади, зміни державної політики та інших факторів.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ РОЗРОБЦІ МЕП

Муніципальний енергетичний план Краснокутської селищної територіальної громади на період до 2030 року розробляється з урахуванням:

- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закону України “Про енергетичну ефективність”;

- Закону України “Про альтернативні джерела енергії”;

- Закону України “Про альтернативні види палива”;

- Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

- Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”;

- Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

- Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

- Закону України “Про житлово- комунальні послуги”;

- Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”;

- Закону України “Про Фон енергоефективності”;

- Енергетичної стратегії України на період до 2050 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 373;

- Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 88-р;

- Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 569-р;

- Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р;

-Національний План з енергетики та клімату на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2024 р. № 587-р;

- Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р;

- Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької Угоди, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня 2021 р. 

№ 868-р;

- Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;

- Постанови КМУ від 23.12.2021 року № 1460 “Про впровадження систем енергетичного менеджменту”;
- Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на  2024 рік, затвердженої рішенням Харківської обласної ради ХХ сесії VIII скликання від 24 грудня 2023 року № 726 - VIII із змінами;

- Програма охорони навколишнього природного середовища Харківської області на 2021–2027 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради ІІ сесії VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 9 - VIII;

- Про затвердження Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони «Харківська», затвердженої рішенням Харківської обласної ради VIII сесії VIII скликання від 25 листопада 2021 року № 279 - VIII із змінами;

- Програма підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні, затвердженої розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації від 18.04.22р. № 24В;

- Про розроблення Муніципального енергетичного плану Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області на 2025-2030 роки, затвердженого рішенням Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області XL сесії VIII скликання від 06 лютого 2024 р. № 5717-VIII;

- Про впровадження системи енергетичного менеджменту на території Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області,  затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області XХХІХ сесії VIII скликання від 25 грудня 2023 р. № 5614-VIII;

- Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності Краснокутської селищної ради на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області XIV сесії VIII скликання від 12 жовтня 2021 р. № 2638-VIII;

1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Розроблення та реалізація Муніципального енергетичного плану (МЕП) спрямована на системне запровадження нових енергоефективних заходів та проєктів, які дозволять зробити Краснокутську міську територіальну громаду більш енергонезалежною, а життя мешканців - більш комфортним. Прийняття МЕП забезпечить стратегічне бачення подальшого розвитку та планування капіталовкладень, можливість залучення додаткових позабюджетних інвестицій та стимулювання енергоефективності у всіх секторах громади. 

Основними завданнями МЕП є: 
	скорочення споживання енергетичних ресурсів ключовими секторами громади;

	розвиток ВДЕ та забезпечення енергетичної безпеки громади;

	підвищення свідомості мешканців щодо раціонального використання енергії; 

	впровадження заходів із застосуванням сучасних енергоефективних технологій у будівлях комунальної сфери та інженерних мережах; 

	забезпечення комфортності перебування в будівлях; 

	залучення інвестицій у проєкти з питань енергоефективності та відновлювальної енергетики. 


Пріоритетними секторами МЕП Краснокутської міської територіальної громади є: 
	громадські будівлі; 

	житлові будівлі; 

	об’єкти теплопостачання;

	об’єкти водопостачання і водовідведення; 

	об’єкти зовнішнє освітлення; 

	об’єкти управління побутовими відходами;

	громадський транспорт.


Структура МЕПу відповідає Методиці розробки  МЕП складається з шести розділів та додатків.

За результатами аналізу вихідного стану проведено огляд географічних і кліматичних характеристик, демографічної ситуації, основних статистичних показників території територіальної громади. Окремо проаналізовано кожен з секторів енергетичного планування.

На підставі зібраних даних підготовано енергетичні та вартісні баланси минулих періодів за категоріями кінцевих споживачів і видами енергії з відображенням відповідних трендів, та основних висновків до них. Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів наведено у табл 1.1.
Таблиця 1.1 

Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів  (МВт·год)

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Громадські будівлі
	13 887
	9 635
	10 750

	2
	Багатоквартирні будинки
	21 086
	18 676
	17 762

	3
	Одно- та двоквартирні будинки
	134 133
	119 671
	114 164

	4
	Об’єкти теплопостачання
	221
	148
	177

	5
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	477
	443
	391

	6
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	337
	101
	40


	7
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	1 065
	682
	966

	8
	Громадський транспорт
	894
	432
	504

	
	РАЗОМ
	172 101
	149 788
	144 755


Станом на 2021 рік загальний обсяг спожитої енергії на території територіальної громади в обраних секторах становив 172 101 МВт·год, частка енергії з відновлювальних джерел енергії досягла рівня 9,91%.

Окремо на підставі зібраних та верифікованих даних проведено бенчмаркинг ключових енергетичних показників об’єктів (систем) на території територіальної громади. Зібрані та верифіковані дані, та результати бенчмаркінгу наведені у відповідних додатках до МЕПу.

На підставі аналізу споживання енергії побудовано базову лінію муніципального енергетичного плану. Базова лінія визначена на основі тренду енергетичного балансу шляхом коригування, з урахуванням показників демографічного та економічного прогнозів розвитку території громади, а також інших впливових факторів, таких як рівень дотримання повітряно-теплового режиму, рівень освітлення та інших вимог утримання будівель, визначених державними медико-санітарними правилами і державними будівельними нормами в галузі утримання будинків, будівель, споруд, а також іншими нормативними документами. Визначення базової лінії проведено як для кожного сектору зокрема, так і для  муніципального енергетичного плану загалом. 

Ґрунтуючись на базовій лінії (базовому сценарії) споживання енергії на території територіальної громади у пріоритетних секторах, розраховані цільові показники сталого енергетичного розвитку громади (у тому числі секторальні та проміжні цільові показники) щодо підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії.
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Рис. 1.1. Базова лінія та цільові показники сталого енергетичного розвитку громади, МВт*год
Основні цільові показники сталого енергетичного розвитку Краснокутської міської територіальної громади становлять:
	підвищення енергетичної ефективності: зниження кінцевого споживання енергії на 17,65% або 31 267 МВт·год/рік у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання на території територіальної громади;

	розвиток відновлюваних джерел енергії: збільшення частки ВДЕ до 27,48% в кінцевому споживанні енергії на території територіальної громади (щонайменше 40 083 МВт·год/рік енергії споживається з відновлюваних джерел енергії у 2030 році).


Окрім стратегічних цілей сталого енергетичного розвитку території громади розраховано секторальні цілі, котрі будуть операційними цілями для основних стратегічних цілей. 

Реалізація стратегічної мети та досягнення передбачених планом стратегічних цілей здійснюється шляхом впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності у ключових  секторах, а також заходів пов`язаних розвитком відновлюваних джерел енергії  та проведення інформаційно- просвітницьких кампаній на енергозберігаючу тематику.

Таблиця 1.2

Зведена інформація щодо заходів муніципального енергетичного плану, млн грн

	Назва проекту
	Загальна вартість реалізації з ПДВ, (млн. грн)
	Очікувана економія енергії, МВт-год/рік
	Обсяг заміщення ВДЕ,  МВт-год/рік

	1. Громадські будівлі
	330,25
	3 334,62
	1 051,10

	2. Житлові будівлі
	1 110,81
	27 596,69
	12 136,08

	3. Об’єкти теплопостачання
	2,47
	41,77
	87,84

	4. Об’єкти водопостачання і водовідведення
	45,26
	72,83
	165,90

	5. Об’єкти зовнішнього освітлення
	6,23
	32,21
	84,57

	6. Об'єкти з управління побутовими відходами
	11,00
	105,41
	189,75

	7. Громадський транспорт
	8,86
	83,43
	175,10

	Разом
	1 514,88
	31 266,96
	13 890,34


У контексті запропонованих заходів та фінансових ресурсів, необхідних на їх реалізацію розглянуто можливості міського бюджету Краснокутської МТГ щодо фінансування (співфінансування) заходів. Фінансовий план МЕП у розрізі секторів та джерел фінансування приведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Фінансовий план муніципального енергетичного плану, млн грн

	Назва сектору
	Міський бюджет
	Грант
	Позика бюджету
	Еско контракт
	Фонд ЕЕ
	Кошти мешканців
	Кошти підприємств
	Всього

	1. Громадські будівлі
	73,68
	74,304
	138,29
	43,98
	
	
	
	330,25

	2. Житлові будівлі
	8,55
	
	
	2,75
	83,5
	1 016,01
	
	1 110,81

	3. Об’єкти теплопостачання
	1,235
	
	
	
	
	
	1,24
	2,47

	4. Об’єкти водопостачання і водовідведення
	18,275
	
	
	6,97
	
	
	20,02
	45,26

	5. Об’єкти зовнішнього освітлення
	0,25
	
	
	4,90
	
	
	1,08
	6,23

	6. Об’єкти з управління побутовими відходами
	2,55
	
	
	
	
	
	8,45
	11,00

	7. Громадський транспорт
	
	
	
	
	
	
	8,86
	8,86

	Разом
	104,54
	74,30
	138,29
	58,60
	83,50
	1 016,01
	39,64
	1 514,88


Загальний бюджет МЕПу , в цінах 2023 року становить 1 514,88 млн. грн.  

Досягнення очікуваних результатів можливе за умови успішної реалізації запланованих проєктів, а також залучення необхідних інвестицій.

2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ КРАСНОКУТСЬКОЇ ТГ
2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ
Краснокутська територіальна громада Богодухівського району Харківської області утворилася у 2020 році на базі Краснокутського району. До її складу увійшли 11 сільських та 2 селищні ради. Загальна кількість населених пунктів на території громади – 66.
2.1.1 Історична довідка
Селище Краснокутськ — одне з найстаріших населених пунктів Слобожанщини. Перша згадка про тоді ще «Красний Кут» сягає середини XVII століття. Він був заснований як опорний пункт від нападів татар. У 1651 році, після битви під Берестечком, група переселенців з Задніпрянщини, «що бігли від гніту польських феодалів», та козаки Корсунського полку під проводом полковника Івана Штепи оселилися під захистом лісів на пагорбах вздовж річки Мерла. Ця дата вважається датою заснування Краснокутська. Уже в наступному році — був добудований острог, а в 1657 році Красний Кут став укріпленою фортецею, яка активно протистояла нападам турко-татарських загонів. 
У 1765 році Красний Кут став містом. А після ліквідації полкового розмежування Слобожанщини — центром Краснокутського комісарства Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії. У 1773 році в ньому налічувалися 4 134 мешканця, у тому числі 3 741 військовий обиватель, 170 підданих; понад 200 осіб належало до привілейованих станів: військові, військові у відставці, колишня козацька старшина та інші.
У 1850 році Красний Кут перейменували в Краснокутськ (за іншими даними — у 1780).
На початку 1890-х років у місті вже був 1 021 будинок, 5 697 жителів (2 865 чоловіків і 2 832 жінок). Дворян — 108, представників духовенства — 75, почесних громадян і купців — 26, міщан — 2 130,селян — 2 712, військових — 639, іноземців — 3, інших верств — 4. А ще 4 церкви, 2 школи — церковнопарафіяльна і початкова, земська лікарня, аптека, 12 лавок. 
За переписом населення 1897 року, у Краснокутську нараховувалось вже 6 860 жителів, у тому числі селян — 4 888, міщан — 1 811, дворян — 74, купців — 28, духовенства — 20. З 1 823 жителів, що мали самостійне заняття, сільським господарством займалися 665 (без членів сім'ї), ремеслом — 232, торгівлею — 22 людини. З 1 309 господарств 70 користувалися найманою робочою силою; у 50 працювало по одному батраку, в 15 — по 2-3, в 5 — від 4 до 10.
2.1.2. Географічне положення та кліматичні умови
Адміністративний центр громади – смт Краснокутськ розташований у центрі об’єднаної громади та має зручне сполучення з іншими населеними пунктами громади, обласними центрами. Відстань з смт Краснокутськ до: м. Харків – 93 км, м. Суми – 119, м. Полтава – 86, м. Київ – 371, м. Богодухів – 44, смт Коломак – 33, м. Валки – 47, смт Золочів – 88, м. Охтирка – 60 км. Найбільші населені пункти (центри старостинських округів) громади розташовані вздовж основних шляхів. Найвіддаленішим є В’язівський старостинський округ – 32 км.
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Рис. 2.1. Карта Краснокутської селищної територіальної громади
На півночі Краснокутська громада межує з Охтирської громадою Сумської області, на заході – з Чутівською та Котелевською громадами Полтавської області. На півдні – з Коломацькою, на сході – з  Богодухівською громадою Харківської області.
Загальна площа Краснокутської селищної територіальної громади становить 1040,8 км2.
	Старостинський округ
	Площа
	Старостинський округ
	Площа

	Краснокутськ
	96,940 км2
	Колонтаївський
	83,503 км2

	Костянтинівський
	74,367 км2
	Любівський
	40,500 км2

	В’язівський
	47,239 км2
	Мурафський
	142,70 км2

	Каплунівський
	53,906 км2
	Олексіївський
	63,145 км2

	Качалівський
	71,468 км2
	Пархомівський
	108,592 км2

	Китченківський 
	42,353 км2
	Рябоконівський
	99,304 км2

	Козіївський
	121,805 км2
	
	


Краснокутська громада розташоване в зоні помірно-континентального клімату. Клімат району перебуває під дією повітряних мас, які надходять з Атлантичного та Північного Льодовитого океанів. Для цього клімату характерні відносно тепле літо і порівняно тепла зима, при достатній вологості протягом усього року. Середня багаторічна температура повітря близько +7,2 °C, найхолоднішими місяцями є січень −6,9 °C та лютий −6,8 °C. Мінімальна температура за останні 10 років була у лютому 1994 року −32,5 °C; Лише в 1940 році температура повітря в січні падала до −40 °C. Але в останні роки таких морозів не було.

Середня місячна температура липня +19,8 °C, серпня +19,1 °C. Абсолютний максимум +37 °C.

Середньорічна кількість опадів — 552 мм. Норма опадів на рік — 500 мм. Середнє число днів з опадами за рік — 161 день. У холодну пору року днів з опадами спостерігається більше. Найбільша кількість днів з опадами спостерігається в січні і лютому, але найбільша кількість опадів спостерігалася у травні—червні, хоча кількість днів з опадами була менша, але опади були інтенсивні у вигляді зливових дощів. Найменша кількість опадів була у серпні.

Опади випадають частіше у вигляді дощу в теплий період і снігу в холодний. Мряка спостерігається в усі місяці року, за винятком червня й липня, коли її майже зовсім не буває. Восени і взимку мряка спостерігалася частіше, ніж весною. Найбільша кількість днів із дощем припадає на травень, часто дощі бувають у жовтні. У період із листопада по березень кількість днів із дощем зменшується. У цей період спостерігаємо сніг. Нерідко сніг буває в жовтні і у квітні.

Середньорічна вологість повітря — 75 %. Найбільша вологість припадає на холодну пору року (листопад—лютий 85-90 %), найменша вологість у травні 56-60 %. 100 % вологість спостерігається при туманах у період ХІ-III місяці, а з них особливо часто в XII місяці.

Узимку тумани тривають протягом кількох діб. Улітку тумани бувають часто і тривалість їх недовга, всього до 3-5 годин. Частіше вони спостерігаються вранці.

Середньорічна швидкість вітру буває 4 м/с. Найбільша швидкість вітру спостерігається в листопаді—березні. На холодну пору року припадає і найбільше число днів із швидкістю вітру 15 м/с і більше. Найбільша швидкість вітру, яка була зафіксована метеостанцією «Богодухів» у період 1995–2000 рр., становила 24 м/с. Найбільша кількість днів зі штилем спостерігається в літню пору. За напрямком вітри бувають різні. Але взимку і весною частіше спостерігаються східні вітри, влітку західні, восени — південні й західні.

Найбільше хмарних днів спостерігається в період із листопада по березень. Багато ясних днів відмічено влітку (липень—вересень). Висота хмарності найчастіше 600—800 м. Хмарність висотою 300—400 м спостерігається частіше в січні, лютому, березні, листопаді, грудні; 200 м і менше в жовтні й листопаді.

Узимку (грудень—березень) спостерігаються заметілі. Хоча нерідко бувають і наприкінці жовтня—листопаді. Зимові заметілі бувають тривалістю по 2-3 доби.

Сніговий покрив лежить із листопада—грудня до березня. Середня висота снігового покриву близько 15 см. Серед зимових явищ особливо часто спостерігається ожеледь та паморозь, які можуть тривати (особливо у стадії збереження) до 4-6 діб.

Улітку спостерігаються суховії, це коли вітер 12 м/с і більше і низька вологість — менше 30 %. Пилові бурі не характерні для громади.
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Рис. 2.2. Середні температури та опади
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Рис. 2.3. Похмурі, сонячні дні та дні з опадами
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Рис. 2.4. Максимальні температури
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Рис. 2.5. Кількість опадів
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Рис. 2.6. Швидкість вітру
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Рис. 2.7. Роза вітрів

З метою нормування умов зовнішнього середовища доцільно розрахувати градусо- дні опалювального періоду минулих та майбутніх періодів. Такий розрахунок приведено у таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Розрахунок градусо-діб опалювального періоду минулих та майбутніх періодів
	№
	Показник
	Од. вим.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Тривалість опалювального періоду
	діб
	149
	157
	169
	156
	166
	154
	145
	150
	148
	146
	144
	142
	140
	138

	2
	Середня зовнішня температура
	°С
	-0,6
	1,0
	1,7
	3,4
	1,5
	1,5
	1,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,0
	0,1

	3
	Внутрішня температура
	°С
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	4
	Кількість градусо-діб опалення
	°С∙доба
	3069,4
	2983,0
	3092,7
	2589,6
	3071,0
	2849,0
	2653,5
	2910,0
	2886,0
	2861,6
	2836,8
	2811,6
	2800,0
	2746,2


2.1.3. Населення: чисельність та структура
На території Краснокутської громади проживає 25,67 тис. осіб, з них 7178 осіб або 27,96 % у адміністративному центрі – смт Краснокутськ. Фактично 1/3 населення громади зосереджено у 7 найбільших населених пунктах, у решті 59 лише 30 %. За віковою структурою населення 17 % – молодші за працездатний вік. Третина населених пунктів громади (28) є дрібними з населенням до 50 осіб, з них 3 села не мають жителів. 16 сіл, в яких проживає від 51 до 200 осіб, є малими. 5 населених пунктів є великими з населенням понад 1 тис. осіб. Середня щільність населення населених пунктів громади – 408 осіб, що є дещо нижче аналогічного показника по Україні.
Середньорічні темпи скорочення населення у громаді 1 % за рік, що відповідає загальнодержавному показнику.
Чисельність населення громади станом на 2024 рік наведено у табл. 2.2
Таблиця 2.2 
Чисельність населення громади

	Населений пункт
	Осіб
	Населений пункт
	Осіб
	Населений пункт
	Осіб
	Населений пункт
	Осіб

	с-ще Краснокутськ
	7178
	с.Бузове
	10
	с.Прокопенкове
	0
	с.Сонцедарівка
	172

	с.Основинці
	489
	с.Карайкозівка
	5
	с.Лучки
	0
	с.Олексіївка
	570

	с.Ситники
	8
	с.Кусторівка
	16
	с.Колонтаїв
	850
	с-ще Водяне
	484

	с.Степанівка
	165
	с-ще Михайлівське 
	5
	с.Котелевка
	8
	с.Пархомівка
	2685

	с.Чернещина
	530
	с. Павлюківка 
	29
	с.Капранське
	8
	с.Гаркавець
	1

	с.Костянтинівка
	1329
	с.Петрівське
	52
	с.Любівка
	693
	с-ще Павлівка 
	157

	с-ще.Камяно-Хутірське
	86
	с.Шевченкове
	7
	с.Мурафа
	2201
	с-ще Степове
	72

	с-ще Ковалівське
	83
	с.Китченківка
	372
	с.Володимирівка
	111
	с.Рябоконеве
	273

	с-ще Степове
	1
	с-ще Бузова
	69
	с.Мирне
	396
	с.Березівка
	17

	с.В’язова 
	466
	с. Ковальчуківка 
	38
	с-ще Лісне
	0
	с.Зубівка
	33

	с.Михайлівка 
	53
	с.Сергіївка
	10
	с.Оленівське
	182
	с.Ковалівка 
	92

	с.Рандава
	13
	с.Благодатне
	13
	с.Пильнянка 
	13
	с.Комарівка
	0

	с.Одрада
	14
	с.Настеньківка
	2
	с.Сорокове
	136
	с.Хутірське
	12

	с.Олійники
	7
	с. Коломацькій Шлях
	10
	с-ще Прогрес
	46
	с.Слобідка
	303

	с.Каплунівка
	560
	с.Козіївка
	2162
	с.Княжа Долина
	119
	с.Гринів Яр
	0

	с.Мойка
	18
	с.Городнє
	788
	с.Бідило
	60
	с.Сонцедарівка
	172

	с.Качалівка
	842
	с.Ходунаївка
	47
	с-ще Дублянка
	499
	с.Олексіївка
	570
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Рис. 2.8. Структура чисельності населення за статтю станом на 2024 рік
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Рис. 2.9. Вікова структура чисельності населення станом на 2024 рік
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Рис. 2.10. Динаміка чисельності населення Краснокутської громади протягом 2021-2024 років та прогноз на 2030 рік, осіб
Складнісь прогнозу до 2030 року полягає у декількох зовнішніх факторах. Перш за все це тривалість військових дій. Просування лінії зіткнення збільшує кількість осіб, котрі готові евакуюватись з громади. Натомість завершення військових дій стимулюватиме повернення осіб, котрі виїхали і готові повернутись. Незначний приріст у громаді відбудеться за рахунок ВПО ,котрі залишились в громаді. Щодо природньої зміни чисельності, то динаміка негативна. Смертність перевищує народжуваність, та внутрішня міграція у великі міста приведе до загального зменшення населення до 2030 року. За нашими пронозами чисельність населення не перевищуватиме 
Загальна чисельність ВПО в громаді станом на 2022 рік складала 17600 осіб (66% від загальної чисельності мешканців громади на відповідну дату). 
Таблиця 2.3
Загальна чисельність населення в громаді та прогноз на 2030 рік

	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність постійного населення
	осіб
	26 900
	27 061
	26 677
	25 670
	25 559
	25 152
	24 744
	24 337
	23 929
	23 522

	2
	Чисельність внутрішньо переміщених осіб
	осіб
	0
	17 600
	19 862
	18 868
	17 779
	17 036
	15 489
	14 115
	12 897
	11 818

	3
	Чисельність населення,всього
	осіб
	26 900
	44 661
	46 539
	44 538
	43 338
	42 188
	40 233
	38 452
	36 826
	35 340


2.1.4. Оцінка економічного потенціалу громади
Промисловість громади представлена 4 підприємствами промисловості: 
	ДП Дублянський спиртовий завод;

	ПП «Цукровик – Агро»;

	КП «Джерело» (водопостачання та водовідведення);

	ПП Партнер Люкс (виготовлення цегли). 

	7 об’єктів газовидобувної галузі


Основний акцент перенесено на вирішення проблемних питань конкретних підприємств. Це можливо за умов об’єднання зусиль керівників підприємств, Краснокутської селищної територіальної громади з метою підтримки розвитку вітчизняного виробництва, сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції та розширенню ринків її збуту. 
Розвиток підприємництва є одним з найважливіших чинників становлення економіки громади, потребує створення умов для успішного розвитку малого бізнесу. Певними передумовами є діяльність приватних домогосподарств. 
На сьогодні аграрний сектор є однією з основних галузей економіки, базовою складовою виступає сільське господарство. Цей сектор також формує основу продовольчої, і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки, а також формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій. На сьогодні агропромисловий комплекс громади забезпечує потреби внутрішнього ринку в більшості видів продукції та займає провідні позиції на зовнішніх ринках щодо експорту соняшникової олії та зернових культур.
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Рис. 2.11. Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн.
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Рис. 2.12. Обсяг роздрібного товарообороту, млн. грн.

На підставі аналізу обсягів реалізованої продукції можна зробити висновок, що виробництва промислової продукції є стабільним і впливу на базові лінію немає.
2.2. АНАЛІЗ ВПЛИВІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ
2.2.1. Аналіз обмежень для сталого енергетичного розвитку території ТГ
Розроблення будь-якого плану базується на аналізі ситуації сьогодення та минулих періодів і визначенні набору наявних обмежень: законодавчих, політичних, фінансових, технічних, екологічних, що впливають на формування системи пріоритетів для вибору найбільш оптимальних методів, заходів, дій для досягнення поставлених цілей за даних умов. 
У відповідності з Методикою розроблення місцевих енергетичних планів під час аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку території територіальної громади визначаються:
	нормативні та правові обмеження на державному та місцевому рівнях;

	фінансові обмеження та спроможності бюджету території територіальної громади;

	людські обмеження та спроможності території територіальної громади;

	матеріально-технічні та ринкові обмеження.


Нормативно- правові обмеження, особливо на державному рівні, полягають у постійній зміні законодавства України. Розвиток законодавства йде швидкими темпами, але не завше збігається з тенденціями розвитку ринку, що приводить до виникнення непослідовності і протиріч, і, зрештою, створює обмеження, відсутні при досконаліші та стабільнішій системі законодавства європейських країн. Також певні обмеження накладає складність прогнозування тарифів або цін на паливо та комунальні послуги у майбутні періоди, це створює невизначеність на період дії проектів. У разі залучення інвестицій громадою або комунальним підприємством зростає активність з боку державних контролюючих органів, що в значній мірі обмежує громаду, та відволікає людські та часові ресурси на задоволення вимог цих органів.
Фінансові обмеження базуються на неспроможності міської ради реалізовувати проекти за рахунок коштів власного бюджету.  Міські ради, згідно Бюджетного Кодексу України, обмежені щодо залучення позик в розмірі не більше 200% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на наступні за планом два бюджетні періоди. Комунальні підприємства мають змогу повертати кредитні кошти за рахунок інвестиційної складової, яка закладається в тариф, але процедура узгодження інвестиційної складової досить складна, і затверджується інвестиційна складова лише один раз на рік, що унеможливлює реалізацію довгострокових інвестиційних проектів без додаткових гарантій з боку місцевого або державного бюджетів. Бюджетний Кодекс України не передбачає можливості залишення коштів, зекономлених в наслідок реалізації енергоефективних проектів на рахунку розпорядників коштів або у місцевому бюджеті. Внаслідок чого, ані міські ради, ані бюджетні установи не мають змоги залучати інвестиції та розраховуватись із фактичної економії. 
Економічні обмеження - висока залежність від традиційних джерел енергії, високі витрати на енергію, а також відсутність економічного стимулювання обмежують розвиток в цьому напрямку. Строки окупності інвестиційних проектів напряму впливають на рішення потенційних інвесторів вкладати кошти в їх реалізацію. В той же час окупність проектів залежить від багатьох зовнішніх факторів, які неможливо точно спрогнозувати і які змінюються з часом. До таких факторів належать: тарифи на енергоносії (економічна обгрунтованість тарифів), умови та ставки кредитування банківськими установами, курс гривні, законодавчі зміни у сфері оподаткування.
Людські обмеження - місцеві будівельні та інжинірингові компанії не мають достатню кількість кваліфікованих спеціалістів, і достатній досвід у виконанні енергоефективних проектів. Крім того населення не проявляє активності у питаннях енергоефективності. На даний час низький рівень мешканців усвідомлення важливості питання енергоефективності, використання альтернативних видів енергії, енергоощадної поведінки. Монетизація субсидій населенню на короткий період (6 місяців) не достатньо стимулюють населення щодо реалізації енергоефективних проектів.
Матеріально-технічні та ринкові обмеження можуть виникати через недостатнє технічне забезпечення, сезонного характеру виконання деяких проєктів, застосування в проєктах обладнання та матеріалів з низькою вартістю і з низькими експлуатаційними показниками (що в майбутньому призведе до зменшення економічного ефекту), виконавці робіт (проектувальники, будівельники, монтажники) не мають достатнього досвіду та ресурсів. 
Загалом аналіз обмежень показує, що певні обмеження створюють перепони щодо реалізації проектів, але мають тимчасовий характер. Завершення війни, розвиток ринку дозволить знівелювати вплив даних обмежень (людських та матеріально- технічних). Розвиток законодавства створює не тільки перепони через прийняття нових законодавчих норм, а й враховує практику реалізації прийнятих норм. Курс України на членство в Європейському Союзі дозволить удосконалити законодавство, та застосовувати дієві норми запозичені з європейського права.
Складніша ситуація з фінансовими обмеженнями. Без суттєвого розширення можливостей місцевого бюджету реалізувати більшість проектів міськими радами складно. 
2.2.2. Результат SWOT- аналізу енергетичного розвитку території ТГ
SWOT-аналіз сильних, слабких сторін, можливостей і загроз сталого енергетичного розвитку виконується на основі визначення внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на сталий енергетичний розвиток території територіальної громади за формою згідно з додатком 3 до цієї Методики, де:
	сильні сторони – наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси в межах території територіальної громади, які можуть бути використані для її сталого енергетичного розвитку;

	слабкі сторони – наявні внутрішні негативні фактори в межах території територіальної громади, усунення яких сприятиме її сталому енергетичному розвитку;

	можливості – наявні або найбільш ймовірні позитивні фактори зовнішнього впливу, які можна використати для сталого енергетичного розвитку території територіальної громади;

	загрози – наявні або найбільш ймовірні негативні фактори зовнішнього впливу, усунення яких сприятиме сталому енергетичному розвитку території територіальної громади.


За результатами роботи координаційно- робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку проведено SWOT-аналіз.
Сильні сторони:
	досвід реалізації проектів, напрацьована місцева нормативна база;

	наявність структури енергоменеджменту;

	високий потенціал щодо підвищення енергоефективності;


Слабкі сторони:
	зношена інфраструктура, застарілі технології, значні втрати енергії (тепло-, енерго- водопостачання, водовідведення, житловий фонд)

	низька інвестиційна привабливість територіальної громади  для іноземних інвесторів;

	монопаливна система виробництва теплової енергії;

	відсутність конкуренції в енергопостачанні;

	високий рівень енергоспоживання в бюджетних та житлових будинках;

	обмеженість фінансових можливостей бюджетів громади та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проектів;

	дефіцит та відтік кваліфікованих кадрів, особливо молоді;

	низька активність населення в підтримці ініціатив від влади;

	недостатньо повні данні для  наповнення муніципального енергетичного плану;

	збільшення заборгованості за несплату комунальних послуг населення, що зменшує можливості комунальних підприємств реалізовувати енергоефективні проекти.


Можливості:
	великі можливості використання альтернативних джерел енергії;

	високий потенціал заощадження енергоресурсів в секторі побутових споживачів;

	можливості швидкого переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту;

	розширення доступу до програм підтримки країн-кандидатів до ЄС, зовнішнього міжнародного фінансування в різних формах;

	закінчення війни та початок повоєнної розбудови країни;

	проведення екологічної політики відповідно до сучасних стандартів;

	декарбонізація всіх сфер життя як сучасний пріоритет і тренд.


Загрози:
	політична нестабільність;

	газова залежність та високі темпи подальшого зростання вартості життя у громаді, перш за все вартості послуг за теплопостачання;

	високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні та можлива інфляція;

	значна залежність регіону від зовнішнього постачання енергоресурсів;

	близкість громади до воєнних дій, прикордонне розташування Харківської області;

	брак фінансових ресурсів може стати серйозною перешкодою для реалізації запропонованих заходів та проєктів;

	інфляційні процеси та падіння курсу гривні;

	брак кваліфікованої робочої сили;

	відтік кращих кадрів з громади.


2.2.3. Аналіз впливу ОМС на сектори енергетичного планування та визначення секторів
Під час аналізу впливу визначається рівень впливу міської ради, її виконавчих органів («прямий», «опосередкований», «відсутній») на кожний з визначених секторів за трьома напрямками:
	управління – вплив на прийняття управлінських рішень в секторі; 

	регулювання – вплив на діяльність в секторі через прийняття регуляторних актів (у тому числі шляхом регулювання тарифів на комунальні послуги тощо);

	фінансування – вплив на забезпечення операційної діяльності та/або розвитку в секторі шляхом здійснення видатків з місцевого бюджету.


Загальний аналіз впливу та рівні впливу приведені у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4
Загальний аналіз впливу та рівні впливу
	Напрямки впливу
	Рівень
	Короткий опис

	
	прямий
	ОМС та/або його виконавчий орган має безпосередній вплив на управлінські рішення щодо здійснення операційної та інвестиційної діяльності в секторі

	Управління
	опосередкований
	ОМС та/або його виконавчий орган має обмежений вплив на здійснення операційної та/або інвестиційної діяльності, утримання об'єктів в секторі, у тому числі через діяльність комунальних підприємств, участь в проєктах  державно-приватного партнерства, надання земельних ділянок на платній або безоплатній основі у користування суб'єктам, здійснення контролю за витрачанням коштів тощо

	вплив на прийняття управлінських рішень в секторі
	відсутній
	ОМС та/або його виконавчий орган жодним чином не впливає на прийняття управлінських рішень суб'єктів в секторі

	
	прямий
	ОМС має повноваження здійснювати регулювання діяльності суб'єктів в секторі, у тому числі шляхом встановлення норм/нормативів, умов, обмежень або заборони діяльності, ліцензування господарської  діяльності, регулювання цін і тарифів на послуги, проведення конкурсів на визначення надавачів послуг, умов доступу до інженерних мереж та об'єктів інфраструктури на території територіальної громади тощо

	Регулювання
	опосередкований
	ОМС має повноваження встановлювати місцеві податки та збори, які впливають на діяльність суб'єктів в секторі, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства та державних регуляторних норм, застосовувати санкції за забруднення довкілля, порушення вимог законодавства, державних норм і правил тощо

	вплив на діяльність в секторі через прийняття регуляторних актів
	відсутній
	ОМС жодним чином не має повноважень здійснювати регулювання діяльності суб'єктів в секторі або контроль за дотриманням ними державних регуляторних норм

	
	прямий
	Повне або часткове фінансування поточних і капітальних витрат, та/або оплати за надані послуги здійснюється за кошти місцевого бюджету на постійній основі

	Фінансування
	опосередкований
	З місцевого бюджету фінансуються або фінансувалися програми підтримки/стимулювання капітальних вкладень і ремонтів, субсидії, дотації на здійснення поточних витрат або інші відшкодування понесених витрат, внески до статутного капіталу, виконання зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства, надання кредитів (позик), місцевих гарантій, виконання платіжних зобов’язань за зовнішніми запозиченнями (державними або місцевими) тощо

	вплив на забезпечення операційної діяльності та/або розвитку в секторі шляхом здійснення видатків з місцевого бюджету
	відсутній
	З місцевого бюджету жодним чином не надаються кошти на співфінансування поточних витрат або капітальних вкладень


Таблиця 2.5
Оцінка впливу ОМС на сектори
	№ з/п
	Назва сектору
	управління
	регулювання
	фінансування
	Вибір сектору

	1
	Громадські будівлі
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	2
	Зовнішнє освітлення
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	3
	Сфера теплопостачання
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	4
	Сфера водопостачання
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	5
	Сфера управління побутовими відходами
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	6
	Житлові будинки
	опосередкований
	опосередкований
	опосередкований
	так

	7
	Громадський транспорт
	опосередкований
	опосередкований
	опосередкований
	так

	8
	Газова інфраструктура
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	9
	Електроенергетика
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	10
	Промисловість
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	11
	Сільське господарство
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	12
	Інші сфери послуг
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	13
	Інші види транспорту
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні


За результатами виконаного аналізу вихідного стану енергетичного розвитку здійснили ранжування та визначили пріоритетні сектори енергетичного планування для досягнення цілей сталого енергетичного розвитку території територіальної громади. При цьому були враховані вимоги щодо включення обов’язкових секторів для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території територіальної громади. 
Визначені сектори окремо виділені у таблиці. Відповідно по даних секторах будуть визначатись цілі сталого енергетичного розвитку.
2.3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
2.3.1. Громадські будівлі
Громадські (бюджетні) будівлі представлені будівлями закладів освіти ( дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти та позашкільної освіти), закладів охорони здоров`я (первинна та вторинна ланка), закладів культури, молоді та спорту, будівлями закладів соціального захисту населення, інших бюджетних установ, в т. ч. адміністративних будівель. Загалом у громаді є 76 установ, котрі включають 87 будівель загальною площею 81 047,8 тис. м².
Зведена інформація щодо громадських будівель наведено у таблиці 2.6 Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024)

Таблиця 2.6
Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024)

	№
	Показник
	Од. вим.
	Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта
	Заклади охорони здоров’я
	Заклади культури, молоді, спорт
	Заклади соціального захисту населення
	Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі
	РАЗОМ

	1
	Кількість  установ (закладів), що фінансуються з місцевого бюджету*
	од.
	25
	17
	17
	1
	16
	76

	2
	Кількість будівель*
	од.
	34
	18
	17
	2
	16
	87

	3
	Загальна площа*
	тис. м²
	41074,8
	8906
	21636,5
	1992,8
	7437,7
	81047,8

	4
	Опалювана площа
	тис. м²
	41074,8
	8906
	21636,5
	1992,8
	7437
	81047,1

	5
	Опалюваний об'єм
	тис. м³
	148458
	29862,2
	87533
	6849
	23281,13
	295983,33

	6
	Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС
	од.
	29
	-
	8
	-
	12
	

	7
	Кількість будівель, включених до системи автоматичного (дистанційного) збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель
	од.
	-
	-
	
	-
	-
	

	8
	Кількість будівель, що мають дійсний енергетичний сертифікат
	од.
	30
	1
	-
	1
	1
	33

	9
	Загальна площа термомодернізованих громадських будівель
	м²
	4344,7
	2088,8
	1152
	826
	-
	8411,5

	10
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого теплопостачання
	од.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Кількість будівель з системою автономного теплопостачання
	од.
	34
	18
	17
	2
	16
	87

	12
	Кількість будівель, приєднаних до мереж газопостачання
	од.
	27
	15
	2
	2
	9
	55

	13
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водопостачання
	од.
	34
	17
	5
	2
	7
	65

	14
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водовідведення
	од.
	8
	4
	1
	1
	2
	16


Мережа закладів загальної середньої освіти громади становить 14 закладів. З них: ліцеїв – 10 (з них 4 опорних заклади), гімназій – 2, ліцеїв з дошкільним підрозділом – 1, гімназій з дошкільним підрозділом – 1. На території Краснокутської селищної територіальної громади створено умови для здобуття громадянами базової та повної загальної середньої освіти у формі екстернату.  Перевезення учнів здійснюється транспортом відділу освіти. У Краснокутській селищній територіальній громаді функціонує 11 закладів дошкільної освіти, з них по одній групі у складі Каплунівського навчально-виховного комплексу та Костянтинівського ліцею. Дошкільною освітою охоплено 603 дитини.

До мережі позашкільної освіти громади входить: центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа. До мережі установ та закладів селищної територіальної громади входять Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Дитячий заміський оздоровчий заклад та інші установи.
Станом на 01 січня 2024 року сфера охорони здоров’я громади представлена КНП «Краснокутська центральна районна лікарня», 8 амбулаторіями сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами. 
Мережа закладів культури територіальної громади складається: бібліотек – 26, клубних закладів – 22, шкіл мистецтв – 1.
Соціальні послуги в громаді надає територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради.
Перелік громадських будівель та їх технічні характеристика наведено у додатку 2 а споживання енергетичних ресурсів у табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім громадським будівлям за період 2021–2023 рр.

	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	МВт*год
	1 182,830
	1 678,975
	1 125,149

	Природний газ
	тис.м3
	851,592
	628,656
	719,798

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	1125,000
	817,000
	941,000

	Дрова
	Тонна
	240,680
	74,500
	112,100

	Деревні брикети
	Тонна
	76,000
	10,200
	44,300

	Вугілля
	Тонна
	14,4
	0
	0

	Бензин
	тис. л
	114,32
	42,1
	63,511

	Дизель
	тис. л
	131,987
	51,6
	73,326

	Газ
	тис. л
	17,613
	4,52
	9,785


Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Енергетичний баланс сектору громадські будівлі, МВт·год

	Найменування
	Роки

	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	1 182,830
	1 678,975
	1 125,149

	Природний газ
	7 945
	5 865
	6 716

	Теплова енергія на опалення
	1308,375
	950,171
	1094,383

	Біомаса
	823,108
	199,086
	420,584

	Вугілля
	117
	0
	0

	Нафтопродукти
	2 510
	942
	1 395

	Разом
	13 887
	9 635
	10 750


Енергетичний баланс сектору громадські будівлі за 2021- 2023 рік приведено на рис. 2.13 , а за 2021 рік приведено на рис. 2.14.
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Рис. 2.13. Енергетичний баланс у секторі громадські будівлі за 2021-2023, МВт·год
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Рис. 2.14. Структура енергетичного балансу громадських будівель за 2021 рік, МВт·год

З метою побудови вартісних балансів використаємо наступні дані наведені у табл. 2.9. Дані вартісні баланси розраховано як в грн, так і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.

Таблиця 2.9
Вартісні баланси у секторі громадські будівлі
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	млн грн
	2,8
	7,0
	6,1

	
	
	тис. євро
	88
	206
	154

	2
	Природний газ
	млн грн
	7,4
	7,4
	10,4

	
	
	тис. євро
	230
	219
	263

	3
	Теплова енергія на опалення
	млн грн
	2,2
	1,7
	2,3

	
	
	тис. євро
	68
	51
	58

	4
	Біомаса
	млн грн
	2,8
	0,9
	1,6

	
	
	тис. євро
	88
	27
	42

	5
	Вугілля
	млн грн
	0,287
	0,00
	0,00

	
	
	тис. євро
	9
	0
	0

	6
	Нафтопродукти
	млн грн
	6,6
	4,5
	6,7

	
	
	тис. євро
	203
	133
	168

	
	Разом
	млн грн
	22,2
	21,6
	27,1

	
	
	тис. євро
	686,08
	636,08
	684,21
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Рис. 2.15. Вартісний баланс у секторі громадські будівлі, млн. грн.
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Рис. 2.16. Вартісний баланс у секторі громадські будівлі, тис. євро

2.3.2. Житлові будівлі

Станом на 01.01.2024 року у Краснокутській громаді нараховується 234 багатоквартирних будинки та 12980 індивідуальних будинки. Загальна площа багатоквартирних будинки 185,4 тис. м2 та одноквартирних – 1038,4 тис. м2.

Більшість будинків опалюється газовими котлами. Переважна більшість житла в громаді збудована у період з 1960 по 1990 роки, тому мають низькі за сучасними вимірами теплозахисні властивості і потребують поточного або капітального ремонту.
Серед 234 багатоквартирних будинки ОСББ створено тільки у 5 і не має підтримки у населення.

Встановлення СЕС на індивідуальних будинках немає підтримки. На даний час встановлено 5 сонячних станцій для власного споживання електроенергії.

 Споживання ПЕР житловими будинками громади наведено у додатку № 3 та у таблиці 2.10.
Таблиця 2.10
Споживання ПЕР житловими будинками громади
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	МВт*год
	19 503,00
	21 445,00
	20 350,00

	Багатоквартирні будинки
	МВт*год
	2 925,45
	3 216,75
	3 052,50

	Одноквартирні будинки
	МВт*год
	16 577,55
	18 228,25
	17 297,50

	Природний газ
	тис.м3
	12 976,6
	11 046,1
	10 509,0

	Багатоквартирні будинки
	тис.м3
	1 946,5
	1 656,9
	1 576,6

	Одноквартирні будинки
	тис.м3
	11 030,1
	9 389,2
	8 932,7

	Дрова
	Тонна
	6 030,2
	5 948,0
	5 778,5

	Багатоквартирні будинки
	Тонна
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	Тонна 
	6 030,2
	5 948,0
	5 778,5

	Деревні брикети
	Тонна
	240,3
	80,2
	101,6

	Багатоквартирні будинки
	Тонна
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	Тонна
	240,3
	80,2
	101,6

	Вугілля
	Тонна
	120,0
	124,7
	118,5

	Багатоквартирні будинки
	Тонна
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	Тонна
	120,0
	124,7
	118,5


Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.11
Таблиця 2.11
Енергетичний баланс сектору житлові будівлі, МВт·год

	Найменування
	Роки

	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	19 503
	21 445
	20 350

	Багатоквартирні будинки
	2 925
	3 217
	3 053

	Одноквартирні будинки
	16 578
	18 228
	17 298

	Природний газ
	121 072
	103 060
	98 052

	Багатоквартирні будинки
	18 161
	15 459
	14 710

	Одноквартирні будинки
	102 911
	87 601
	83 342

	Біомаса
	13 668
	12 826
	12 560

	Багатоквартирні будинки
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	13 668
	12 826
	12 560

	Вугілля й торф
	977
	1 015
	965

	Багатоквартирні будинки
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	977
	1 015
	965

	Разом
	155 219
	138 346
	131926

	Багатоквартирні будинки
	21 086
	18 676
	17 762

	Одноквартирні будинки
	134 133
	119 671
	114 164
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Рис. 2.17. Енергетичний баланс у секторі багатоквартирні будівлі за 2021-2023, МВт·год
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Рис. 2.18. Енергетичний баланс у секторі одноквартирні будівлі за 2021-2023, МВт·год
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Рис. 2.19. Структура енергетичного балансу житлових будівель за 2021 рік, МВт·год

Аналіз енергетичного балансу багатоквартирних будівель та одноквартирних показує, що основним видом енергії використовується газ (78 %). 

З метою побудови вартісних балансів використаємо наступні дані наведені у табл. 2.12. Дані вартісні баланси розраховано як в грн, так і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.

Таблиця 2.12
Вартісні баланси для житлових будівель
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електроенергія
	млн грн
	28,1
	30,9
	53,7

	
	
	тис. євро
	869
	909
	1 358

	2
	Природний газ
	млн грн
	90,7
	86,0
	83,7

	
	
	тис. євро
	2 807
	2 532
	2 115

	3
	Біомаса
	млн грн
	39,4
	50,6
	49,1

	
	
	тис. євро
	1 219
	1 488
	1 242

	4
	Вугілля
	млн грн
	1,4
	1,9
	1,8

	
	
	тис. євро
	43
	55
	45

	5
	Разом
	млн грн
	159,6
	169,4
	188,3

	
	
	тис. євро
	4 939
	4 984
	4 759


Таблиця 2.13
Вартісні баланси для багатоквартирних будівель
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електроенергія
	млн грн
	4,2
	4,6
	8,1

	
	
	тис. євро
	130
	136
	204

	2
	Природний газ
	млн грн
	13,6
	12,9
	12,5

	
	
	тис. євро
	421
	380
	317

	3
	Разом
	млн грн
	17,6
	17,5
	20,6

	
	
	тис. євро
	552
	516
	521


Таблиця 2.14
Вартісні баланси для одноквартирних будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електроенергія
	млн грн
	23,9
	26,2
	45,7

	
	
	тис. євро
	739
	772
	1 154

	2
	Природний газ
	млн грн
	77,1
	73,1
	71,1

	
	
	тис. євро
	2 386
	2 152
	1 797

	3
	Біомаса
	млн грн
	39,4
	50,6
	49,1

	
	
	тис. євро
	1 219
	1 488
	1 242

	4
	Вугілля
	млн грн
	1,4
	1,9
	1,8

	
	
	тис. євро
	43
	55
	45

	
	Разом
	млн грн
	141,8
	151,8
	167,7

	
	
	тис. євро
	4 387
	4 468
	4 238
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Рис. 2.20. Вартісний баланс у секторі житлові будівлі, млн. грн.
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Рис. 2.21. Вартісний баланс у секторі житлові будівлі, тис. євро.
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Рис. 2.22. Вартісний баланс у секторі багатоквартирні будівлі, млн. грн.
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Рис. 2.23. Вартісний баланс у секторі багатоквартирні будівлі, тис. євро.
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Рис. 2.24. Вартісний баланс у секторі одноквартирні будівлі, млн. грн.
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Рис. 2.25. Вартісний баланс у секторі одноквартирні будівлі, тис. євро.
2.3.3. Водопостачання

Сучасна схема водопостачання Краснокутської територіальної громади представляє собою зональну централізовану систему подачі води. Джерелом водопостачання є підземні води.

Існуючі житлові території населених пунктів централізованими мережами водопостачання забезпечені неповністю. Населення, що проживає на ділянках не забезпечених централізованими мережами водопостачання, для господарсько-питних цілей користується колодязями або свердловинами, розташованими на присадибних ділянка.

Водопостачанням та водовідведенням на території громади займається КП «Джерело». 

Централізованим водопостачанням охоплені 11007 та водовідведенням 1097 громадян громади. Забір води здійснюється з 32 свердловин, очисними спорудами централізованого водовідведення забезпечено лише два населених пункти.  Річний обсяг виробництва води становить - 387,3 тис.м³, водовідведення – 48.9 тис.м³. Загальна протяжність вуличних водопровідних мереж становить 132,6 км, каналізаційної 29,3 км. Кількість очисних споруд – 2 шт., каналізаційних-насосних станцій – 4 шт..

Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання становить 5 790 абонентів, з яких:

	побутові споживачі – 5539 аб.,

	бюджетні установи- 77 аб.,

	інші споживачі- 174 аб.


Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення становить- 966 абонентів, з яких:

	-побутові споживачі – 920 аб.,

	-бюджетні установи- 20 аб.,

	-інші споживачі- 26 аб.


За даними КП «Джерело» у 2023 році річний обсяг виробництва питної води склав 387,3 тис м3. Загальні обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення  наведено у табл. 2.15
Таблиця. 2.15
Загальні обсяги водопостачання та  водовідведення, тис. м³
	№ з/п
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Річний обсяг виробництва питної води
	395,046
	348,57
	387,3

	2
	Річний обсяг втрат води
	118,524
	104,58
	116,2

	2.1
	- при виробництві питної води
	104,754
	92,43
	102,7

	2.2
	- при транспортуванні питної води
	13,77
	12,15
	13,5

	3
	Річний обсяг відпуску питного водопостачання споживачам
	276,522
	243,99
	271,1

	4
	Річний обсяг водовідведення
	49,878
	44,01
	48,9

	5
	Річний обсяг скидання очищених стічних вод
	43,248
	38,16
	42,4
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Рис. 2.26. Динаміка річного обсягу виробництва та відпуску питної води споживачам
У таблиці 2.16 наведено обсяги споживання води та у табл. 2.17 Обсяги водовідведення з розподілом за категоріями споживачів.

Таблиця. 2.17
Обсяги споживання води з розподілом за категоріями споживачів, тис. м³
	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі
	257,7
	227,99
	254,1

	2
	Бюджетні установи
	11,2
	10,1
	10,7

	3
	Інші споживачі
	7,6
	5,9
	6,3

	4
	Промислові підприємства
	
	
	

	5
	Загальний обсяг водопостачання
	276,522
	243,99
	271,1


Таблиця. 2.18
Обсяги водовідведення з розподілом за категоріями споживачі, тис. м³
	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі
	36,158
	740,25
	35,3

	2
	Бюджетні установи
	12,2
	11,6
	12,1

	3
	Інші споживачі
	1,52
	1,45
	1,5

	4
	Промислові підприємства
	
	
	

	5
	Загальний обсяг водопостачання 
	49,878
	44,01
	48,9
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Рис. 3.28. Структура споживання води з розподілом за категоріями споживачів за 2021 рік, МВт·год
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Рис. 3.29. Структура водовідведення з розподілом за категоріями споживачі за 2021 рік, МВт·год

У додатку 2 вказані характеристики каналізаційних насосних станції централізованого водовідведення та її характеристики, а також характеристики свердловин у системі централізованого водопостачання та характеристики водонапірних башт у системах централізованого водопостачання. В додатку також наведені характеристики очисних споруд у системі централізованого водовідведення. Дана інформація повинна бути використана при розрахунку проектів сталого енергетичного розвитку.

Обсяги спожитої електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення наведено у табл. 2.19
Таблиця 2.19
Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення, тис. кВт·год
	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія, спожита в системі водопостачання, всього
	228,712
	224,221
	200,34

	2
	Електрична енергія, спожита в системі водовідведення та водоочистки, всього
	128,13
	139,2
	99,489

	2.1
	- на транспортування стічних вод
	32,5
	31,2
	30,852

	2.2
	- на очищення стічних вод
	95,63
	108
	68,637

	3
	Загальне споживання електричної енергії на водопостачання, водовідведення та водоочистку
	356,842
	363,421
	299,829


Обсяги споживання енергії при виробництві енергії наведено у таблиці 2.20
Таблиця 2.20
Обсяги споживання енергії на централізоване водопостачання і водовідведення
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	тис. кВт·год
	356,842
	363,421
	299,829

	2
	Бензин
	тис. л
	1,1
	0,58
	0,7

	3
	Дизель
	тис. л
	6,81
	4,92
	5,4

	4
	Скраплений (зріджений) газ
	тис. л
	5,95
	3,52
	4,3


Питомі витрати електроенергії на водопостачання та водовідведення за 2021-2023 роки приведено у табл. 2.21
Табл. 2.21
Питомі витрати електроенергії на водопостачання та водовідведення

 за 2021-2023 роки, Мвт·год/тис. м3
	№
	Найменування
	2021
	2022
	2023

	1
	Питомі витрати електроенергії на водопостачання
	0,83
	0,92
	0,74

	2
	Питомі витрати електроенергії на водовідведення
	2,57
	3,16
	2,04
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Рис. 2.30. Питомі витрати електроенергії на водопостачання та водовідведення, Мвт*год/тис. м3
Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт·год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.22.
Таблиця 2.22
Енергетичний баланс сектору водопостачання і водовідведення, МВт·год
	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	357
	363
	300

	2
	Нафтопродукти
	121
	80
	91

	3
	Разом
	477
	443
	391
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Рис. 2.31. Енергетичний баланс у секторі водопостачання, МВт·год
З метою побудови вартісних балансів використаємо наступні дані наведені у табл. 2.23. Дані вартісні баланси розраховано як в грн, так і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.
Таблиця 2.23
Вартісні баланси у секторі водопостачання

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	млн грн
	2,3
	2,0
	2,1

	
	
	тис. євро
	72
	58
	52

	2
	Нафтопродукти
	млн грн
	0,3
	0,4
	0,4

	
	
	тис. євро
	9
	11
	10

	3
	Разом
	млн грн
	2,6
	2,4
	2,5

	
	
	тис. євро
	81
	69
	62
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Рис. 2.32. Вартісний баланс у секторі водопостачання, млн. грн.
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Рис. 2.33. Вартісний баланс у секторі водопостачання, євро
2.3.4. Зовнішнє освітлення

Технічним обслуговуванням системи зовнішнього освітлення у Краснокутській громаді здійснює Виробниче управління житлово- комунального господарства (ВУЖКГ). 

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення наведено у таблиці 2.24.
Таблиця 2.25
Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	Всього

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	2250

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	2250

	3
	Кількість ламп
	шт.
	2250

	4
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	222,483

	
	- повітряних ліній
	км
	222,483

	
	- кабельних ліній
	км
	-

	5
	Кількість електричних лічильників
	шт.
	157

	6
	Протяжність вулиць
	км
	234,

	7
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	157

	8
	Загальна кількість світлоточок, всього
	шт.
	2250

	
	- в т. ч. на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	шт.
	2250

	
	- в т. ч.  LED - світлодіодна лампа
	шт.
	2250

	9
	Кількість необхідних світлоточок
	шт.
	135


Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, що їх обслуговує наведено у табл. 2.26.
Таблиця 2.26
Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом

	
	Вид енергії (палива)
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	МВт·год
	337,454
	100,977
	40,241

	
	Разом
	МВт·год
	337,454
	100,977
	40,241
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Рис. 2.34. Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, МВт·год
Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Розрахункові дані приведено у табл. 2.27.
Таблиця 2.27
Вартісні баланси у секторі зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	млн грн
	0,8
	0,4
	0,2

	
	
	тис. євро
	25
	12
	6

	2
	Разом
	млн грн
	0,8
	0,4
	0,2

	
	
	тис. євро
	25
	12
	6
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Рис. 2.35. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, млн. грн.
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Рис. 2.36. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, тис. євро.
2.3.5. Теплопостачання

Сформована на даний час система теплопостачання громади – децентралізована. Бюджетні установи опалюються від об’єктових котельнь в основному на газовому паливі. Теплопостачання існуючих будівель індивідуальної житлової забудови та багатоквартирних будинків забезпечуються від індивідуальних котлів.

Теплове господарство громади складається з 32 котелень, з яких 8 обслуговує ТОВ «Дівайс», Основні технічні параметри котельного господарства приведено у додатку 2.
Основні показники роботи теплогенеруючого підприємства приведено у табл. 2.28.
Таблиця 2.28
Основні параметри теплопостачального підприємства

	№
	Найменування
	од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Виробництво теплової енергії всього
	Гкал
	143,2
	95,692
	120,7

	2
	Витрати на власні потреби
	Гкал
	2,965
	1,914
	2,415


	3
	Відпуск теплової енергії з колекторів
	Гкал
	140,35
	93,778
	120,7

	4
	Втрати в мережах
	Гкал
	0
	0
	0

	5
	Корисний відпуск теплової енергії, в т.ч.:
	Гкал
	140,35
	93,778
	118,3

	5.1
	Населення
	Гкал
	-
	-
	-

	5.2
	Бюджетна сфера
	Гкал
	140,35
	93,778
	118,3

	5.3
	Інші споживачі (не промислові)
	Гкал
	-
	-
	-

	6
	Приведене теплове навантаження
	Гкал/год
	-
	-
	-

	7
	Споживання газу
	тис. м3
	23,38
	15,8
	18,83

	8
	Споживання електроенергії
	тис.кВт*ч
	2,977
	1,011
	1,432

	9
	Споживання вугілля
	тонн
	-
	-
	-

	10
	Інші види палива (вказати) – дрова, брикети
	-
	-
	-
	-

	11
	Споживання води на підживлення мереж
	тис. м3
	2
	2
	2


З метою побудови енергетичного балансу необхідно перевести споживання енергії теплопостачальним підприємством у Мвт*год. Для цього використовуємо перевідні коефіцієнти. 
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Рис. 2.37. Динаміка річного обсягу виробництва теплової енергії, Гкал
Таблиця 2.29
Споживання енергії у енергетичному виразі у секторі теплопостачання

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	МВт·год
	3
	1
	1

	2
	Природний газ
	МВт·год
	218
	147
	176

	
	Разом
	
	221
	148
	177


Енергетичний баланс у секторі теплопостачання приведено на рис. 2.38.
[image: image38.png]250

200

150

100

50

0 I
2021 2022 2023

 EASKTPHHHQ eHepria B MoUPOAHKIT ra3 B BIoNaBo Ta BiAXOAN MByTiAs i1 Topch M Tenaosa eHepris BHATOMPOAYKTH M BOAGHS




Рис. 2.38. Енергетичний баланс у секторі теплопостачання, МВт·год
З метою побудови вартісного балансу використовуємо чинні тарифи за відповідними роками та середньорічний курс НБУ.
Розрахункові дані приведено у табл. 2.30.
Таблиця 2.30
Вартісні баланси у секторі теплопостачання

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	млн грн
	0,0194
	0,0055
	0,0098

	
	
	тис. євро
	0,601
	0,161
	0,248

	2
	Природній газ
	млн грн
	0,2043
	0,1869
	0,2719

	
	
	тис. євро
	6,325
	5,500
	6,874

	3
	Разом
	млн грн
	0,2238
	0,1924
	0,2817

	
	
	тис. євро
	6,9254
	5,6616
	7,1219
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Рис. 2.39. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, млн. грн.
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Рис. 2.40. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, тис. євро.

2.3.6. Управління відходами

Збирання твердих побутових відходів на території громади здійснює Краснокутське виробниче управління житлово-комунального господарства з подальшим вивезенням до Комунального підприємства «Господар» (м. Богодухів) для сортування та перероблення. На даний час на території Краснокутської територіальної громади розташоване одне стихійне сміттєзвалище, площею 0,6 – 0,7 га, закрите. Весь об’єм ТПВ вивозиться на територію сусідньої громади. Щорічний об’єм становить 4 200 м3. 

Фактичний стан охоплення громади централізованим збором та вивезенням побутових відходів – 44,6%. 
Автопарк з зі збирання та вивезення відходів складається з 4 сміттєвозів- збирачів з ущільненням відходів та 4 транспортні сміттєвози. 

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі управління відходами приведено у табл. 2.31.
Таблиця 2.31
Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі управління відходами

	
	Вид енергії (палива)
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Бензин
	тис. л
	21,850
	18,300
	19,250

	2
	Дизель
	тис. л
	84,350
	50,265
	77,067

	
	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	1 065
	682
	966
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Рис. 2.41. Енергетичний баланс у секторі управління відходами, МВт·год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Розрахункові дані приведено у табл. 2.32.
Таблиця 2.32
Вартісні баланси у секторі управління відходами

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Нафтопродукти (Дизель)
	млн грн
	2,7
	3,3
	4,5


	
	
	тис. євро
	84
	96
	114

	2
	Разом
	млн грн
	2,7
	3,3
	4,5

	
	
	тис. євро
	84
	96
	114
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Рис. 2.42. Вартісний баланс у секторі управління відходами, млн. грн.
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Рис. 2.43. Вартісний баланс у секторі управління відходами, тис. євро.

2.3.7. Громадський транспорт

Мережа доріг загального користування Краснокутської селищної територіальної громади становить 277,5 км, в тому числі, державного значення – 75,6 км, обласних – 41,7 км, державних (територіальних) – 75,6 км. Протяжність доріг місцевого значення становить 201,9 км, з них обласних – 41,7 км, районних – 160,2 км. На мережі доріг розташовані 25 мостів, із яких 24 залізобетонних і 1 металевий. Понад 80% дорожньої інфраструктури громади потребує ремонту. 

Міський транспорт - 10 мікроавтобусів (18 посадкових місць кожен). У громаді відкрито18 маршрутів Краснокутськ-Харків.
Таблиця 2.33
Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі громадського транспорту 

	№
	Вид енергії (палива)
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Нафтопродукти (Дизель)
	тис. л
	87
	42
	49

	
	
	МВт·год
	894
	432
	504

	
	Разом
	МВт·год
	894
	432
	504
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Рис. 2.44. Енергетичний баланс у секторі громадського транспорту, МВт·год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Розрахункові дані приведено у табл. 2.34.
Таблиця 2.34
Вартісні баланси у секторі громадського транспорту
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Нафтопродукти (Дизель)
	млн грн
	2,4
	2,3
	2,5

	
	
	тис. євро
	74
	66
	64

	2
	Разом
	млн грн
	2,4
	2,3
	2,5

	
	
	тис. євро
	74
	66
	64
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Рис. 2.45. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, млн. грн.
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Рис. 2.46. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, тис. євро.

2.3.8. Електропостачання

Електрозабезпечення СТГ здійснюється електричними мережами, які обслуговуються операторами системи розподілу – АТ «Харківобленерго» та АТ «Укрзалізниця. Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут» ( далі - Товариство) було створено на підставі рішення позачергових загальних зборів Акціонерної компанії «Харківобленерго» шляхом виділу з Акціонерної компанії «Харківобленерго» і передачі йому частини майна, прав та обов’язків Акціонерної компанії «Харківобленерго»
 Споживачі громади отримують електроенергію по мережах 10 кВт та 0,4 кВ, які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10\04 кВ.
Основними споживачами електроенергії являються побутові споживачі – 14358 об’єктів, промислові об’єкти – 32,  сільгосподарські підприємства - 62, бюджетні установи – 91 та приватні підприємці.
Споживання електричної енергії за категоріями споживачів наведено у табл. 2.35.
Таблиця 2.35
Споживання електричної енергії за категоріями споживачів (МВт*год)
	Категорії споживачів
	2021
	2022
	2023

	Бюджетні будівлі
	1 182,830
	1 678,975
	1 125,149

	Побутові споживачі (населення)
	19 503,00
	21 445,00
	20 350,00

	Малий та середній бізнес
	31 405,16
	25 964,23
	31 672,16

	Промисловість
	
	
	

	Загальний обсяг постачання електричної енергії споживачам
	52 090, 99
	48 768,00
	52 788,00

	Технічні втрати при передачі та розподілі енергії
	7 947,00
	8 549,00
	8 214,00
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Рис. 2.47. Структура енергетичного балансу громадських будівель за 2021 рік, МВт·год
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Рис. 2.48. Динаміка споживання електроенергії, МВт*год
Споживання електроенергії у вартісному виразі приведена у табл. 2.36.
Таблиця 2.36
Обсяги нарахування коштів споживачам електричної енергії
	Категорії споживачів
	2021
	2022
	2023

	Бюджетні будівлі, тис. грн
	3 691,6
	6 454,1
	4 863,1

	Побутові споживачі (населення), тис. грн
	32 765,04
	36 027,6
	53 724,0

	Малий та середній бізнес , тис. грн
	134 728,4
	119 695,123
	182 431,636

	Промисловість, тис. грн
	
	
	

	Разом
	171 185,04
	162 176,823
	241 018,736


При аналізі сектор енергопостачання не було визначено як пріоритетний сектор, тому і не буде проведено інвестиційних балансів. А також не розроблено відповідні проекти та інші розрахунки. Даний сектор включено в описову частину з метою аналізу споживання електроенергії за секторами кінцевих споживачів та видами енергії.
Загальні висновки по сектору наступні:
	- реорганізація підприємств електропостачання привела, до складнощів щодо збору даних;

	- відсутні дані щодо сектору кінцевих споживачів багатоквартирні будинки та одноквартирні та двоквартирні будинки.


2.3.9. Газопостачання
Сформована на даний час система теплопостачання громади – децентралізована. Бюджетні установи опалюються від об’єктових котельнь в основному на газовому паливі. Теплопостачання існуючих будівель індивідуальної житлової забудови та багатоквартирних будинків забезпечуються від індивідуальних котлів.   
Система газопостачання в громаді характеризується досить високим рівнем розвитку. На даний момент газофіковано 26 населених пунктів громади. Кількість абонентів становить:
	побутові споживачі: 11376 абонентів;

	бюджетні установи та комунальні підприємства: 73 абоненти;

	промислові підприємства: 2 абоненти;

	релігійні організації: 2 абоненти.


В межах населених пунктів проходять мережі газопостачання високого та низького тиску. Управління режимом роботи системи газопостачання здійснюється газорегуляторними пунктами (ГРП), які призначені для автоматичної підтримки постійного тиску газу в мережал, незалежно від інтенсивності споживання. Подача природнього газу в основному передбачається для цілей опалення, приготування їжі та гарячої води в житловій забудові. Протяжність трубопроводів становить:
	високого тиску –  216,6 км,

	низького тиску – близько 323,5 км.


Кількість ГРП станом на 2023 рік становила- 39, а кількість шафових ГРП- 56 одиниць.
За останні роки відбулось декілька реорганізацій підприємств ,котрі забезпечують газопостачання в регіоні. З 1 липня 2023 року згідно з Постановою НКРЕКП № 1131 від 28.06.2023 року  АТ “Харківгаз” припинив ліцензійну діяльність на території Харківської області. Провадження господарської діяльності з розподілу/доставки природного газу в Харківській області здійснює Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Основним напрямком діяльності Харківської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України” є розподіл природного газу населенню, установам, організаціям бюджетної сфери, промисловим і комунально-побутовим споживачам за регульованим тарифом, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Постійні зміни приводять до складнощів, а інколи і не можливості зібрати інформацію щодо споживання газу за категоріями споживачів.
Споживання природнього газу за категоріями споживачів наведено у табл. 2.37
Таблиця. 2.37
Споживання природнього газу за категоріями споживачів (тис. м3)
	Категорії споживачів
	2021
	2022
	2023

	Бюджетні будівлі
	851,592
	628,656
	719,798

	Побутові споживачі (населення)
	12 976,56
	11 046,15
	10 509,04

	Малий та середній бізнес
	42,58
	31,43
	35,99

	Промисловість
	127,74
	94,30
	107,97

	Разом
	13 998,47
	11 800,53
	11 372,80
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Рис. 2.49. Структура споживання природнього газу за категоріями споживачів за 2021 рік, МВт·год
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Рис. 2.50. Динаміка споживання електроенергії, МВт*год
З метою побудови енергетичного балансу необхідно перевести обсяги спожитого газу у Мвт*год. Для цього використовуємо перевідні коефіцієнти. 
Таблиця 2.38
Споживання природнього газу за категоріями споживачів (Мвт*год)

	Категорії споживачів
	2021
	2022
	2023

	Бюджетні будівлі
	7996,44888
	5903,07984
	6758,90322

	Побутові споживачі (населення)
	121 849,90
	103 723,35
	98 679,89

	Малий та середній бізнес
	399,8262
	295,1277
	337,9461

	Промисловість
	1199,4786
	885,477
	1013,8383

	Разом
	131 445,63
	110 806,98
	106 790,59



[image: image51.png]140000

120000

100000
80000
60000
40000

20000
.. ___________________________|
0
2021 2022 2023

~ BioakeTHi Byaleni  ®MOGYTOB CoKuBA] (HaCEACHHS] B MAAMI1Ta CepeAHilt GisHec  MTPOMUCAOBICTs




Рис. 2.51. Динаміка споживання природнього газу за категоріями споживачів, МВт·год

Спираючись на чинні тарифи та обсяг споживання проводимо розрахунки та формуємо вартісні баланси.
Таблиця 2.39
Обсяги нарахування коштів споживання природнього газу, тис. грн. 
	Категорії споживачів
	2021
	2022
	2023

	Бюджетні будівлі
	8 921,60
	9 007,80
	9 676,60

	Побутові споживачі (населення)
	15 941,80
	11 862,74
	13 632,97

	Малий та середній бізнес
	1 469,51
	1 320,18
	583,04

	Промисловість
	4 408,52
	3 960,53
	1 749,11

	Разом
	30 741,43
	26 151,25
	25 641,72
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Рис. 2.52. Динаміка обсягу нарахування коштів споживання природнього газу, тис. грн

При аналізі секторів енергопостачання не було визначено як пріоритетний секторі, тому і не буде приведено енергетичних, вартісних та інвестиційних балансів.
Загальні висновки по сектору наступні:
	- дані щодо споживання газу отримані розрахунковим шляхом;

	- розрахунок вартісних показників проводився за усередними показниками тарифів.


2.4 РІЧНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС
У відповідності до методики побудови енергетичних, вартісних та інвестиційних балансів для минулих періодів включають побудову балансів для кожного з секторів окремо (далі – секторальні баланси) та зведених балансів (сукупно для всіх секторів). 

Кількісні значення показників енергетичних, вартісних та інвестиційних балансів за категоріями кінцевих споживачів, видами енергії та за роками наводяться в додатку до муніципального енергетичного плану.

Секторальні енергетичні баланси побудовано на основі аналізу секторів та витрат паливно енергетичних ресурсів. Зведений енергетичний баланс (2021- 2023 роки) за секторами приведено у таблиці 2.40. Аналіз зведеного енергетичного балансу за 2021-2023 роки наведеного на рис. 2.53 та на рис. 2.54 наведено енергетичний баланс за 2021 рік.

Таблиця. 2.40 

Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів  (МВт·год)

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Громадські будівлі
	13 887
	9 635
	10 750

	2
	Багатоквартирні будинки
	21 086
	18 676
	17 762

	3
	Одно- та двоквартирні будинки
	134 133
	119 671
	114 164

	4
	Об’єкти теплопостачання
	221
	148
	177

	5
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	477
	443
	391

	6
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	337
	101
	40

	7
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	1 065
	682
	966

	8
	Громадський транспорт
	894
	432
	504

	
	РАЗОМ
	172 101
	149 788
	144 755
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Рис. 2.53 Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів за 2017-2023 роки
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Рис 2.54 Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів за 2021рік

Аналіз енергетичного балансу  показує, що основними споживачами енергетичних ресурсів є одноквартирні будинки. 

У відповідності з Методикою необхідно провести аналіз та сформувати енергетичний баланс за видами енергії. 

Таблиця 2.41
Зведений енергетичний баланс за видами енергії (МВт·год)

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Теплова енергія
	1 308
	950
	1 094

	2
	Природний газ
	129 235
	109 073
	104 943

	3
	Електрична енергія
	21 383
	23 589
	21 817

	4
	Біопаливо та відходи
	14 491
	13 025
	12 980

	5
	Нафтопродукти
	4 590
	2 135
	2 956

	6
	Вугілля й торф
	1 094
	1 015
	965

	 
	РАЗОМ
	172 101
	149 788
	144 755
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Рис. 2.55 Зведений енергетичний баланс за видами енергії за 2021-2023 роки, МВт·год
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Рис 2.56 Зведений енергетичний баланс за видами енергії за 2021 рік.

Аналіз даних показує, що основним джерелом енергії є природній газ ,який найбільше використовується в секторі житлових будинків.

На підставі вартісних балансів за секторами кінцевих споживачів сформовано зведені вартісні баланси. Методика передбачає формування вартісних балансів у гривнях та євро. 

Таблиця 2.42
Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, млн. грн.

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Громадські будівлі
	22,2
	21,6
	27,1

	2
	Багатоквартирні будинки
	17,8
	17,5
	20,6

	3
	Одно- та двоквартирні будинки
	141,8
	151,8
	167,7

	4
	Об’єкти теплопостачання
	0,2
	0,2
	0,3

	5
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	2,6
	2,3
	2,4

	6
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	0,8
	0,4
	0,2

	7
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	2,7
	3,3
	4,5

	8
	Громадський транспорт
	2,4
	2,3
	2,5

	
	РАЗОМ
	190,5
	199,4
	225,3
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Рис 2.57 Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, млн. грн.

Таблиця 2.43
Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, тис. євро

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Громадські будівлі
	686
	636
	684

	2
	Багатоквартирні будинки
	552
	516
	521

	3
	Одно- та двоквартирні будинки
	4 387
	4 468
	4 238

	4
	Об’єкти теплопостачання
	7
	6
	7

	5
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	81
	69
	62

	6
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	25
	12
	6

	7
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	84
	96
	114

	8
	Громадський транспорт
	74
	66
	64

	
	РАЗОМ
	5 897
	5 869
	5 696
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Рис 2.58 Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, тис. євро.

Зведені баланси повинні бути сформовані як за категоріями кінцевих споживачів, так і за видами енергії. Аналогічно як і до балансів за категоріями кінцевих споживачів, вартісні баланси за видами енергії формуються у гривнях та євро. Для розрахунку у євро необхідно використовувати курс обміну НБУ.

Таблиця 2.44
Зведений баланс витрат за видами енергії, млн. грн.

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Теплова енергія
	2,2
	1,7
	2,3

	2
	Природний газ
	98,4
	93,7
	94,3

	3
	Електрична енергія
	34,1
	40,3
	62,1

	4
	Біопаливо та відходи
	42,2
	51,5
	50,8

	5
	Нафтопродукти
	12,0
	10,4
	14,1

	6
	Вугілля й торф
	1,7
	1,9
	1,8

	 
	РАЗОМ
	190,5
	199,4
	225,3



[image: image59.png]250

200

150

100

50

2021 2022 2023

 EAeKTpOeHepria M MPUPOAHMII 1a3 M TENAOBA eHEpris HA ONaAGHHS M FIONGAMBO TA BIAXOAN MByriAnS B HADTOMPOAYKTH



Рис 2.59 Зведений баланс витрат за видами енергії, млн. грн.

Таблиця 2.45
Зведений баланс витрат за видами енергії, тис. євро

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Теплова енергія
	68
	51
	58

	2
	Природний газ
	3 044
	2 757
	2 384

	3
	Електрична енергія
	1 055
	1 186
	1 570

	4
	Біопаливо та відходи
	1 307
	1 515
	1 283

	5
	Нафтопродукти
	371
	306
	356

	6
	Вугілля й торф
	52
	55
	45

	 
	Разом
	5 897
	5 869
	5 696
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Рис 2.60 Зведений баланс витрат за видами енергії, тис. євро

2.5. РІЧНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС (У ФОРМІ ДІАГРАМИ СЕНКІ) 
Річний енергетичний баланс у формі діаграми Сенкі (Sankey diagram) — це графічне представлення потоків енергії, що показує, як енергія надходить, використовується та втрачається в межах певної системи або країни за рік. Діаграма Сенкі ілюструє енергетичні потоки різної потужності та напрямку у вигляді стрілок, ширина яких пропорційна обсягам енергії, що надходить або витрачається.

Основні елементи річного енергетичного балансу у вигляді діаграми Сенкі:

Джерела енергії — частини діаграми, що показують джерела первинної енергії (вугілля, нафта, газ, відновлювані джерела тощо).

Потоки енергії — стрілки, які показують, як енергія переходить з джерел до споживачів і проміжних ланок. Чим більша ширина стрілки, тим більше енергії вона представляє.

Сфери споживання енергії — розподіл енергії між різними секторами економіки або об'єктами, такими як промисловість, транспорт, житловий сектор тощо.

Втрати енергії — енергія, що втрачається у процесі перетворень та передачі (наприклад, через теплові втрати). Зазвичай ці потоки показані як стрілки, що йдуть вбік або вниз.

Переваги використання діаграми Сенкі для енергетичного балансу:

Зручна візуалізація енергетичних потоків, яка наочно показує джерела енергії, її використання та втрати.

Аналіз ефективності використання енергії у різних секторах, що допомагає визначити ділянки з високими втратами або низькою ефективністю.

Прийняття рішень для розробки заходів з оптимізації енергетичних процесів, що сприяють економії ресурсів.

Річна діаграма Сенкі енергетичного балансу стає ефективним інструментом для енергоменеджерів, оскільки дозволяє зібрати і зрозуміти складну інформацію про енергоспоживання і спланувати кроки для підвищення ефективності енергетичних процесів.

Для побудови річної діаграми Сенкі енергетичного балансу необхідно зібрати такі основні дані:

1. Джерела енергії:

	Дані про обсяги первинної енергії, які надходять із різних джерел (вугілля, нафта, природний газ, біомаса, сонячна та вітрова енергія тощо).

	Відомості про імпорт і експорт енергетичних ресурсів (якщо враховується національний енергетичний баланс).


2. Енергетичні перетворення:

	Дані про обсяги енергії, що проходять через процеси перетворення, наприклад, виробництво електроенергії з природного газу, нафти, вугілля та інших джерел.

	Втрати енергії при перетворенні (наприклад, теплові втрати на електростанціях).


3. Передача та розподіл енергії:

	Втрати під час передачі та розподілу електроенергії та інших енергетичних ресурсів.

	Обсяги енергії, що досягають кінцевих споживачів після транспортування.


4. Споживання енергії за секторами:

	Дані про обсяги споживання енергії в різних секторах економіки: промисловість, транспорт, житловий сектор, комерційний сектор, сільське господарство тощо.

	Обсяги споживання енергії за типами енергетичних ресурсів для 


5. Втрати енергії:

	Втрати під час різних етапів енергетичного циклу (втрати при видобутку, перетворенні, транспортуванні тощо).

	Дані про невикористану енергію або втрати через неефективне обладнання чи інфраструктуру.


6. Коефіцієнти перетворення енергії (якщо джерела або споживачі енергії вимірюються у різних одиницях) для приведення усіх показників до єдиної одиниці виміру, наприклад, джоулів або мегават-годин (МВт·год).
Ці дані формують основу для побудови діаграми Сенкі, яка допомагає візуалізувати всі потоки енергії, від її надходження до кінцевого споживання та втрат.
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Рис. 2.61. Діаграма Сенкі
2.6 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ БЕНЧМАРКІНГУ КЛЮЧОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ’ЄКТІВ (СИСТЕМ) НА ТЕРИТОРІЇ ТГ
Бенчмаркінг — це інструмент енергетичного аналізу, що використовується для порівняння енергетичних показників між подібними об'єктами (системами) з урахуванням основних факторів впливу. Метою є оцінка ефективності споживання енергії та визначення оптимальних підходів до підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Бенчмаркінг є важливим інструментом для муніципалітетів у Європі, оскільки дозволяє оцінювати, порівнювати та покращувати ефективність муніципальних енергетичних планів (МЕП). Завдяки цьому громада та села можуть оцінювати рівень споживання енергії, ефективність запроваджених заходів та ініціативи сталого розвитку, порівнюючи їх з найкращими практиками аналогічних муніципалітетів. Такий процес сприяє прозорості та підзвітності, а також створює платформу для постійного вдосконалення шляхом виявлення прогалин, встановлення цілей та обміну знаннями між місцевими органами влади.

Типи бенчмаркінгу для управління енергією на місцевому рівні:

	Внутрішній бенчмаркінг — порівняння показників енергоефективності між однотипними об'єктами в межах однієї громади.

	Історичний бенчмаркінг — порівняння показників енергоефективності одного об'єкта у різні періоди.

	Зовнішній бенчмаркінг — порівняння показників енергоефективності між однотипними об'єктами у різних співставимих громадах.


Основні етапи бенчмаркінгу:

	Визначення об'єктів для порівняння — вибір процесів або показників, які потрібно покращити.

	Збір інформації — аналіз даних та вивчення кращих практик у галузі.

	Аналіз результатів — порівняння показників громади з результатами лідерів.

	Розробка плану дій — створення стратегії для подолання розривів та впровадження змін.

	Моніторинг та оцінка — перевірка результатів для подальшого вдосконалення.


У межах розробки МЕП бенчмаркінг проводиться для кожного сектора за ключовими енергетичними показниками (перелік яких наведений у додатку 2 до Методики). Очікується, що дані показники оновлюватимуться щороку, що дозволить створити базу даних і виконувати історичний бенчмаркінг.

Для проведення внутрішнього бенчмаркінгу доцільно порівнювати енергетичні показники між подібними будівлями, такими як дитячі садки, школи, лікарні. Також доцільно проводити порівняння показників енергоефективності між співставимими громадами, зокрема для громадських будівель. Співставимі громади обираються за критеріями подібних кліматичних умов, чисельності населення та кількості громадських будівель.

У таблиці 2.46 приведено дані за двома громадами.
Таблиця 2.46
Бенчмаркінг
	№
	Ключові енергетичні показники
	Одиниця вимірювання
	Новобузька 
	Краснокутська 

	
	Рік застосування показників
	
	2021
	2021

	
	Найменування області
	
	Миколаївська
	Харківська

	
	Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський)
	-
	рівнинний
	рівнинний

	
	Чисельність населення
	осіб
	18 365
	26 900

	2
	Громадські будівлі
	
	
	

	2.1
	Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі:
	%
	100
	100,0

	
	 будівлі закладів дошкільної освіти
	%
	19,2
	16,9

	
	 будівлі закладів освіти
	%
	28,8
	33,8

	
	 будівлі закладів охорони здоров’я
	%
	28,5
	11,0

	
	 будівлі закладів соціального захисту населення
	
	2,7
	2,5

	
	 будівлі інших бюджетних установ
	
	20,8
	35,9

	2.2
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею)
	%
	0
	62,7

	2.3
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею)
	%
	0
	0,0

	2.4
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею)
	%
	0
	47,1

	2.5
	Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею)
	%
	0
	33,3

	2.6
	Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею)
	%
	0
	0,0

	2.7
	Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м³
	35,28
	35,38

	
	 будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт⋅год/м³
	20,55
	45,63

	
	 будівлі закладів освіти
	кВт⋅год/м³
	20,55
	31,30

	
	 будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт⋅год/м³
	168,32
	39,05

	
	 будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт⋅год/м³
	10,65
	67,52

	
	 будівлі інших бюджетних установ
	кВт⋅год/м³
	15,71
	31,46

	2.8
	Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м²
	30,65
	14,59

	
	 будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт⋅год/м²
	24,16
	17,27

	
	 будівлі закладів освіти
	кВт⋅год/м²
	24,16
	12,95

	
	 будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт⋅год/м²
	78,38
	33,19

	
	 будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт⋅год/м²
	10,65
	5,93

	
	 будівлі інших бюджетних установ
	кВт⋅год/м²
	15,71
	9,76


Перелік ключових енергетичних показників для проведення бенчмаркінгу у додатку 3,
2.7 АНАЛІЗ СТАНУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ), СТАНУ ОСНАЩЕНОСТІ ВУЗЛАМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕНЕРГІЇ
Енергоменеджмент — це система управління використанням енергії з метою підвищення її ефективності та зменшення енергоспоживання. Головна мета енергоменеджменту полягає в оптимізації витрат на енергію, зниженні негативного впливу на довкілля та підвищенні економічної ефективності організацій чи окремих будівель.

Основні компоненти енергоменеджменту:

	Аналіз енергоспоживання — вивчення обсягів і характеристик енергоспоживання об’єктів для виявлення неефективних ділянок.

	Планування заходів — розробка стратегій і конкретних заходів для скорочення споживання енергії.

	Впровадження змін — реалізація заходів щодо підвищення енергоефективності (наприклад, модернізація обладнання, покращення ізоляції).

	Моніторинг та контроль — постійне відстеження показників енергоспоживання для оцінки ефективності впроваджених змін.

	Аудит і звітність — періодичний аудит для документування результатів і внесення коректив до планів управління енергією.


Енергоменеджмент є важливим інструментом для зниження витрат на енергоресурси, а також для зменшення викидів парникових газів. Він широко застосовується в промисловості, комерційних установах та державних органах, а також є частиною муніципальних енергетичних планів багатьох країн.

Застосування системи енергоменеджменту допомагає не лише зекономити кошти, але й зробити внесок у сталий розвиток, сприяючи збереженню природних ресурсів та зменшенню екологічного впливу.

Енергомоніторинг — це процес постійного відстеження, збору та аналізу даних про споживання енергії об'єктом або системою. Він є важливою частиною енергоменеджменту і допомагає виявляти відхилення від запланованих показників, неефективні ділянки та знаходити можливості для економії енергії.

Основні цілі енергомоніторингу:

	Контроль енергоспоживання в реальному часі для оперативного реагування на зміни.

	Виявлення неефективного використання енергії шляхом аналізу даних.

	Оцінка ефективності заходів із підвищення енергоефективності.


Завдяки енергомоніторингу можна зменшити витрати на енергію, покращити екологічні показники об'єкта та оптимізувати процеси, що впливають на енергоспоживання.

В даний час в громаді наявна структурована система енергетичного менеджменту затверджена положенням про підрозділ. При цьому підрозділ виконує завдання щодо підготовки проєктів, збору даних про енергоспоживання.

Основні завдання, що покладаються на структурний підрозділ  з енергетичного менеджменту:

	Збір та аналіз даних про енергоспоживання в бюджетних будівлях;

	Підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності енергоспоживання (в т. ч. з залученням сторонніх енергоаудиторів);

	Навчання персоналу;

	Організація обслуговування енергоефективного обладнання;

	Підготовка проєктів з підвищення енергоефективності та їх обґрунтування для подачі на фінансування з бюджету та позабюджетних фондів;

	Систематизація даних про впроваджені енергоефективні заходи;

	Підготовка та супровід проєктів співфінансування заходів з підвищення енергоефективності в житловому секторі;

	Систематизація даних про енергоспоживання в розрізі основних секторів МЕП;

	Допомога та навчання енергоменджерів структурних підрозділів;


Для ефективного впровадження заходів в рамках МЕПу та загального підвищення ефективності енергоспоживання в громаді рекомендовано запровадити повноцінну систему енергетичного менеджменту.

Аналіз запровадження систем енергоменеджменту показує, що в громаді доцільно запровадити систему енергоменеджменту базовану на стандарті ISO 50 001.

ISO 50001 — це міжнародний стандарт системи енергоменеджменту, розроблений для того, щоб допомогти організаціям покращити енергетичну ефективність, знизити витрати на енергію та скоротити екологічний вплив. Він надає структуру для створення, впровадження, підтримки та вдосконалення системи управління енергією в громаді чи установі. 

Основні принципи ISO 50001:

	Планування (Plan): встановлення енергетичних цілей і показників, визначення основних енергетичних аспектів та розробка плану дій.

	Впровадження (Do): реалізація політики та планів енергоменеджменту, впровадження енергозберігаючих технологій та заходів.

	Перевірка (Check): моніторинг і аналіз енергоспоживання, оцінка результативності заходів, контроль за досягненням енергетичних цілей.

	Дії щодо вдосконалення (Act): перегляд системи, корекція та впровадження покращень для забезпечення постійного вдосконалення.


Переваги впровадження ISO 50001:

	Зниження витрат на енергію завдяки підвищенню ефективності використання ресурсів.

	Зменшення впливу на довкілля через зниження викидів парникових газів та інших шкідливих речовин.

	Підвищення прозорості управління енергетичними процесами.

	Сприяння сталому розвитку через впровадження практик раціонального енергоспоживання.


ISO 50001 забезпечує послідовний підхід до підвищення енергоефективності в будь-якій організації, допомагаючи зменшити операційні витрати та зробити вагомий внесок у збереження природних ресурсів. 

Пропозиції та порядок запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в громаді приведено у наступних розділах документу.

3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

3.1 ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ЛІНІЇ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
Встановлення цілей сталого енергетичного розвитку території ТГ повинно спиратися на базову лінію споживання енергії. Базова лінія споживання енергії (далі – базова лінія) відображає прогноз споживання енергії до кінця періоду енергетичного планування та є основою для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території територіальної громади і моніторингу їх досягнення, включаючи оцінку ефективності реалізації заходів, визначених у муніципальному енергетичному плані.

Базова лінія визначається на основі тренду енергетичного балансу шляхом коригування з урахуванням показників демографічного та економічного прогнозів розвитку території громади, а також інших впливових факторів, таких як рівень дотримання повітряно-теплового режиму, рівень освітлення та інших вимог утримання будівель, визначених державними медико-санітарними правилами і державними будівельними нормами в галузі утримання будинків, будівель, споруд, а також іншими нормативними документами.

На першому етапі визначаємо базову лінію енергоспоживання для кожного з секторів. Для цього необхідно визначити перелік впливових факторів для кожного сектора, що можуть впливати на рівень енергоспоживання. Це можуть бути:

	Демографічні фактори: чисельність населення, структури домогосподарств, міграційні процеси.

	Економічні фактори: рівень виробництва, обсяги торгівлі, інвестиції в інфраструктуру.

	Технологічні фактори: впровадження нових технологій, рівень енергоефективності обладнання.

	Екологічні фактори: вимоги до енергетичної ефективності та зменшення викидів, що регулюються законодавством.

	Сезонні та кліматичні фактори: коливання температури, тривалість опалювального сезону, потреба в кондиціонуванні.


Після визначення впливових факторів за допомогою аналізу історичних даних будуємо лінію тренду, що дозволяє прогнозувати енергоспоживання в кожному секторі. На основі отриманих результатів проводимо сумування енергетичного споживання кожного з секторів, що дає змогу визначити загальну базову лінію муніципального енергетичного планування.

Ця базова лінія слугуватиме основою для подальшого моніторингу та оцінки ефективності реалізації заходів, передбачених у плані, а також для формування цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади.

Базова лінія споживання енергії на території громади повинна бути представлена в графічній та табличній формі, включаючи основні кількісні показники на початок і кінець періоду енергетичного планування в розрізі пріоритетних секторів.
 

Базова лінія споживання енергії не лише відображає актуальний стан енергетичних потреб територіальної громади, але й слугує основою для подальшого планування заходів з енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії. Правильне визначення і моніторинг базової лінії допоможуть досягти цілей сталого енергетичного розвитку, зменшити витрати на енергію та покращити екологічну ситуацію на території громади.

3.1.1. Визначення базової лінії у секторі громадські будівлі. 
Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення та кількість градусо-діб опалення. У таблиці 3.1 приведено дані по фактичному енергоспоживанні та прогноз енергоспоживання за сектором громадські будівлі. На рисунку 3.1 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.1 

Фактичне споживання енергії у секторі громадські будівлі, МВт⋅год

	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	3 071
	2 849
	2 654

	3
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	13 887
	9 635
	10 750


Таблиця 3.2 

Прогнозне споживання енергії у секторі громадські будівлі, МВт⋅год

	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	2 910
	2 886
	2 862
	2 837
	2 812
	2 800
	2 746

	3
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	13 497
	13 461
	13 417
	13 444
	13 452
	13 529
	13 339
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Рис 3.1 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі громадські будівлі, МВт⋅год
3.1.2. Визначення базової лінії за сектором багатоквартирні будинки. 
Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення та кількість градусо - діб опалення. У таблиці 3.3 та таблиці 3.4 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за сектором громадські будівлі. На рисунку 3.2 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.3 

Фактичне споживання енергії у секторі багатоквартирні будинки, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	3 071
	2 849
	2 654

	3
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	21 086
	18 676
	17 762


Таблиця 3.4 

Прогнозне споживання енергії у секторі багатоквартирні будинки, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	2 910
	2 886
	2 862
	2 837
	2 812
	2 800
	2 746

	3
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	19 396
	25 400
	25 207
	25 033
	24 851
	24 789
	24 334
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Рис 3.2 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі багатоквартирні будинки, МВт⋅год
3.1.3. Визначення базової лінії за сектором одно- та двоквартирні будинки. 

Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення та кількість градусо - діб опалення. У таблиці 3.5 та таблиці 3.6 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за сектором одно- та двоквартирні будинки. На рисунку 3.3 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.5

Фактичне споживання енергії у секторі одно- та двоквартирні будинки, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	3 071
	2 849
	2 654

	4
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	134 133
	119 671
	114 164


Таблиця 3.6

Прогнозне споживання енергії у секторі одно- та двоквартирні будинки, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	2 910
	2 886
	2 862
	2 837
	2 812
	2 800
	2 746

	4
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	143 799
	142 720
	141 615
	140 592
	139 527
	139 141
	136 568
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Рис 3.3 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі одно- та двоквартирні будинки, МВт⋅год
З метою визначення цілей сталого енергетичного розвитку доцільно побудувати базову лінії за секторами місцевого енергетичного планування. Тобто необхідно побудувати базову лінії за сектором житлові будівлі.

Прогнозні показники приведені у табл. 3.7 Фактичне споживання енергії у секторі житлові  будинки (МВт⋅год). та табл. 3.8 Прогнозне фактичне споживання енергії у секторі житлові  будинки (МВт⋅год)

Таблиця 3.7 

Фактичне споживання енергії у секторі житлові будинки, МВт⋅год

	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	3 071
	2 849
	2 654

	3
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	155 219
	138 346
	131 926


Таблиця 3.8 

Прогнозне споживання енергії у секторі житлові будинки, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	2 910
	2 886
	2 862
	2 837
	2 812
	2 800
	2 746

	3
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	169 387
	168 120
	166 822
	165 626
	164 378
	163 930
	160 902
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Рис 3.4 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі житлові будинки

3.1.4. Визначення базової лінії за сектором об’єкти теплопостачання. 

Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення та кількість градусо - діб опалення. У таблиці 3.9 та таблиці 3.10 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за об’єкти теплопостачання. На рисунку 3.6 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.9
Фактичне споживання енергії у секторі об’єкти теплопостачання, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	3 071
	2 849
	2 654

	3
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	221
	148
	177


Таблиця 3.10
Прогнозне споживання енергії у секторі одно- та двоквартирні будинки, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Кількість градусодіб опалення (Tin=20°С)
	°С·доба
	2 910
	2 886
	2 862
	2 837
	2 812
	2 800
	2 746

	4
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	251
	250
	249
	249
	249
	249
	246
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Рис 3.5 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі об’єкти теплопостачання, МВт⋅год
3.1.4. Визначення базової лінії за сектором об’єкти водопостачання і водовідведення. 
Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення. У таблиці 3.11 та таблиці 3.12 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за сектором об’єкти водопостачання і водовідведення. На рисунку 3.6 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.11 

Фактичне споживання енергії у секторі об’єкти водопостачання і водовідведення (МВт⋅год).

	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення,всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	477
	443
	391


Таблиця 3.12
Прогнозне споживання енергії у секторі об’єкти водопостачання і водовідведення (МВт⋅год).
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	510
	496
	483
	461
	440
	422
	405
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Рис 3.6 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі об’єкти водопостачання і водовідведення.

3.1.5. Визначення базової лінії за сектором об’єкти зовнішнього освітлення. 
Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення. У таблиці 3.13 та таблиці 3.14 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за сектором об’єкти зовнішнього освітлення. На рисунку 3.7 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.13 

Фактичне споживання енергії у секторі об’єкти зовнішнього освітлення, МВт⋅год

	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	337
	101
	40


Таблиця 3.14
Прогнозне споживання енергії у секторі об’єкти зовнішнього освітлення, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	254
	247
	240
	229
	219
	210
	201
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Рис 3.7 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі об’єкти зовнішнього освітлення, МВт⋅год
3.1.6. Визначення базової лінії за сектором об’єкти з управління побутовими відходами. 

Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення. У таблиці 3.15 та таблиці 3.16 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за сектором об’єкти з управління побутовими відходами. На рисунку 3.8 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.15 

Фактичне споживання енергії у секторі об’єкти з управління побутовими відходами, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	1 065
	682
	966


Таблиця 3.16 

Прогнозне споживання енергії у секторі об’єкти з управління побутовими відходами, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	1 329
	1 293
	1 258
	1 200
	1 147
	1 098
	1 054
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Рис 3.8 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі об’єкти з управління побутовими відходами, МВт⋅год
3.1.7. Визначення базової лінії за сектором громадський транспорт. 

Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення. У таблиці 3.17 та таблиці 3.18 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за сектором громадський транспорт. На рисунку 3.9 дані щодо фактичного та прогнозного споживання приведені у графічній формі. 

Таблиця 3.17 

Фактичне споживання енергії у секторі громадський транспорт, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	26,9
	44,7
	46,5

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	894
	432
	504


Таблиця 3.18 

Прогнозне споживання енергії у секторі громадський транспорт, МВт⋅год
	№
	Назва
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Чисельність населення, всього
	тис. осіб
	44,5
	43,3
	42,2
	40,2
	38,5
	36,8
	35,3

	2
	Споживання енергії та прогноз
	МВт·год
	914
	919
	922
	937
	949
	966
	959


[image: image70.png]——— Crowusantia exeprii (paxT) — — basosa nikia (nporo3)

1200

1000

800 7

200

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030




Рис 3.9 Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі громадський транспорт, МВт⋅год
3.1.8. Визначення базової лінії муніципального енергетичного плану.

За результатами базових ліній за секторами визначаємо зведену базову лінію. У таблиці 3.19 та 3.20 наведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за секторами.

Таблиця 3.19
Зведена таблиця фактичного енергоспоживання за секторами, МВт⋅год

	№
	Назва
	2021
	2022
	2023

	1
	Громадські будівлі
	13 887
	9 635
	10 750

	2
	Багатоквартирні будинки
	21 086
	18 676
	17 762

	3
	Одно- та двоквартирні будинки
	134 133
	119 671
	114 164

	4
	Об’єкти теплопостачання
	221
	148
	177

	5
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	477
	443
	391

	6
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	337
	101
	40

	7
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	1 065
	682
	966

	8
	Громадський транспорт
	894
	432
	504

	 
	РАЗОМ
	172 101
	149 788
	144 755


Таблиця 3.20 

Зведена таблиця прогнозного енергоспоживання за секторами, МВт⋅год
	№
	Назва
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Громадські будівлі
	13 497
	13 461
	13 417
	13 444
	13 452
	13 529
	13 339

	2
	Багатоквартирні будинки
	25 588
	25 400
	25 207
	25 033
	24 851
	24 789
	24 334

	3
	Одно- та двоквартирні будинки
	143 799
	142 720
	141 615
	140 592
	139 527
	139 141
	136 568

	4
	Об’єкти теплопостачання
	251
	250
	249
	249
	249
	249
	246

	5
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	510
	496
	483
	461
	440
	422
	405

	6
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	254
	247
	240
	229
	219
	210
	201

	7
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	1 329
	1 293
	1 258
	1 200
	1 147
	1 098
	1 054

	8
	Громадський транспорт
	914
	919
	922
	937
	949
	966
	959

	 
	РАЗОМ
	186 141
	184 786
	183 392
	182 145
	180 834
	180 404
	177 105
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Рис 3.10 Фактичне та прогнозне споживання енергії за секторами, МВт⋅год
Аналіз даних щодо фактичного енергоспоживання у 2023 році (144 755 МВт⋅год) та прогнозні значення у 2030 році (177 105 МВт⋅год) показує, що незважаючи на зміну чисельності населення та корегування щодо градусоднів енергоспоживання буде на рівні довоєнному та до ковідному.  Загалом лінія тренду матиме висхідний тренд до 2024 року, та незначне падіння до 2030 року. Частка секторів у 2023 році та прогнозна частка секторів у 2030 році приведена на рис. 3.11 та 3.12
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Рис. 3.11. Структура фактичного енергоспоживання по секторах за 2023 рік 
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Рис. 3.12. Структура фактичного енергоспоживання по секторах за 2030 рік 

3.2 РОЗРАХУНОК ЦІЛЕЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.), сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби.

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року»  було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. 15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з врахуванням специфіки національного розвитку.

Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших (14 липня 2016 року). На виконання Паризької угоди Сторони зобов’язані готувати, повідомляти та підтримувати послідовні національно визначені внески щодо глобального реагування на зміну клімату. Перший Очікуваний національно визначений внесок України Уряд схвалив 16 вересня 2015 року, який після набуття чинності Паризької угоди автоматично став першим національно-визначеним внеском (НВВ) України.

Збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі, розвиток розподіленої генерації та установок зберігання енергії є одними із основних пріоритетів державної політики в електроенергетичному секторі, які визначені Енергетичною стратегією України (ЕСУ) на період до 2050 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 37333. ЕСУ також визначає першочерговою стратегічною ціллю самозабезпечення та ефективність споживання. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605 було схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», що визначило шлях розвитку енергетики до сталого виробництва та споживання енергії в Україні. Вказаний документ, що є планом забезпечення енергетичної безпеки країни, разом з Директивою 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC (далі – EED, Директива) є основою для розробки другого Національного плану дій з енергоефективності.

Національний план аналізує поточні заходи і встановлює нові секторальні та міжсекторальні заходи, щоб забезпечити виконання цілей з енергоефективності на період до 2030 року.

Для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території громади враховувалися наступні цільові показники, що встановлені національними програмними документами та євроінтеграційними зобов’язаннями України:

	скорочення на 17,1% кінцевого енергоспоживання до 2030 року відносно базового сценарію (Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1803-р);

	збільшення до 27,0% частки енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні у 2030 році (Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2024 року №587-р).


Ґрунтуючись на базовій лінії (базовому сценарії) споживання енергії на території територіальної громади у пріоритетних секторах, розраховані цільові показники сталого енергетичного розвитку громади (у тому числі секторальні та проміжні цільові показники) щодо підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії.

Окрім стратегічних цілей сталого енергетичного розвитку території громади доцільно розробити секторальні цілі, котрі будуть операційними цілями для основних стратегічних цілей.

Стратегічними цілями з сталого енергетичного розвитку території територіальної громади є:

	СЦ 1. Підвищення енергетичної ефективності: зниження кінцевого споживання енергії на 17,65% (на 31 267 МВт·год/рік) у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання на території територіальної громади;

	СЦ 2. Розвиток відновлюваних джерел енергії: збільшення частки ВДЕ з 10,78% до 27,48% в кінцевому споживанні енергії на території територіальної громади (щонайменше 40 083 МВт·год/рік енергії споживається з ВДЕ) у 2030 році.


Операційними цілями є:

Щодо стратегічної цілі СЦ1:

	ОЦ 1.1 Зменшення споживання енергоресурсів;

	ОЦ 1.2 Зменшення витрат на оплату енергоресурсів;

	ОЦ 1.3 Залучення інвестицій у сферу енергоефективності;

	ОЦ 1.4 Підвищення обізнаності мешканців громади щодо енергоефективності.


Щодо стратегічної цілі СЦ2:

	ОЦ 2.1 Підвищення енергетичної безпеки громади;

	ОЦ 2.2 Збільшення використання «зеленої енергетики»;

	ОЦ 2.3 Заміщення традиційних джерел енергії на відновлювальні;

	ОЦ 2.4 Залучення інвестицій у проекти з відновлювальної енергетики.


В таблиці та на рисунку нижче приведені результати розрахунку цільових показників. Більш детально цільові показники за кожною ціллю прописані у наступних розділах.

Таблиця 3.21
Цільові показники сталого енергетичного розвитку громади
	Назва пріоритетного сектора
	2023 рік
	2030 рік
	Цілі сталого енергетичного розвитку на 2030 рік

	
	Фактичне кінцеве споживання енергії
	Фактична частка енергії з ВДЕ
	Прогнозне кінцеве споживання енергії
	Підвищення енергоефективності
	Розвиток ВДЕ

	
	МВт⋅год/рік
	%
	МВт⋅год/рік
	МВт⋅год/рік
	%
	МВт⋅год/рік
	%

	Обов'язкові сектори
	
	
	
	
	
	
	

	Громадські будівлі
	10 750
	5,17%
	13 339
	3 335
	25,00%
	2 569
	25,68%

	Житлові будинки, в т. ч.
	131 926
	11,37%
	160 902
	27 597
	17,15%
	37 110
	27,84%

	Багатоквартирні будинки
	17 762
	2,06%
	24 334
	4 380
	18,00%
	2 508
	12,57%

	Одно- та двоквартирні будинки
	114 164
	12,82%
	136 568
	23 217
	17,00%
	34 602
	30,53%

	Об’єкти теплопостачання
	177
	0,10%
	246
	42
	17,00%
	42
	20,60%

	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	391
	9,20%
	405
	73
	18,00%
	115
	34,71%

	Об’єкти зовнішнього освітлення
	40
	12,00%
	201
	32
	16,00%
	55
	32,51%

	Об'єкти з управління побутовими відходами
	966
	0,00%
	1 054
	105
	10,00%
	100
	10,51%

	Громадський транспорт
	504
	0,00%
	959
	83
	8,70%
	92
	10,51%

	Всього (обов'язкові сектори)
	144 755
	10,78%
	177 105
	31 267
	17,65%
	40 083
	27,48%

	Інші сектори
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЗАГАЛОМ
	144 755
	10,78%
	177 105
	31 267
	17,65%
	40 083
	27,48%
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Рисунок 3.13. Базова лінія та цільові показники сталого енергетичного розвитку громади, МВт*год
В таблицях нижче наведені індикативні (проміжні) цільові показники щодо підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії на території територіальної громади у пріоритетних секторах.

Таблиця 3.22
Щорічні індикативні показники підвищення енергоефективності
	Назва пріоритетного сектора
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Обов'язкові сектори
	
	
	
	
	
	
	
	

	Громадські будівлі
	МВт⋅год/рік
	420
	1 100
	1 770
	2 300
	2 900
	3 300
	3 335

	
	%
	3,11%
	8,17%
	13,19%
	17,11%
	21,56%
	24,39%
	25,00%

	Житлові будинки
	МВт⋅год/рік
	4 930
	7 880
	11 350
	12 500
	20 500
	25 600
	27 597

	
	%
	2,91%
	4,69%
	6,80%
	7,55%
	12,47%
	15,62%
	17,15%

	Багатоквартирні будинки
	МВт⋅год/рік
	630
	1 380
	2 150
	2 000
	3 000
	4 100
	4 380

	
	%
	2,46%
	5,43%
	8,53%
	7,99%
	12,07%
	16,54%
	18,00%

	Одно- та двоквартирні будинки
	МВт⋅год/рік
	4 300
	6 500
	9 200
	10 500
	17 500
	21 500
	23 217

	
	%
	2,99%
	4,55%
	6,50%
	7,47%
	12,54%
	15,45%
	17,00%

	Об’єкти теплопостачання
	МВт⋅год/рік
	11
	13
	17
	19
	31
	39
	42

	
	%
	4,50%
	5,20%
	7,00%
	7,50%
	12,50%
	15,50%
	17,00%

	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	МВт⋅год/рік
	15
	32
	46
	55
	62
	67
	73

	
	%
	3,00%
	6,50%
	9,50%
	12,00%
	14,00%
	16,00%
	18,00%

	Об’єкти зовнішнього освітлення
	МВт⋅год/рік
	6
	7
	12
	18
	22
	26
	32

	
	%
	2,50%
	3,00%
	5,00%
	8,00%
	10,00%
	12,50%
	16,00%

	Об'єкти з управління побутовими відходами
	МВт⋅год/рік
	19
	30
	42
	66
	69
	82
	105

	
	%
	1,40%
	2,30%
	3,30%
	5,50%
	6,00%
	7,50%
	10,00%

	Громадський транспорт
	МВт⋅год/рік
	14
	23
	32
	47
	57
	72
	83

	
	%
	1,50%
	2,50%
	3,50%
	5,00%
	6,00%
	7,50%
	8,70%

	Всього (обов'язкові сектори)
	МВт⋅год/рік
	5 415
	9 085
	13 269
	15 005
	23 640
	29 187
	31 267

	
	%
	2,91%
	4,92%
	7,24%
	8,24%
	13,07%
	16,18%
	17,65%

	Інші сектори
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЗАГАЛОМ
	МВт⋅год/рік
	5 415
	9 085
	13 269
	15 005
	23 640
	29 187
	31 267

	
	%
	2,91%
	4,92%
	7,24%
	8,24%
	13,07%
	16,18%
	17,65%


Таблиця 3.23
Щорічні індикативні показники розвитку частки відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії
	Назва пріоритетного сектора
	Од. вим.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Обов'язкові сектори
	
	
	
	
	
	
	
	

	Громадські будівлі
	МВт⋅год/рік
	600
	800
	1 200
	1 401
	1 801
	2 001
	2 569

	
	%
	6,00%
	8,00%
	12,00%
	14,00%
	18,00%
	20,00%
	25,68%

	Житлові будинки
	МВт⋅год/рік
	15 997
	17 330
	18 663
	21 329
	25 328
	29 327
	37 110

	
	%
	12,00%
	13,00%
	14,00%
	16,00%
	19,00%
	22,00%
	27,84%

	Багатоквартирні будинки
	МВт⋅год/рік
	499
	599
	698
	1 038
	1 397
	1 896
	2 508

	
	%
	2,50%
	3,00%
	3,50%
	5,20%
	7,00%
	9,50%
	12,57%

	Одно- та двоквартирні будинки
	МВт⋅год/рік
	14 736
	17 003
	20 403
	23 804
	26 071
	28 338
	34 602

	
	%
	13,00%
	15,00%
	18,00%
	21,00%
	23,00%
	25,00%
	30,53%

	Об’єкти теплопостачання
	МВт⋅год/рік
	2
	6
	10
	18
	24
	31
	42

	
	%
	1,00%
	3,00%
	5,00%
	9,00%
	12,00%
	15,00%
	20,60%

	Сфера водопостачання і водовідведення
	МВт⋅год/рік
	31
	32
	50
	66
	83
	100
	115

	
	%
	9,20%
	9,50%
	15,00%
	20,00%
	25,00%
	30,00%
	34,71%

	Об’єкти зовнішнього освітлення
	МВт⋅год/рік
	20
	23
	30
	36
	42
	47
	55

	
	%
	12,00%
	13,50%
	18,00%
	21,00%
	25,00%
	28,00%
	32,51%

	Об'єкти з управління побутовими відходами
	МВт⋅год/рік
	0
	0
	0
	0
	0
	95
	100

	
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	5,00%
	10,51%

	Громадський транспорт
	МВт⋅год/рік
	0
	0
	0
	0
	0
	88
	92

	
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	5,00%
	10,51%

	Всього (обов'язкові сектори)
	МВт⋅год/рік
	16 648
	18 184
	19 943
	22 831
	27 254
	31 657
	40 083

	
	%
	11,42%
	12,47%
	13,68%
	15,66%
	18,69%
	21,71%
	27,48%

	Інші сектори
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ЗАГАЛОМ
	МВт⋅год/рік
	16 648
	18 184
	19 943
	22 831
	27 254
	31 657
	40 083

	
	%
	11,42%
	12,47%
	13,68%
	15,66%
	18,69%
	21,71%
	27,48%


4. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТГ
Реалізація стратегічної мети та досягнення передбачених планом стратегічних цілей здійснюється шляхом впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності у ключових  секторах, а також заходів пов`язаних розвитком відновлюваних джерел енергії  та проведення інформаційно- просвітницьких кампаній на енергозберігаючу тематику.

Даний розділ містить перелік проєктів та заходів, які спрямовані на зменшення споживання енергоресурсів в обраних секторах, а саме:

	Громадські будівлі

	Житлові будинки

	Об’єкти теплопостачання

	Об’єкти водопостачання і водовідведення

	Об’єкти зовнішнього освітлення

	Об'єкти з управління побутовими відходами

	Громадський транспорт


Аналіз та відбір енергоефективних заходів сформований на основі  плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року. 

Сектор громадські будівлі.

Бюджетні установи, як споживачі енергетичних ресурсів є найпроблемнішими для громади, адже фінансуються з міського бюджету. Тому заходи з енергозбереження є одні з найбільш актуальних.

Типові заходи у бюджетних будівлях повинні бути скеровані на наступне.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

	Забезпечення ефективної технічної експлуатації, підтримання, відновлення та вдосконалення  експлуатаційних якостей будівель;

	Удосконалення системи енергетичного менеджменту;

	Ведення моніторингу споживання енергоресурсів;

	Встановлення лічильників обліку ПЕР;

	Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання ПЕР;

	Очищення поверхні ламп та світильників;

	Заміна ламп розжарювання на енергоефективні;

	Заміна застарілих кухонних плит на сучасні;

	Встановлення балансувальної апаратури та теплоізоляції трубопроводів.


Інвестиційні проєкти у громадських будівлях:

	Встановлення та наладка індивідуальних теплових пунктів, встановлення системи дистанційного моніторингу;

	Заміна вікон та дверей на енергоефективні;

	Встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією;

	Утеплення даху та підвальних приміщень;

	Утеплення зовнішніх стін.


Сектор житлові будівлі.

Житловий сектор, як вже було вище зазначено, є основним споживачем енергетичних ресурсів. Половина резерву зменшення споживання енергії в житловому фонді пов`язана з тепловою ізоляцією огороджувальних конструкцій житлових будинків. Основні заходи у житлових будівлях повинні бути скеровані на наступне.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

	Популяризація маловартісних енергоефективних заходів серед населення громади;

	Забезпечення належної технічної експлуатації будівель;

	Встановлення лічильників обліку ПЕР;

	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення місць загального користування;

	Запровадження принципово нових енергозберігаючих підходів при проєктуванні та будівництві нового житла у громаді.


Інвестиційні проєкти у житлових будівлях:

	Заміна вікон та дверей на енергоефективні;

	Утеплення даху та підвальних приміщень;

	Утеплення зовнішніх стін.

	Встановлення ІТП


Об’єкти теплопостачання 
Типові заходами у секторі теплопостачання є:

	Вдосконалення системи енергоменеджменту на теплопостачальному підприємстві;

	Технічне оновлення котелень, закриття неефективних котелень, переключення теплопостання на нові котельні,

	реконструкція мереж, зменшення втрат в мережах, запровадження системи диспетчеризації

	Зменшення витрат мережної води, зниження споживання теплової енергії через припинення перетопів, зменшення витрат електроенергії на перекачування теплоносія,підвищення гідравлічної стійкості системи теплопостачання

	Реконструкція окремих котелень з переводом на використання біопалива, теплових насосів та газових насосів у пікові навантаження

	Заміна обладнання на енергоефективне, модернізація технолгічних схем котелень, автоматизація режимів горіння палива на котлах, заміна підживлювальних насосів та насосів робочої рідини

	Оптимізація споживачів з урахуванням зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні


Об’єкти водопостачання і водовідведення
Типові заходами у секторі водопостачання та водовідведення є:

	Вдосконалення системи енергоменеджменту на водопостачальному підприємстві;

	Використання схеми оптимізованого водопостачання та розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання;

	Встановлення приладів обліку;

	Підтримання в належному стані запірної арматури та мереж;

	Впровадження сучасних технологій та обладнання для знезараження води;

	Підвищення надійності та довговічності системи водопостачання та водовідведення шляхом її модернізації;

	Використання ВДЕ на підприємстві, зокрема сонячних станцій

	Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання;

	Реконструкція каналізаційно-напірних станцій.


Об’єкти зовнішнього освітлення

Об’єкти громадського освітлення включає систему зовнішнього вуличного освітлення, світлофори, підсвітку історичних та громадських будівель, освітлення парків, скверів тощо.  Громадське освітлення займає незначну частку у споживанні енергії. Як було вже зазначено, основним ПЕР для вуличного освітлення є електрична енергія та витрати палива для транспорту, що обслуговує відповідне комунальне підприємство.

Основні заходи у вуличному освітленні:

	Очищення поверхні ламп та світильників, утримання їх в робочому стані;

	Заміна та реконструкція мереж та опор;

	Встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення та датчиків руху;

	Заміна джерел світла на світлодіодні лампи;

	Використання ВДЕ як джерела енергії.


Сектор громадського транспорту 

У секторі громадського транспорту та транспорту комунальних підприємств типовими заходами є:

	Оптимізація чинної або розробка нової схеми руху;

	Закупівля нових транспортних засобів, в т. ч. електробусів;

	Переведення транспорту на зріджений газ та біопаливо;

	Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя;

	Перехід транспорту комунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі;


Суттєвим фактором у секторі транспорту є стан дорожнього покриття та організація руху на вулицях громади. 

Основні очікувані показники муніципальних проектів.

Таблиця 4.1. містить стислу інформацію щодо основних очікуваних показників технічних та організаційних муніципальних проєктів. 

До основних очікуваних показників технічних проєктів відносяться:

	період реалізації проєкту;

	кількісні показники (обсяги) реалізації проєкту;

	обсяг фінансування (капітальні витрати), 

	загальний обсяг економії енергії 

	обсяг заміщення відновлюваними джерелами енергії.


До основних очікуваних показників організаційних проєктів відносяться:

	період реалізації проєкту;

	кількісні показники (обсяги) реалізації проєкту;

	загальний обсяг економії енергії 

	обсяг фінансування.


Детальний опис та очікувані техніко-економічні показники муніципальних проєктів наведені у додатку 1 до муніципального енергетичного плану «Каталог проєктів сталого енергетичного розвитку території територіальної громади».

Таблиця 4.1

Проєкти МЕП

	№ з/п
	Назва проекту
	Період реалізації
	Загальна вартість реалізації з ПДВ, (млн. грн)
	Очікувана економія енергії, МВт-год/рік
	Обсяг заміщення ВДЕ,  МВт-год/рік
	Питомі капітальні витрати
	Джерело фінансування, тис грн.

	
	
	Дата початку/ 
Дата завершення
	у тис. євро
	
	
	(грн/ кВт*год)/

(євро/кВт*год)
	

	
	1. Громадські будівлі
	
	330,25
	3 334,62
	1 051,10
	
	

	1.1
	Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях
	2025
	1,80
	320,12
	0,00
	5,62
	Бюджет громади

	
	
	2026
	41,86
	
	
	0,13
	

	1.2
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ДНЗ)
	2026
	90,30
	1 000,39
	0,00
	90,26
	Бюджетні кошти 
Грантові кошти 
Кошти позики

	
	
	2028
	2 100,00
	
	
	2,10
	

	1.3
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗОШ)
	2027
	123,84
	1 333,85
	0,00
	92,84
	Бюджетні кошти, 
Грантові кошти, 
Кошти позики

	
	
	2029
	2 880,00
	
	
	2,16
	

	1.4
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( ОЗ- лікарня)
	2028
	51,60
	560,22
	0,00
	92,11
	Бюджетні кошти, 
Грантові кошти, 
Кошти позики

	
	
	2030
	1 200,00
	
	
	2,14
	

	1.5
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( ФАПи)
	2027
	2,15
	53,35
	
	40,30
	Бюджетні кошти,

	
	
	2030
	50,00
	
	
	0,94
	

	1.6
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( інші бюджетні установи)
	2025
	4,55
	66,69
	0,00
	68,22
	Бюджетні кошти,

	
	
	2027
	105,81
	
	
	1,59
	

	1.7
	Використання ВДЕ в системи опалення в громадських будівлях
	2028
	38,70
	
	794,54
	48,71
	Бюджетні кошти, ЕСКО контракти

	
	
	2030
	0,90
	
	
	1,13
	

	1.8
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	2026
	1,03
	
	20,00
	51,60
	Бюджетні кошти, ЕСКО контракти

	
	
	2027
	
	
	
	1,20
	

	1.9
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	2025
	16,28
	
	236,57
	68,80
	Бюджетні кошти, ЕСКО контракти

	
	
	2026
	
	
	
	1,60
	

	
	2. Житлові будівлі
	
	1 110,81
	27 596,69
	12 136,08
	
	

	2.1
	Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи та стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки
	2025
	3,80
	776,10
	0
	4,90
	Міський бюджет, 
Власники житла

	
	
	2026
	88,37
	
	
	0,11
	

	2.2
	Забезпечення належної експлуатації багатоквартирних будинках
	2025
	0,25
	61,31
	0
	4,08
	Власники житла

	
	
	2026
	5,81
	
	
	0,09
	

	2.3.
	Впровадження енергоефективних заходів в одноквартирних будинках
	2026
	680,00
	23 473,28
	0
	28,97
	Власники житла

	
	
	2027
	15 813,95
	
	
	0,67
	

	2.4
	Комплексна термомодернізація пілотних багатоквартирних житлових будівель (ОСББ)
	2027
	167,00
	3 286,00
	0
	50,82
	Власники житла, 
Фонд енергоефективності, 
Міський бюджет

	
	
	2028
	3 883,72
	
	
	1,18
	

	2.5
	Використання ВДЕ в житлових будівлях
	2026
	5,50
	0,00
	115,00
	47,86
	Власники житла, 
ЕСКО компанії

	
	
	2028
	0,13
	
	
	1,11
	

	2.6
	Використання ВДЕ в житлових будівлях
	2025
	78,26
	0,00
	1 730,00
	45,24
	Власники житла

	
	
	2027
	1,82
	
	
	
	

	2.7
	Використання ВДЕ в житлових будівлях
	2026
	176,00
	0,00
	10 291,08
	17,10
	Власники житла

	
	
	2027
	
	
	
	0,40
	

	
	3. Об’єкти теплопостачання
	
	2,47
	41,77
	87,84
	
	

	3.1.
	Використання ВДЕ на об’єктах теплопостачання
	2027
	1,30
	0,00
	87,84
	14,80
	Міський бюджет, 
Кошти підприємства

	
	
	2029
	30,23
	
	
	0,34
	

	3.2.
	Технічне переоснащення котелень
	2027
	1,17
	41,77
	0,00
	28,01
	Міський бюджет, 
Кошти підприємства

	
	
	2028
	27,21
	
	
	
	

	
	4. Об’єкти водопостачання і водовідведення
	
	45,26
	72,83
	165,90
	
	

	4.1
	Запровадження системи енергоменеджменту на об’єктах водопостачання і водовідведення
	2025
	0,35
	3,24
	0,00
	108,12
	Кошти підприємства
міський бюджет

	
	
	2026
	0,01
	
	
	2,51
	

	4.2
	Підвищення енергоефективності в системі водопостачання
	2025
	3,50
	29,13
	0,00
	120,15
	Кошти підприємства
міський бюджет

	
	
	2027
	0,08
	
	
	2,79
	

	4.3
	Підвищення енергоефективності в системі водовідведення
	2029
	1,20
	8,09
	0,00
	148,28
	Кошти підприємства
міський бюджет

	
	
	2028
	0,03
	
	
	3,45
	

	4.4
	Зменшення непродуктивних втрат
	2026
	31,50
	32,37
	0,00
	973,10
	Кошти підприємства
міський бюджет

	
	
	2027
	0,73
	
	
	22,63
	

	4.5
	Використання відновлювальних джерел енергії на об’єктах водопостачання і водовідведення
	2026
	8,71
	0,00
	165,90
	52,49
	Кошти підприємства
ЕСКО компанії

	
	
	2027
	202,50
	
	
	1,22
	

	
	5. Об’єкти зовнішнього освітлення
	
	6,23
	32,21
	84,57
	
	

	5.1
	Реконструкція системи зовнішнього освітлення
	2025
	0,50
	8,05
	0,00
	62,08
	Кошти підприємства? 
міський бюджет

	
	
	2030
	0,01
	
	
	
	

	5.2
	Запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло»
	2028
	1,60
	24,16
	0,00
	66,23
	Кошти підприємства
ЕСКО компанії

	
	
	2030
	0,04
	
	
	1,54
	

	5.3
	Використання ВДЕ у вуличному освітленні
	2027
	4,13
	0,00
	84,57
	48,81
	Кошти підприємства
ЕСКО компанії

	
	
	2028
	0,10
	
	
	1,14
	

	
	6. Об'єкти з управління побутовими відходами
	
	11,00
	105,41
	189,75
	
	

	6.1
	Зменшення обсягу побутових відходів необхідних для захоронення
	2026
	10,20
	105,41
	0,00
	96,76
	Кошти підприємства

	
	
	2028
	0,24
	
	
	2,25
	міський бюджет

	6.2
	Технічне переоснащення парку комунального транспорту
	2029
	0,80
	0,00
	189,75
	4,22
	Кошти підприємства

	
	
	2030
	0,02
	
	
	0,10
	міський бюджет

	
	7. Громадський транспорт
	
	8,86
	83,43
	175,10
	
	

	7.1
	Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту
	2026
	8,10
	83,43
	0,00
	97,09
	Кошти підприємства

	
	
	2027
	0,19
	
	
	2,26
	

	7.2
	Технічне переоснащення парку громадського транспорту
	2029
	0,76
	0,00
	175,10
	4,34
	Кошти підприємства

	
	
	2030
	0,02
	
	
	0,10
	


5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МЕП

5.1. ОГЛЯД БЮДЖЕТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РАМКИ

Аналіз фінансової рамки МЕП доцільно проводити за період утворення територіальної громади. Аналіз бюджету включає в себе аналіз дохідної та видаткової частини, визначення можливостей запозичень, а також визначення номінальної та реальної фінансової рамки.

Доходи та видатки 
Динаміка доходів та витрат бюджету Краснокутської територіальної громади наведено в таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Динаміка доходів та витрат бюджету Краснокутської територіальної громади (тис. грн)

	Показник
	2021
	2022
	2023
	2024

	Всього доходи бюджету
	361 136,9
	385 095,0
	496 311,7
	632 478,0

	Фактичні доходи загального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього
	344 615,6
	375 677,9
	476 848,4
	610 619,1

	доходи, визначені пунктом 1 та 1’ частини першої статті 64 Бюджетного кодексу
	260 247,5
	291 514,0
	329 972,2
	423 234,5

	обсяг отриманих міжбюжетних трансферів
	84 368,1
	84 163,9
	146 876,2
	187 384,6

	ПДФО
	87 353,6
	89 862,7
	109 508,6
	125 318,2

	Рентна плата за використання природніх ресурсів
	121 739,2
	159 543,1
	158 060,4
	221 287,8

	Акцизний податок
	7 392,1
	3 142,0
	5 820,4
	7 200,0

	Плата за землю
	17 130,1
	13 384,9
	22 071,1
	27 219,5

	Транспортний податок
	70,4
	93,8
	100,0
	100,0

	Податок на прибуток
	7,8
	
	5,2
	1,0

	Єдиний податок
	23 294,5
	22 753,2
	29 513,1
	37 000,0

	Податок на нерухоме майно
	1 601,8
	2 058,6
	2 891,9
	3 160,0

	Неподаткові надходження
	1 658,0
	675,7
	2 001,5
	1 948,0

	Фактичні доходи спеціального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього, в т.ч.:
	21 304,1
	17 489,7
	36 389,6
	42 367,8

	Податкові надходження
	209,7
	82,0
	184,4
	190,0

	Інші неподаткові надходження
	5 420,5
	8 842,4
	16 967,5
	20 508,9

	Власні надходження бюджетних установ
	4 782,8
	8 072,6
	16 926,3
	20 508,9

	Доходи від операцій з капіталом
	93,2
	492,7
	42,2
	60,0

	Офіційні трансферти
	9 692,3
	
	1 250,3
	

	Цільові фонди
	1 105,6
	
	1 018,9
	1 100,0

	Всього видатки
	321 082,8
	371 079,8
	509 316,6
	600 795,4

	Фактичні видатки із загального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього
	264 124,4
	326 592,7
	382 451,9
	460 656,2

	- поточні видатки із загального фонду
	264 124,4
	326 592,7
	382 451,9
	460 656,2

	- капітальні видатки із загального фонду
	
	
	
	

	Фактичні видатки із спеціального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього
	56 958,4
	44 487,1
	126 864,7
	140 139,2

	- поточні видатки із спеціального фонду
	4 439,3
	4 775,8
	10 037,4
	21 599,8

	- капітальні видатки із спеціального фонду
	52 519,1
	39 711,3
	116 827,3
	118 539,4


** за 2024 рік наведено планові дані згідно бюджету.
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Рис. 5.1 Загальний обсяг доходів загального фонду бюджету Краснокутської ТГ, тис. грн.
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Рис. 5.2 Загальний обсяг доходів спеціального фонду бюджету Краснокутської ТГ, тис. грн.

За 2023 рік до загального та спеціального фондів бюджету Краснокутської територіальної громади надійшло 496 311,7 тис. грн. Надходження бюджету до показників минулого року становлять 128,9% , у тому числі –загальний фонд складає 476 848,4 тис. грн. (126,9% до аналогічних показників минулого року), спеціальний фонд 19 463,3 тис. грн. (206,7% до аналогічного періоду минулого року). У загальному обсязі надходжень трансферти з державного та місцевих бюджетів (субвенції та дотації) становили 146 876,2 тис. грн., їх питома вага у структурі надходжень-30,8%.  Власні та закріплені доходи міського бюджету в загальному обсязі доходів загального фонду 69,2% становлять – 329 972,2 тис. грн.
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Рис. 5.3. Структура власних доходів загального фонду у 2023 році Краснокутської МТГ, тис. грн

До спеціального фонду бюджету громади за 2023 рік надійшло доходів у сумі 45 540,24 тис. грн., що на 29 036,0 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.
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Рис. 5.4 Структура власних доходів спеціального фонду у 2023 році Краснокутської МТГ, тис. грн

Видатки за 2023 рік склали  722 504,70  тис. грн . Розподіл видатків  загального та спеціального фондів приведено на рис. 5.5-5.6
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Рис. 5.5 Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету Краснокутської ТГ, тис. грн.
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Рис. 5.6. Загальний обсяг видатків спеціального фонду бюджету Краснокутської ТГ, тис. грн.

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету територіальної громади.

Окремий аналіз доцільно провести щодо видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2021-2023 роки та планові витрати на 2024 рік приведено у таблиці 5.2 та на рис. 5.7
Таблиця 5.2

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2021-2023 роки та планові витрати на 2024 рік, тис. грн.

	Показник
	2021
	2022
	2023
	2024

	Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, всього
	17 756,6
	22 998,8
	21 794,6
	30 300,0

	- оплата теплопостачання
	4 959,5
	4 638,5
	4 717,9
	6 738,3

	- оплата водопостачання та водовідведення
	521,9
	389,0
	225,2
	316,1

	- оплата електроенергії
	2 998,7
	6 454,1
	4 863,1
	7 992,2

	- оплата природного газу
	7 836,6
	9 007,8
	7 781,1
	10 512,7

	- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
	1 439,9
	2 509,4
	4 207,3
	4 740,7


** за 2024 рік наведено планові дані згідно бюджету.
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Рис. 5.7. Динаміка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2021-2024 рр, тис. грн.
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Рис. 5.8. Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2023 рік.

Аналіз  видатків показує ріст виплат на електроенергію, що пов`язано з ростом тарифів на електроенергію. Видатки на оплату природнього газу  мають стабільну динаміку, що пояснюється заміщенням використання природнього газу іншими видами палива. Можна прогнозувати подальший ріст тарифів на енергоносії та комунальні послуги.  Зокрема потреба в електроенергії буде зростати, а необхідність відбудови зруйнованої енергосистеми  спричинить ріст тарифів на електроенергію. Відповідно з метою стабілізації видатків на оплату  оплату комунальних послуг та енергоносіїв необхідно використовувати заміщення природнього газу іншими видами палива, зокрема місцевими. Ріст тарифів на електроенергію доцільно компенсувати власним виробництвом  електроенергії.

Фінансова рамка МЕП.

Основою для подальшого формування стратегії виконання плану заходів МЕП з використанням коштів громади та залучення додаткових інвестицій є поняття фінансової рамки. Номінальна фінансова рамка визначається із залученням всіх можливих джерел фінансування в максимально допустимих розмірах. Натомість реальна фінансова рамка розраховується базуючись на значеннях номінальної фінансової рамки, з врахуванням існуючих можливостей за кожним джерелом фінансування.

З метою визначення номінальної фінансової рамки необхідно здійснити прогноз доходів бюджету на період до 2030 року, зокрема спеціального фонду. В період військових дій здійснити прогноз витрат досить складно. Окрім військових дій, що негативно впливають на економіку громади, значний вплив матиме повоєнна економічна активність регіону, податкові новели, що мають властивість до суттєвих змін. 

Прогнозні показники доходів бюджету наведено у таблиці 5.3.
Номінальна  фінансова рамка включає в себе власні кошти громади, зокрема кошти спеціального фонду та максимальний розмір запозичень дозволеним Бюджетним Кодексом. 

Реальна фінансова рамка включатиме певний відсоток коштів передбачених номінальною фінансовою рамкою, а також іншими джерелами  фінансування енергоефективних проектів.  Такими джерелами є залучення грантових коштів,  проекти державно приватного партнерства, ЕСКО контракти. Більш детально про дані механізми описано в розділі фінансування МЕП.

Таблиця 5.3

Розрахунок номінальної фінансової рамки

	Показники
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Фактичні доходи загального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього
	702 212,0
	849 676,5
	1 053 598,8
	1 222 174,6
	1 466 609,6
	1 686 601,0

	- обсяг отриманих міжбюджетних трансфертів
	168 907,6
	204 378,2
	253 429,0
	293 977,6
	352 773,2
	405 689,2

	ПДФО
	144 115,9
	174 380,3
	216 231,5
	250 828,6
	300 994,3
	346 143,5

	Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою борг
	0,0
	0,0
	673 859,3
	799 020,7
	962 696,4
	1 154 816,4

	Розрахунок дозволених запозичень
	
	673 859,3
	125 161,4
	163 675,7
	192 120,0
	227 949,4

	Фактичні доходи спеціального фонду бюджету
	44 486,2
	47 155,4
	49 984,7
	52 483,9
	55 633,0
	59 527,3

	Номінальна фінансова рамка
	44 486,2
	721 014,7
	175 146,1
	216 159,6
	247 753,0
	287 476,7


Розрахунок реальної фінансової рамки  проводимо на підставі наступних  припущень. Кошти спеціального фонду бюджету включаємо в розмірі 40 %. Кошти можливих запозичень включаємо в розмірі 80% від граничного розміру запозичень. Залучення грантових коштів плануємо у розмірі 20 % розрахунковому обсязі запозичень. ЕСКО контракти плануємо в розмірі 50 % коштів спеціального фонду. Залучення коштів через ДПП плануємо в розмірі рівному коштам спеціального фонду. 

Реальна фінансова рамка приведена у таблиці 5.4 

Таблиця 5.4

Розрахунок реальної фінансової рамки

	Показники
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Кошти спеціального фонду бюджету
	17 794,5
	18 862,1
	19 993,9
	20 993,6
	22 253,2
	23 810,9

	Розрахунок планових запозичень
	
	539 087,5
	100 129,1
	130 940,6
	153 696,0
	182 359,5

	Залучення грантових коштів
	8 897,2
	9 431,1
	9 996,9
	10 496,8
	11 126,6
	11 905,5

	ЕСКО- контракти
	22 243,1
	23 577,7
	24 992,3
	26 242,0
	27 816,5
	29 763,6

	ДПП
	
	47 155,4
	49 984,7
	52 483,9
	55 633,0
	59 527,3

	Разом
	48 934,8
	638 113,7
	205 096,9
	241 156,8
	270 525,2
	307 366,8


Загалом реальна фінансова рамка за час реалізації МЕП становить 1 711 194,3 тис. грн.

Фінансовий план МЕП у розрізі секторів та джерел фінансування приведено у табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Фінансовий план муніципального енергетичного плану, млн грн

	Назва сектору
	Міський бюджет
	Грант
	Позика бюджету
	Еско контракт
	Фонд ЕЕ
	Кошти мешканців
	Кошти підприємств
	Всього

	1. Громадські будівлі
	73,68
	74,304
	138,29
	43,98
	
	
	
	330,25

	2. Житлові будівлі
	8,55
	
	
	2,75
	83,5
	1 016,01
	
	1 110,81

	3. Об’єкти теплопостачання
	1,235
	
	
	
	
	
	1,24
	2,47

	4. Об’єкти водопостачання і водовідведення
	18,275
	
	
	6,97
	
	
	20,02
	45,26

	5. Об’єкти зовнішнього освітлення
	0,25
	
	
	4,90
	
	
	1,08
	6,23

	6. Об’єкти з управління побутовими відходами
	2,55
	
	
	
	
	
	8,45
	11,00

	7. Громадський транспорт
	
	
	
	
	
	
	8,86
	8,86

	Разом
	104,54
	74,30
	138,29
	58,60
	83,50
	1 016,01
	39,64
	1 514,88


Загальний бюджет МЕПу , в цінах 2023 року становить 1 514,88 млн. грн. Співставлення бюджету МЕП та реальної фінансової рамки говорить про реалістичність фінансових розрахунків заходів проекту. Найбільш напруженим є розмір передбачених коштів мешканців громади. Дана сума під час військового та післявоєнного стану є нереалістична. Відповідно без участі держави реалізація заходів передбачених у секторі житлові будівлі не є реалістична. 

Розподіл планового фінансування за секторами на рис. 5.9, а розподіл фінансування з джерелами коштів на рис. 5.10.
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Рис. 5.9. Розподіл планового фінансування за секторами
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Рис. 5.10. розподіл фінансування з джерелами коштів

5.2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ НА ПЕРІОД 2025-2030 РОКУ

Календарний план реалізації проектів МЕП побудовано з врахуванням потенційного графіку фінансування робіт, можливостей залучення підрядників, а також з врахуванням пріоритетності об`єктів. Зокрема повинен бути врахований потенціал підвищення енергоефективності, та відповідно ефекти від реалізованих заходів. 

Календарний план реалізації заходів узгоджується із залученням фінансування, зокрема щодо джерела фінансування та включає в себе роботи з вибору об`єктів, підготовки технічної документації, проведення робіт та завершення проекту, в тому числі введення в експлуатацію.

Орієнтовний графік календарних робіт приведено у табл. 5.6

Таблиця 5.6

Календарний графік виконання робіт

	№ з/п
	Назва проекту
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Загальна вартість реалізації з ПДВ, (млн. грн)

	1. Громадські будівлі

	1.1
	Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях
	МБ-1,1
	МБ-0,7
	
	
	
	
	МБ-1,8

	1.2
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ДНЗ)
	
	МБ-1,06
ГК-0,08
КК-0,00
	МБ-6,00
ГК-18,00
КК-24,16
	МБ-11,00
ГК-6,00
КК-24,00
	
	
	МБ-18,06
ГК-24,08
КК-48,16

	1.3
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗОШ)
	
	
	МБ-1,77
ГК-0,02
КК-1,05
	МБ-12,00
ГК-24,00
КК-42,00
	МБ-12,00
ГК-9,00
КК-24,00
	
	МБ-24,77
ГК-33,02
КК-66,05

	1.4
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( ОЗ- лікарня)
	
	
	
	МБ-10,32
ГК-17,2
КК-24,08
	МБ-10,32
ГК-17,2
КК-24,08
	МБ-10,32
ГК-17,2
КК-24,08
	МБ-10,32
ГК-17,2
КК-24,08

	1.5
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( ФАПи)
	
	
	МБ-0,15
	МБ-0,5
	МБ-1,0
	МБ-0,5
	МБ-2,15

	1.6
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( інші бюджетні установи)
	
	МБ--0,25
	МБ--1,3
	МБ--3,00
	
	
	МБ--4,55



	1.7
	Використання ВДЕ в системи опалення в громадських будівлях
	
	
	
	МБ- 7,74 
ЕСКО- 30,96


	МБ- 7,74 
ЕСКО- 30,96


	МБ- 7,74 
ЕСКО- 30,96


	МБ- 7,74 
ЕСКО- 30,96



	1.8
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	
	МБ- 0,23
	МБ- 0,8
	
	
	
	МБ- 1,03

	1.9
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	МБ- 1,26

	МБ- 2,00
ЕСКО- 13,02


	
	
	
	
	МБ- 3,26
ЕСКО- 13,02



	
	Всього
	МБ- 2,36
	МБ-4,24

ГК-0,08

ЕСКО- 13,02
	МБ-10,02
ГК-18,02
КК-25,21
	МБ-29,56

ГК-31,2
КК-67,08

ЕСКО- 10,96
	МБ-22,5
ГК-18,00
КК-35,00

ЕСКО- 10,00
	МБ-5,00
ГК-7,00
КК-11

ЕСКО- 10
	МБ-73,68
ГК-74,3
КК-138,29

ЕСКО- 43,98

	
	Разом
	2,36
	17,34
	53,25
	138,8
	85,5
	33
	330,25

	2. Житлові будівлі

	2.1
	Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи та стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки
	МБ-0,1

ВЖ-1,2
	МБ-0,05

ВЖ-1,2
	МБ-0,05

ВЖ-1,2
	
	
	
	МБ-0,2

ВЖ- 3,6

	2.2
	Забезпечення належної експлуатації багатоквартирних будинках
	ВЖ-0,04
	ВЖ-0,04
	ВЖ-0,04
	ВЖ-0,04
	ВЖ-0,04
	ВЖ-0,05
	ВЖ- 0,25

	2.3
	Впровадження енергоефективних заходів в одноквартирних будинках
	
	ВЖ-120
	ВЖ-150
	ВЖ-150
	ВЖ-150
	ВЖ-110
	ВЖ- 680,00

	2.4
	Комплексна термомодернізація пілотних багатоквартирних житлових будівель (ОСББ)
	
	
	МБ-1,35

ФЕЕ-13,5

ВЖ- 25,00
	МБ-4,0

ФЕЕ-40,0

ВЖ- 25,15
	МБ-3,0

ФЕЕ-30,

ВЖ- 25
	
	МБ- 8,35

ФЕЕ- 83,5

ВЖ- 75,15

	2.5
	Використання ВДЕ в житлових будівлях
	
	ВЖ-1,75

ЕСКО-1,75
	ВЖ-0,5

ЕСКО-0,5
	ВЖ-0,5

ЕСКО-0,5
	
	
	ВЖ-2,75

ЕСКО- 2,75

	2.6
	Використання ВДЕ в житлових будівлях
	ВЖ-1,26
	ВЖ-35
	ВЖ-42,0
	
	
	
	ВЖ- 78,26

	2.7
	Використання ВДЕ в житлових будівлях
	
	ВЖ-76
	ВЖ-100
	
	
	
	ВЖ- 176,00

	
	Всього
	МБ-0,1

ВЖ-2,5


	МБ-0,05

ВЖ-239,99

ЕСКО-1,75


	МБ-1,4

ВЖ-318,74

ФЕЕ-13,5

ЕСКО-0,5
	МБ-4,0

ВЖ-175,69

ФЕЕ-40,00

ЕСКО-0,5
	МБ-3,0

ВЖ-175,04

ФЕЕ-30,00


	ВЖ-110,05


	МБ-8,55

ВЖ-1016,01

ФЕЕ-83,5

ЕСКО-2,75

	
	Разом
	2,6
	235,79
	334,14
	220,19
	208,04
	110,05
	1110,81

	3. Об’єкти теплопостачання

	3.1
	Використання ВДЕ на об’єктах теплопостачання
	
	
	МБ-0,2

КП-0,2
	МБ-0,3

КП-0,3
	МБ-0,15

КП-0,15
	
	МБ-0,65

КП-0,65

	3.2
	Технічне переоснащення котелень
	
	
	МБ-0,285

КП-0,29
	МБ-0,3

КП-0,3
	
	
	МБ-0,585

КП-0,59

	
	Всього
	
	
	МБ-0,485

КП-0,685
	МБ-0,6

КП-0,9
	МБ-0,15

КП-0,3
	
	МБ-1.235

КП-1.885

	
	Разом
	
	
	1,17
	1,5
	0,45
	
	2,475

	4. Об’єкти водопостачання і водовідведення

	4.1
	Запровадження системи енергоменеджменту на об’єктах водопостачання і водовідведення
	МБ-0,1

КП-0,09
	МБ-0,075

КП-0,09
	
	
	
	
	МБ-0,175

КП-0,18

	4.2
	Підвищення енергоефективності в системі водопостачання
	МБ-0,5

КП-0,5
	МБ-0,75

КП-0,5
	МБ-0,5

КП-0,75
	
	
	
	МБ-1,75

КП-1,75

	4.3
	Підвищення енергоефективності в системі водовідведення
	
	
	
	МБ-0,3

КП-0,3
	МБ-0,3

КП-0,3
	
	МБ-0,6

КП-0,6

	4.4
	Зменшення непродуктивних втрат
	
	МБ-8,75

КП-8,75
	МБ-7

КП-7
	
	
	
	МБ-15,75

КП-15,75

	4.5
	Використання відновлювальних джерел енергії на об’єктах водопостачання і водовідведення
	
	КП-0,74

ЕСКО-2,97
	КП-1

ЕСКО-4
	
	
	
	КП-1,74

ЕСКО-6,97

	
	Всього
	МБ-0,6

КП-0,59


	МБ-9,575

КП-10,08

ЕСКО-2,97
	МБ-7,5

КП-8,75

ЕСКО-4
	МБ-0,3

КП-0,3

ЕСКО-0
	МБ-0,3

КП-0,3

ЕСКО-0
	
	МБ-18,275

КП-20,02

ЕСКО-6,97

	
	Разом
	1,19
	22,625
	20,25
	0,6
	0,6
	
	45,265

	5. Об’єкти зовнішнього освітлення

	5.1
	Реконструкція системи зовнішнього освітлення
	КП-0,12

МБ-0,12
	КП-0,13

МБ-0,13
	
	
	
	
	КП- 0,25

МБ-0,25

	5.2
	Запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло»
	
	
	
	ЕСКО-0,5
	ЕСКО-0,6
	ЕСКО-0,5
	ЕСКО -1,6

	5.3
	Використання ВДЕ у вуличному освітленні
	
	
	КП- 0,4

ЕСКО-2,3
	КП- 0,43

ЕСКО-1
	
	
	КП- 0,83

ЕСКО-3,30

	
	Всього
	КП-0,12

МБ-0,12
	КП-0,13

МБ-0,13
	КП- 0,4

ЕСКО-2,3
	КП- 0,43

ЕСКО-1,5
	ЕСКО-0,6
	ЕСКО-0,5
	КП-1,08

МБ-0,25

ЕСКО-4,9

	
	Разом
	0,24
	0,26
	2,7
	1,93
	0,6
	0,5
	6,23

	6. Об'єкти з управління побутовими відходами

	6.1
	Зменшення обсягу побутових відходів необхідних для захоронення
	
	КП-2, 5

МБ-0,8
	КП-2,5

МБ-0,8
	КП-2,65

МБ-2,55
	
	
	КП-7,65

МБ-2,55

	6.2
	Технічне переоснащення парку комунального транспорту
	
	
	
	
	КП-0,40

	КП-0,40

	КП-0,80


	
	Всього
	
	КП-2, 5

МБ-0,8
	КП-2,5

МБ-0,8
	КП-2,65

МБ-2,55
	КП-0,40

	КП-0,40

	КП-8,45

МБ-2,55

	
	Разом
	
	3,3
	3,3
	3,6
	0,4
	0,4
	11

	7. Громадський транспорт

	7.1
	Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту
	
	КП-4,10
	КП-4,00
	
	
	
	КП-8,10

	7.2
	Технічне переоснащення парку громадського транспорту
	
	
	
	
	КП-0,35
	КП-0,41
	КП-0,76

	
	Всього
	
	КП-4,10
	КП-4,00
	
	КП-0,35
	КП-0,41
	КП-8,86

	
	Разом
	
	4,1
	4
	0
	0
	0
	8,86

	Підсумок за джерелами

	
	МБ
	3,18
	14,795
	20,205
	35,41
	25,95
	5
	104,54

	
	ГК
	0
	0,08
	18,02
	31,2
	18
	7
	74,3

	
	КК
	0
	0
	25,21
	67,08
	35
	11
	138,29

	
	ЕСКО-
	0
	17,74
	6,8
	12,96
	10,6
	10,5
	58,6

	
	ФЕЕ
	0
	0
	13,5
	40
	30
	0
	83,5

	
	КМ
	2,5
	233,99
	318,74
	175,69
	175,04
	110,05
	1016,01

	
	КП
	0,71
	16,81
	16,335
	4,28
	1
	0,4
	39,535

	
	Загальний підсумок
	6,39
	283,415
	418,81
	366,62
	295,59
	143,95
	1 514,88


5.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА ВИКОНАННЯ МЕП

Однією з базових умов реалізації заходів передбачених Муніципальним енергетичним планом, є адаптація та оптимізація внутрішніх управлінських структур, забезпечення їх компетентними кадрами, а також визначення ключових структур, котрі повинні бути задіяні як в процесі підготовки, так і в процесі впровадження МЕПу. 

З метою координації дій всіх учасників місцевого енергетичного ринку з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку Краснокутської міської територіальної громади рішенням  міської ради було створено робочу групу з розробки МЕПу. На етапі реалізації МЕПу доцільно переглянути склад робочої групи. Доцільно до складу включити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідального за реалізацію проектів у громадських будівлях, комунальних підприємствах, депутатів міської ради, керівників структурних підрозділів, представників водопостачального та теплопостачального підприємства, представників ОСББ, старост окремих населених пунктів.  

У межах своєї компетенції робоча група:

	Формує концепцію міської енергетичної політики;

	Розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення системи енергомоніторингу та енергоменеджменту;

	Подає запити та отримує необхідну інформацію щодо функціонування енергетичної сфери громади до підприємств, організацій та установ всіх форм власності;

	Проводить моніторинг виконання Муніципального енергетичного плану;

	Здійснює контроль за дотриманням графіку виконанням заходів передбачених МЕП;

	Проводить роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ  та організацій всіх форм власності щодо включення їх до системи енергоменеджменту громади;

	Інформує мешканців щодо своєї діяльності та інших питань, пов’язаних з енергоефективністю та змінами клімату.


З метою інформування державних органів про хід реалізації МЕП та введення даних до  національної системи моніторингу енергоефективності варто визначити відповідальних осіб за комунікацію з відповідними державними органами, зокрема відповідальними за подання моніторингових звітів до обласних державних адміністрацій. 

Організаційна структура впровадження МЕП є суттєвим елементом у системі енергоменеджменту Краснокутської міської територіальної громади. Поточний контроль, обмін інформацією між зацікавленими сторонами та координацію дій всіх учасників повинен забезпечувати енергоменджер громади. У всіх структурних підрозділах виконавчого комітету та підприємствах, впровадження заходів у яких передбачено у МЕП необхідно визначити відповідальних осіб за моніторинг споживання ПЕР. Визначені відповідальні особи у бюджетних установах та на комунальних підприємствах виконуватимуть роль енергоменеджерів цих установ. Більш детальну інформації щодо моніторингу споживання енергоресурсів надано в окремому розділі.

Загальну адміністративну структуру впровадження МЕП приведено на рис. 5.11. 

Основна функція робочої групи загальний нагляд за проєктом, затвердження рішень, моніторинг результатів, корегування стратегії. 

Відповідальним за впровадження МЕП є енергоменеджер громади. Його функції : відповідальний за координацію всіх етапів реалізації, комунікацію між командами, забезпечення досягнення цілей і строків, контроль бюджету.

У кожному секторі (окрім житлового) доцільно створити групу впровадження проекту. До їх складу повинні входити ключові управлінці, технічні фахівці, фінансисти. Функція ГВП: Розробка плану робіт, визначення ресурсів, управління ризиками, моніторинг прогресу, звітування.

Загалом на рівні міської ради доцільно сформувати координаційно- робочу групу. До такої групи доцільно включити інженерів- будівельників, енергетиків, фахівців з енергоаудиту, фінансистів, закупівельників, фахівця по зв`язках з громадскістю, юристів. Функції цієї групи полягають у консультаційному супроводі роботи ГВП, а також проектів котрі будуть реалізовувати ОСББ щодо реалізації проекту на всіх етапах. Зокрема їх завдання включають:

	Розробка та виконання технічних рішень, вибір обладнання, встановлення систем, забезпечення енергоефективності;

	Бюджетування проєкту, контроль витрат, підготовка фінансових звітів, координація з донорськими організаціями;

	Інформування громади, проведення тренінгів, зворотній зв’язок з мешканцями, популяризація заходів з енергоефективності;

	Забезпечення відповідності проєкту законодавству, підготовка договорів, регуляторна підтримка;

	Проведення закупівель;

	Оцінка ефективності, регулярний моніторинг показників енергоефективності, підготовка рекомендацій для оптимізації процесу.
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Рис. 5.11. Адміністративна структура впровадження МЕП
Ця структура дозволяє ефективно розподілити функції між командами, забезпечити належний контроль і своєчасно реагувати на будь-які зміни чи виклики у проєкті.

5.4. ОСНОВНІ ПОТЕНЦІЙНІ ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РИЗИКИ ПРИ ВИКОНАННІ МЕП ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ, ТА МОЖЛИВИХ ДІЙ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ РИЗИКІВ

Аналіз ризиків та припущень — це комплексний підхід, який використовується для підготовки до потенційних невизначеностей, що можуть вплинути на успіх реалізації МЕП. Він об'єднує ідентифікацію ризиків та аналіз припущень, щоб забезпечити більш реалістичне планування та управління можливими змінами в умовах реалізації.

Аналіз припущень.

Припущення — це фактори або передумови, що вважаються правдивими на етапі планування та прийняття рішень, хоча насправді вони можуть бути не повністю підтверджені. 

Ідентифікація припущень: Визначення основних передумов, на яких базується план чи стратегія. Наприклад, припущення щодо стабільності цін на матеріали, безперервного доступу до постачальників або передбачуваного зростання попиту.

Аналіз надійності: Оцінка ймовірності правдивості кожного припущення. Тут слід оцінити, наскільки обґрунтоване кожне припущення і чи є воно реалістичним у контексті середовища проєкту чи діяльності.

Вплив на проєкт: Розуміння наслідків для проєкту у разі зміни або неправильного припущення. Розробка альтернативних рішень: Встановлення можливих варіантів у разі, якщо припущення не виправдаються. Це може бути резервний план або додаткові заходи для пом'якшення наслідків.

Ризик-аналіз — це процес ідентифікації, оцінки та управління ризиками, пов'язаними з певними діяльностями, проектами чи рішеннями, для мінімізації можливих негативних наслідків. Він широко використовується в бізнесі, промисловості, фінансах та управлінні проектами, допомагаючи передбачити потенційні загрози і розробити план дій для їх уникнення або зниження впливу.

Основні етапи ризик-аналізу:

Ідентифікація ризиків:

Виявлення всіх потенційних ризиків, які можуть вплинути на діяльність або проект. Це можуть бути фінансові, операційні, технічні, екологічні чи правові ризики.

Оцінка ризиків:

Визначення ймовірності виникнення кожного ризику та оцінка потенційних наслідків. Ризики часто оцінюються за допомогою шкал ймовірності (низька, середня, висока) та впливу (незначний, середній, критичний).

Аналіз ризиків:

Розрахунок загального ризику, який являє собою поєднання ймовірності та впливу кожного ризику. Це може бути кількісний (наприклад, фінансовий вплив у грошовому еквіваленті) або якісний аналіз.

Розробка стратегії управління ризиками:

Вибір відповідних методів управління ризиками: уникнення, зниження, передача або прийняття ризику. Кожен метод обирається залежно від можливостей, доступних ресурсів та прийнятного рівня ризику.

Моніторинг і контроль ризиків:

Постійний перегляд і оновлення ризиків протягом часу, а також оцінка ефективності заходів щодо управління ризиками. Цей етап дозволяє своєчасно реагувати на нові ризики або зміни в існуючих.

Переваги ризик-аналізу:

	Покращене прийняття рішень — допомагає організаціям приймати більш обґрунтовані рішення на основі реальних даних і прогнозів.

	Оптимізація ресурсів — дозволяє сфокусувати зусилля та ресурси на ключових областях ризику.

	Зменшення невизначеності — допомагає зменшити негативний вплив непередбачуваних подій.


Ризик-аналіз є невід'ємною частиною управління ризиками і допомагає організаціям діяти на випередження, мінімізуючи можливі втрати та збитки.

Припущення щодо припинення військових дій в час реалізації МЕПу

	Опис: Проєкт передбачає зупинення військових дій.

	Імовірність: Висока – залежить від зовнішньої політичної ситуації та агресивних загарбницький дій росії.

	Вплив на проєкт: Руйнування інфраструктури приведе до скерування ресурсів на відновлення руйнувань, а не на розвиток.

	Альтернативні рішення: Поєднувати проекти відновлення та з проектами з підвищення енергоефективності.


Припущення щодо стабільної внутрішньо політичної ситуації.

	Опис: Проєкт передбачає стабільну внутрішньо політичну ситуацію, зокрема чинне законодавство щодо підвищення рівня енергоефективності.

	Імовірність: Висока – Більшість законодавчих новел щодо енергоефективності відповідають міжнародним договорам та зобов`язанням України.

	Вплив на проєкт: Відмова від курсу на енергоефективність зменшить залучення державних та кредитних коштів в дану сферу.

	Альтернативні рішення: Рішення щодо реалізації МЕП приймає місцева влада. Більшість ресурсів, котрі планують залучити в реалізацію проекту є економічно обгрунтованими. Зміна внутрішньополітичної або законодавчої ситуації не має суттєвого впливу на кошти місцевого бюджету, кошти мешканців та ринку кредитних коштів.


Припущення щодо незмінної стратегії місцевої влади на реалізацію проектів з енергоефективності.

	Опис: Проєкт передбачає незмінну стратегію місцевої влади щодо реалізації проектів з енергоефективності. Проведення місцевих виборів може привести до зміни очільників громади (міського голову та депутатів місцевої ради).

	Імовірність: Середня – Зміна місцевої влади може привести до невизначеності курсу в перші декілька місяців. Надалі, як правило, нова влада повертається до стратегічних документів місцевого значення.

	Вплив на проєкт: Спад зацікавленості до попередніх стратегічних документів може привести до затримок в реалізації проектів.

	Альтернативні рішення: Реалізація проектів відбувається в різних секторах. Зміна влади має відчутний вплив виключно на сектор громадські будівлі. Проекти в інших секторах будуть реалізовані. Це стане драйвером для реалізації проектів у секторі громадські будівлі.


Припущення щодо доступності технологій та обладнання

	Опис: Інноваційні рішення, як-от енергоефективні системи опалення, освітлення, утеплення, будуть доступні на українському ринку.

	Імовірність: Висока – попит на енергоефективні технології зростає.

	Вплив на проєкт: Затримки в постачанні або відсутність необхідних технологій можуть уповільнити впровадження або підвищити вартість.

	Альтернативні рішення: Пошук альтернативних постачальників або варіантів обладнання з аналогічними характеристиками.


Припущення щодо підтримки громади

	Опис: Жителі громади та місцеві органи влади підтримуватимуть ініціативу, зокрема сприятимуть освітнім заходам і програмам для підвищення обізнаності.

	Імовірність: Висока – за умови активного інформування.

	Вплив на проєкт: Відсутність підтримки може знизити ефективність заходів і вплинути на тривалість впровадження змін.

	Альтернативні рішення: Проведення регулярних інформаційних сесій, збір зворотного зв’язку, залучення громадських організацій.


Аналіз ризиків та заходи по зниженню ризиків. 

Фінансові ризики

	Ризик: Недостатнє або нестабільне фінансування МЕПу.

	Причини: Зміни в державному або місцевому бюджеті, скорочення кредитних коштів, відмова від надання грантів.

	Вплив: Може призвести до скорочення запланованих заходів або затримок у виконанні.

	Стратегії управління: Диверсифікація джерел фінансування (залучення додаткових грантів, співпраця з приватними інвесторами), створення резервного фонду.


Технологічні ризики

	Ризик: Обмеженість  спеціалізованих компаній на  ринку громади по наданню послуг, відсутність або затримка постачання енергоефективного обладнання.

	Причини: Недостатній рівень кваліфікації фахівців підприємств,  збої в ланцюжках постачання, нестача обладнання через високий попит.

	Вплив: Затримка реалізації проєкту, підвищення вартості обладнання.

	Стратегії управління: Попереднє укладення угод з виконавцяит робіт та постачальниками, наявність альтернативних виконавців та постачальників, моніторинг ринку для швидкого реагування на зміни.


Ризики підтримки громади

	Ризик: Опір з боку місцевих мешканців або недостатня участь.

	Причини: Недостатнє розуміння вигод реалізації МЕПу, страх змін, низька обізнаність.

	Вплив: Може знизити ефективність заходів або призвести до конфліктів.

	Стратегії управління: Регулярне інформування громади, освітні заходи, залучення місцевих лідерів для підтримки ініціативи.


Політичні ризики

	Ризик: Зміни у законодавстві або політична нестабільність.

	Причини: Зміни в державній політиці щодо енергоефективності, нестабільність на регіональному рівні.

	Вплив: Може призвести до збільшення витрат або перешкод у реалізації запланованих заходів.

	Стратегії управління: Моніторинг законодавчих змін, співпраця з державними органами, залучення юристів для оперативного адаптування до нових вимог.


Екологічні ризики

	Ризик: Негативний вплив кліматичних умов на енергоефективність заходів.

	Причини: Різкі зміни клімату, незвично холодні або теплі сезони.

	Вплив: Може зменшити ефективність інвестицій у певні технології або змусити адаптувати заходи.

	Стратегії управління: Регулярна оцінка ризиків, вибір технологій, стійких до різних кліматичних умов, адаптивне планування.


Ризики низької енергоефективності

	Ризик: Заходи можуть не досягти очікуваного рівня енергоефективності.

	Причини: Невірні розрахунки, технічні обмеження, недостатня підготовка персоналу.

	Вплив: Може знизити економічну вигоду та вплинути на репутацію проєкту.

	Стратегії управління: Проведення попереднього технічного аудиту, залучення експертів для оцінки потенціалу енергоефективності, навчання персоналу.


Організаційні ризики

	Ризик: Невідповідність між командою проєкту та очікуваннями.

	Причини: Недостатня кваліфікація, низький рівень комунікації та мотивації в команді.

	Вплив: Може призвести до збоїв у виконанні проєкту, конфліктів, помилок.

	Стратегії управління: Чіткий розподіл ролей і відповідальностей, проведення тренінгів, регулярні збори для обговорення результатів і коригування плану.


5.5. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕП В ЦІЛОМУ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Моніторинг МЕП здійснюється з метою оцінки досягнення встановлених цілей сталого енергетичного розвитку та індикативних показників досягнення цілей, згідно Методики розроблення місцевих енергетичних планів затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 1163 від 21.12.2023 р. 

Призначенням моніторингу реалізації МЕП є своєчасне одержання достовірної інформації про реалізацію проєктів в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.

Предметом моніторингу МЕП є:

	досягнення цільових показників енергоефективності та рівня ВДЕ;

	терміни реалізації запланованих заходів;

	витрату фінансових коштів на реалізацію запланованих заходів;

	фактичне досягнення величини економії енергетичних ресурсів та рівня ВДЕ.


Організація моніторингу під час реалізації проекту МЕП включає:

1. Визначення групи моніторингу

	Склад: Енергоменеджер громади, енергоменеджмери структурних підрозділів та комунальних підприємств, представники енергопостачальних підприємств 

	Функції: Забезпечення регулярного моніторингу за досягненням ключових показників, координація з іншими командами, збір та аналіз даних.


2. Вибір індикаторів (показників) ефективності

	Індикатори: Перелік індикаторі наведено в наступному розділі

	Значення: Індикатори дозволяють вимірювати ефективність виконання МЕПу на кожному етапі.


3. Розробка системи збору даних

	Збір даних: Використання автоматизованих систем моніторингу (наприклад, лічильників або спеціалізованого програмного забезпечення), ручний збір даних у випадках, де автоматизація неможлива. 

	Частота: Дані мають збиратися на щомісячній основі для оперативного відстеження прогресу та коригування дій. Окремі показники можуть збиратись декілька разів на рік, якщо на це є обгрунтування. Окремі показники, які включені в систему енергомоніторингу громади збиратимуться відповідно до періодичності визначеної цією системою.


4. Аналіз і звітність

	Аналіз: Дані аналізуються для оцінки відповідності реальних показників очікуваним.

	Регулярна звітність: Щоквартальні звіти для керівництва громади та щорічні звіти для зацікавлених сторін (депутатів, донорів тощо).

	Інтерпретація: Порівняння даних з плановими показниками та визначення причин можливих відхилень.


5. Процедури зворотного зв'язку та коригування

	Оцінка ризиків і проблем: Виявлення відхилень, що можуть виникати під час виконання проєкту, аналіз їх впливу на цілі проєкту.

	Коригуючі дії: Розробка і реалізація коригуючих заходів для поліпшення ефективності або усунення виявлених недоліків.

	Впровадження змін: Адаптація процесів або технологій для покращення результатів на основі проведеного моніторингу.


6. Залучення громади до моніторингу

	Інформування: Періодичне інформування громади про результати реалізації МЕПу.

	Обговорення: Відкриті зустрічі або онлайн-опитування для отримання зворотного зв'язку.

	Прозорість: Результати моніторингу оприлюднюються для підтримання довіри громади та залучення до підтримки МЕПу.


Моніторинг МЕП здійснюється щороку з метою необхідності внесення змін до МЕП для його вдосконалення та вчасного здійснення коригувальних дій щодо уникнення помилок чи неточностей виконання. 

Загалом запроваджену система моніторингу реалізації МЕПу необхідно синхронізувати з системою енергоменеджменту. Для проведення моніторингу реалізації МЕП необхідно максимально використовувати систему енергомоніторингу, котра впроваджена в громаді.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МЕП

6.1 КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАНОМ НА 2030 РІК
З метою відслідковування рівня досягнення цілей передбачених у розділі 3 доцільно визначити кількісні та якісні показники. Кількісні показники дозволяють об’єктивно оцінити досягнуті результати проєкту на основі числових значень, що легко відстежуються та порівнюються з початковими цілями. Кількісні показники доцільно згрупувати за наступними групами:

Енергоспоживання
Цей показник відображає обсяг використаної енергії, а скорочення енергоспоживання означатиме зменшення залежності від енергоносіїв, що важливо для місцевої економіки та екології.

Економія енергії

Оцінка економії енергії у відсотках і абсолютних значеннях дозволяє зрозуміти реальний вплив проєкту на енергетичну систему громади, порівнюючи результат із базовим споживанням.

Зниження викидів CO₂
Скорочення викидів має значення не лише з точки зору екологічної відповідальності, а й допомагає виконувати міжнародні зобов’язання щодо клімату. Це також може позитивно позначитися на іміджі громади.

Фінансові показники

Ці показники відображають безпосередній фінансовий ефект від впроваджених заходів, дозволяючи громадам спрямовувати зекономлені кошти на інші важливі ініціативи та вдосконалення.

Кількість реалізованих заходів

Відслідковування кількості запланованих і реалізованих заходів допомагає оцінити прогрес і вчасне виконання проєктних цілей, що сприяє підвищенню відповідальності.

Якісні показники допомагають визначити соціальні, психологічні та суб’єктивні аспекти проєкту, що, хоч і не мають конкретного числового вираження, мають значний вплив на успішність і стійкість проєкту.

Рівень задоволеності громади

Позитивна реакція населення та підтримка проєкту є важливим індикатором його соціальної прийнятності. Задоволеність громади сприяє подальшій підтримці ініціатив у майбутньому.

Підвищення обізнаності

Високий рівень обізнаності є ключовим фактором для ефективного впровадження будь-яких змін. Поінформовані громадяни охочіше підтримують ідеї щодо енергоефективності, що допомагає зробити зміни довготривалими.

Якість інфраструктури

Поліпшення інфраструктури не лише підвищує комфорт, але й позитивно впливає на соціальну привабливість громади. Покращення в освітленні, опаленні, вентиляції забезпечує більш зручні умови для життя і роботи.

Ефективність управління проєктом

Цей показник важливий для забезпечення вчасного та якісного виконання кожного етапу проєкту. Хороше управління мінімізує ризики та непередбачувані витрати.

Інноваційність заходів

Використання інновацій вказує на те, що громада готова впроваджувати новітні технології та рішення, підвищуючи свою конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість.

Ці показники створюють цілісну картину успішності проєкту. Кількісні дані дозволяють оцінити конкретні досягнення у сфері енергоефективності, а якісні показники забезпечують розуміння загальної соціальної та організаційної стійкості проєкту.

Таблиця 6.1

Дерево цілей

	Стратегічні цілі
	Конкретні цілі
	Індикатори

	СЦ 1. СЦ 1. Підвищення енергетичної ефективності
	ОЦ 1.1 Зменшення споживання енергоресурсів;
	Зменшення споживання енергії щонайменше на 17,65% до 2030 року.

В.т.ч. в громадських будівлях на 25%

	
	ОЦ 1.2 Зменшення витрат на оплату енергоресурсів;
	Зменшення витрат міського бюджету щонайменше на 25% до 2030 року 

	
	ОЦ 1.3 Залучення інвестицій у сферу енергоефективності;
	Залучення інвестицій в проекти енергоефективності щонайменше в розмірі 1 514,88 млн. грн. 

в т.ч. в громадські будівлі в розмірі 330,25 млн. грн.

	
	ОЦ 1.4 Підвищення обізнаності мешканців громади щодо енергоефективності.
	Забезпечення рівня задоволеності мешканців умовами проживання на 50% до 2030р.

	СЦ 2. Розвиток відновлюваних джерел енергії
	ОЦ 2.1 Заміщення традиційних джерел енергії на відновлювальні;
	Забезпечити частку ВДЕ в енергетичному балансі 2030 року щонайменше в розмірі 27,48%

	
	ОЦ 2.2 Збільшення використання «зеленої енергетики»;
	Ріст виробництва енергії з ВДЕ збільшити на 8% до 2030 

	
	ОЦ 2.1 Підвищення енергетичної безпеки громади;
	Забезпечення споживання енергії з місцевих джерел щонайменше 15 % у енергетичному балансі до 2030 р.

	
	ОЦ 2.4 Залучення інвестицій у проекти з відновлювальної енергетики.
	Залучення інвестицій в проекти ВДЕ щонайменше в розмірі 331,47 млн. грн. 

в т.ч. в громадські будівлі в розмірі 56,01 млн. грн.


6.2. ЗВЕДЕНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ, ВАРТІСНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ БАЛАНСИ СТАНОМ НА 2030 РІК
З урахуванням орієнтовного календарного плану та очікуваних результатів від реалізації муніципальних проєктів будуємо планові енергетичні, вартісні та інвестиційні баланси для майбутніх періодів на період муніципального енергетичного плану.

Таблиця. 6.2 

Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів (МВт·год)

	№
	Показник
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Громадські будівлі
	13 077
	12 361
	11 647
	11 144
	10 552
	10 229
	10 004

	2
	Багатоквартирні будинки
	24 958
	24 020
	23 057
	23 033
	21 851
	20 689
	19 954

	3
	Одно- та двоквартирні будинки
	139 499
	136 220
	132 415
	130 092
	122 027
	117 641
	113 351

	4
	Об’єкти теплопостачання
	240
	237
	231
	230
	217
	211
	204

	5
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	495
	464
	437
	405
	379
	354
	332

	6
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	247
	240
	228
	211
	197
	184
	169

	7
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	1 310
	1 263
	1 217
	1 134
	1 078
	1 016
	949

	8
	Громадський транспорт
	901
	896
	890
	890
	892
	894
	876

	
	РАЗОМ
	180 726
	175 700
	170 123
	167 140
	157 193
	151 217
	145 838


На рис. 6.1  зображено зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2024- 2030 роки.


[image: image87.png]200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

zowo

0

2024 2025 2026

Ipomanacski Gyaisni
OAHO- TQ ABOKBAPTUPHI BYAMHKM

B OB’ €KT BOAONOCTAYAHHS | BOAOBIABEACHHS

OB'EKTI 3 YD ABAIHHS NOGYTOBUMM BIAXOACMI

2027

2028 2029

= BQraToKBaAPTPHI GyAMHKN
BO6' €KTH TeNAONOCTAHAHHS

OB €KTH 30BHILLIHBOTO OCBITACHHS
W POMAACHKMII TPAHCNOPT

2030




Рис. 6.1. Зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2024- 2030 роки, МВт·год
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Рис 6.2 Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів за 2030рік

Таблиця. 6.3

Зведений енергетичний баланс за видами енергії (МВт·год)

	№
	Показник
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Теплова енергія
	1 308
	1 236
	1 165
	1 114
	1 055
	1 023
	1 000

	2
	Природний газ
	112 248
	109 080
	105 573
	103 857
	97 680
	93 895
	90 577

	3
	Електрична енергія
	34 713
	33 764
	32 706
	32 130
	30 194
	29 033
	27 983

	4
	Біопаливо та відходи
	28 423
	27 738
	26 949
	26 464
	24 828
	23 937
	23 070

	5
	Нафтопродукти
	4 034
	3 882
	3 730
	3 574
	3 437
	3 328
	3 208

	6
	Вугілля й торф
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	РАЗОМ
	180 726
	175 700
	170 123
	167 140
	157 193
	151 217
	145 838


На рис 6.3 зображено баланс зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2030 рік.
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Рис. 6.3. Зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2024- 2030 роки, МВт·год
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Рис 6.4. Зведений енергетичний баланс за видами енергії за 2030 рік.

Вартісний баланс за 2024- 2030 роки наведений у табл. 6.4.

Таблиця. 6.4
Вартісний баланс за 2024- 2030 роки, млн. грн

	№
	Показник
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Громадські будівлі
	44,32
	44,66
	47,50
	51,10
	56,86
	67,61
	84,67

	2
	Житлові будинки
	270,02
	296,04
	341,03
	396,89
	456,59
	553,03
	692,76

	3
	Об’єкти теплопостачання
	0,44
	0,44
	0,54
	0,65
	0,80
	1,06
	1,47

	4
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	4,03
	4,07
	4,04
	3,91
	3,83
	3,77
	3,72

	5
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	2,23
	2,31
	2,32
	2,25
	2,21
	2,16
	2,09

	6
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	7,33
	7,81
	7,65
	7,32
	7,17
	7,23
	7,23

	7
	Громадський транспорт
	4,87
	5,36
	5,43
	5,59
	5,78
	6,19
	6,49

	
	РАЗОМ
	333,23
	360,69
	408,51
	467,70
	533,23
	641,06
	798,43
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Рис 6.5 Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, млн. грн.

Інвестиційний баланс за 2025- 2030 роки наведено у табл. 6.5.

Таблиця. 6.5
Зведений інвестиційний баланс за 2025- 2030 роки, млн. грн.

	№
	Показник
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Громадські будівлі
	2,36
	17,34
	53,25
	138,80
	85,50
	33,00

	2
	Житлові будинки
	2,60
	235,79
	334,14
	220,19
	208,04
	110,05

	3
	Об’єкти теплопостачання
	0,00
	0,00
	1,17
	1,50
	0,45
	0,00

	4
	Об’єкти водопостачання і водовідведення
	1,19
	22,63
	20,25
	0,60
	0,60
	0,00

	5
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	0,24
	0,26
	2,70
	1,93
	0,60
	0,50

	6
	Об'єкти з управління побутовими відходами
	0,00
	3,30
	3,30
	3,60
	0,40
	0,40

	7
	Громадський транспорт
	0,00
	4,10
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	РАЗОМ
	6,39
	283,42
	418,81
	366,62
	295,59
	143,95
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Рис 6.6 Зведений інвестиційний баланс за 2025- 2030 роки, млн. грн
Муніципальний енергетичний план
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																						2021		2022		2023

																				Електроенергія		19,503		21,445		20,350

																				Багатоквартирні будинки		2,925		3,217		3,053

																				Одноквартирні будинки		16,578		18,228		17,298

																				Природний газ		121,072		103,060		98,052

																				Багатоквартирні будинки		18,161		15,459		14,710

																				Одноквартирні будинки		102,911		87,601		83,342

																				Біомаса		13,668		12,826		12,560

																				Багатоквартирні будинки		0		0		0

																				Одноквартирні будинки		13,668		12,826		12,560

																				Вугілля й торф		977		1,015		965

																				Багатоквартирні будинки		0		0		0

																				Одноквартирні будинки		977		1,015		965

																				Разом		155,219		138,346		131926

																				Багатоквартирні будинки		21,086		18,676		17,762

																				Одноквартирні будинки		134,133		119,671		114,164






_1805004023.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

88

230

68

88

9

203

206

219

51

27

0

133

154

263

58

42

0

168



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		88		230		68		88		9		203

		2022		206		219		51		27		0		133

		2023		154		263		58		42		0		168

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																								тис. євро		88		206		154

																								тис. євро		230		219		263

																								тис. євро		68		51		58

																								тис. євро		88		27		42

																								тис. євро		9		0		0

																								тис. євро		203		133		168

																						Разом		млн грн		22.2		21.6		27.1

																								тис. євро		686.08		636.08		684.21






_1805004018.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

16578

102911

13668

977

18228

87601

12826

1015

17298

83342

12560

965



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		16,578		102,911				13,668		977

		2022		18,228		87,601				12,826		1,015

		2023		17,298		83,342				12,560		965

																						Найменування		Роки

																								2021		2022		2023

																						Електроенергія		19,503		21,445		20,350

																						Багатоквартирні будинки		2,925		3,217		3,053

																						Одноквартирні будинки		16,578		18,228		17,298

																						Природний газ		121,072		103,060		98,052

																						Багатоквартирні будинки		18,161		15,459		14,710

																						Одноквартирні будинки		102,911		87,601		83,342

																						Біомаса		13,668		12,826		12,560

																						Багатоквартирні будинки		0		0		0

																						Одноквартирні будинки		13,668		12,826		12,560

																						Вугілля й торф		977		1,015		965

																						Багатоквартирні будинки		0		0		0

																						Одноквартирні будинки		977		1,015		965

																						Разом		155,219		138,346		131926

																						Багатоквартирні будинки		21,086		18,676		17,762

																						Одноквартирні будинки		134,133		119,671		114,164






_1805004009.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

869

2807

1219

43

909

2532

1488

55

1358

2115

1242

45



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		869		2,807				1,219		43

		2022		909		2,532				1,488		55

		2023		1,358		2,115				1,242		45

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		28.1		30.9		53.7

																								тис. євро		869		909		1,358

																				2		Природний газ		млн грн		90.7		86		83.7

																								тис. євро		2,807		2,532		2,115

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																				5		Разом		млн грн		159.6		169.4		188.3

																								тис. євро		4,939		4,984		4,759






_1805004012.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

28.1

90.7

39.4

1.4

30.9

86

50.6

1.9

53.7

83.7

49.1

1.8



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		28.1		90.7				39.4		1.4

		2022		30.9		86				50.6		1.9

		2023		53.7		83.7				49.1		1.8

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		28.1		30.9		53.7

																								тис. євро		869		909		1,358

																				2		Природний газ		млн грн		90.7		86		83.7

																								тис. євро		2,807		2,532		2,115

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																				5		Разом		млн грн		159.6		169.4		188.3

																								тис. євро		4,939		4,984		4,759






_1805004006.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

4.2

13.6

4.6

12.9

8.1

12.5



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		4.2		13.6

		2022		4.6		12.9

		2023		8.1		12.5

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		4.2		4.6		8.1

																								тис. євро		130		136		204

																				2		Природний газ		млн грн		13.6		12.9		12.5

																								тис. євро		421		380		317

																				3		Разом		млн грн		17.6		17.5		20.6

																								тис. євро		552		516		521






_1805003962.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2.4

2.3

2.5



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												2.4

		2022												2.3

		2023												2.5

																				2.4		2.3		2.5






_1805003983.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2.3

0.3

2

0.4

2.1

0.4



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		2.3										0.3

		2022		2										0.4

		2023		2.1										0.4

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електрична енергія (активна)		млн грн		2.3		2		2.1

																								тис. євро		72		58		52

																				2		Нафтопродукти		млн грн		0.3		0.4		0.4

																								тис. євро		9		11		10

																				3		Разом		млн грн		2.6		2.4		2.5

																								тис. євро		81		69		62






_1805003993.xls
Діаграма1

		Побутові споживачі

		Бюджетні установи

		Інші споживачі

		Промислові підприємства



Продаж

257.7

11.2

7.6



Аркуш1

				Продаж

		Побутові споживачі		257.7

		Бюджетні установи		11.2

		Інші споживачі		7.6

		Промислові підприємства






_1805003998.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

739

2386

1219

43

772

2152

1488

55

1154

1797

1242

45



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		739		2,386				1,219		43

		2022		772		2,152				1,488		55

		2023		1,154		1,797				1,242		45

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		23.9		26.2		45.7

																								тис. євро		739		772		1,154

																				2		Природний газ		млн грн		77.1		73.1		71.1

																								тис. євро		2,386		2,152		1,797

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																						Разом		млн грн		141.8		151.8		167.7

																								тис. євро		4,387		4,468		4,238






_1805004001.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

23.9

77.1

39.4

1.4

26.2

73.1

50.6

1.9

45.7

71.1

49.1

1.8



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		23.9		77.1				39.4		1.4

		2022		26.2		73.1				50.6		1.9

		2023		45.7		71.1				49.1		1.8

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		23.9		26.2		45.7

																								тис. євро		739		772		1,154

																				2		Природний газ		млн грн		77.1		73.1		71.1

																								тис. євро		2,386		2,152		1,797

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																						Разом		млн грн		141.8		151.8		167.7

																								тис. євро		4,387		4,468		4,238






_1805003995.xls
Діаграма1

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023



Річний обсяг виробництва питної води

Річний обсяг відпуску питного водопостачання споживачам

395.046

276.522

348.57

243.99

387.3

271.1



Аркуш1

				Річний обсяг виробництва питної води		Річний обсяг відпуску питного водопостачання споживачам

		2021		395.046		276.522

		2022		348.57		243.99

		2023		387.3		271.1

												395.046		348.57		387.3

												276.522		243.99		271.1






_1805003988.xls
Діаграма1

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023



Питомі витрати електроенергії на водопостачання

Питомі витрати електроенергії на водовідведення

0.83

2.57

0.92

3.16

0.74

2.04



Аркуш1

				Питомі витрати електроенергії на водопостачання		Питомі витрати електроенергії на водовідведення

		2021		0.83		2.57

		2022		0.92		3.16

		2023		0.74		2.04

												0.83		0.92		0.74

												2.57		3.16		2.04

												Питомі витрати електроенергії на водопостачання

												Питомі витрати електроенергії на водовідведення






_1805003990.xls
Діаграма1

		Побутові споживачі

		Бюджетні установи

		Інші споживачі

		Промислові підприємства



Продаж

36.158

12.2

1.52



Аркуш1

				Продаж

		Побутові споживачі		36.158

		Бюджетні установи		12.2

		Інші споживачі		1.52

		Промислові підприємства






_1805003985.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

357

121

363

80

300

91



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		357										121

		2022		363										80

		2023		300										91

																				№		Показник		2021		2022		2023

																				1		Електрична енергія (активна)		357		363		300

																				2		Нафтопродукти		121		80		91

																				3		Разом		477		443		391






_1805003972.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

1065

682

966



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												1,065

		2022												682

		2023												966

																				1,065		682		966
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

337.454

100.977

40.241



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		337.454

		2022		100.977

		2023		40.241






_1805003980.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

72

9

58

11

52

10



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		72										9

		2022		58										11

		2023		52										10

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електрична енергія (активна)		млн грн		2.3		2		2.1

																								тис. євро		72		58		52

																				2		Нафтопродукти		млн грн		0.3		0.4		0.4

																								тис. євро		9		11		10

																				3		Разом		млн грн		2.6		2.4		2.5

																								тис. євро		81		69		62
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Діаграма1

		2021

		2022

		2023



Виробництво теплової енергії всього

143.2

95.692

120.7



Аркуш1

				Виробництво теплової енергії всього

		2021		143.2

		2022		95.692

		2023		120.7

										143.2		95.692		120.7
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

84

96

114



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												84

		2022												96

		2023												114

																				84		96		114
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2.7

3.3

4.5



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												2.7

		2022												3.3

		2023												4.5

																				2.7		3.3		4.5
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		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

894

432

504



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												894

		2022												432

		2023												504

																				894		432		504
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Громадські будівлі

Багатоквартирні будинки

Одно- та двоквартирні будинки

Об’єкти теплопостачання

Об’єкти водопостачання і водовідведення

Об’єкти зовнішнього освітлення

Об'єкти з управління побутовими відходами

Громадський транспорт

13887

21086

134133

221

477

337

1065

894

9635

18676

119671

148

443

101

682

432

10750

17762

114164

177

391

40

966

504



Аркуш1

				Громадські будівлі		Багатоквартирні будинки		Одно- та двоквартирні будинки		Об’єкти теплопостачання		Об’єкти водопостачання і водовідведення		Об’єкти зовнішнього освітлення		Об'єкти з управління побутовими відходами		Громадський транспорт

		2021		13,887		21,086		134,133		221		477		337		1,065		894

		2022		9,635		18,676		119,671		148		443		101		682		432

		2023		10,750		17,762		114,164		177		391		40		966		504

																						№		Показник		2021		2022		2023

																						1		Громадські будівлі		13,887		9,635		10,750

																						2		Багатоквартирні будинки		21,086		18,676		17,762

																						3		Одно- та двоквартирні будинки		134,133		119,671		114,164

																						4		Об’єкти теплопостачання		221		148		177

																						5		Об’єкти водопостачання і водовідведення		477		443		391

																						6		Об’єкти зовнішнього освітлення		337		101		40

																						7		Об'єкти з управління побутовими відходами		1,065		682		966

																						8		Громадський транспорт		894		432		504

																								РАЗОМ		172,101		149,788		144,755
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Діаграма1

		Бюджетні будівлі

		Побутові споживачі (населення)

		Малий та середній бізнес

		Промисловість



Продаж

851.592

12976.56

42.58

127.74



Аркуш1

				Продаж

		Бюджетні будівлі		851.592

		Побутові споживачі (населення)		12,976.56

		Малий та середній бізнес		42.58

		Промисловість		127.74

										Промислові підприємства та малий і середній бізнес
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Діаграма1

		Побутові споживачі

		Бюджетні установи

		Промислові підприємства та малий і середній бізнес



Продаж

19503

1182.83

31405.16



Аркуш1

				Продаж

		Побутові споживачі		19,503.00

		Бюджетні установи		1,182.83

		Промислові підприємства та малий і середній бізнес		31,405.16
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		2021

		2022

		2023



Нафтопродукти

74

66

64



Аркуш1

				Нафтопродукти

		2021		74

		2022		66

		2023		64

										74		66		64
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		2021		2021		2021

		2022		2022		2022

		2023		2023		2023



Бюджетні будівлі

Побутові споживачі (населення)

Примисловість, малий та середній бізнес

1182.83

19503

0

1678.975

21445

0

1125.149

20350

0



Аркуш1

				Бюджетні будівлі		Побутові споживачі (населення)		Примисловість, малий та середній бізнес

		2021		1,182.83		19,503.00		31 405,16

		2022		1,678.98		21,445.00		25 964,23

		2023		1,125.15		20,350.00		31 672,16

												Бюджетні будівлі		1,182.83		1,678.98		1,125.15

												Побутові споживачі (населення)		19,503.00		21,445.00		20,350.00

												Примисловість, малий та середній бізнес		31 405,16		25 964,23		31 672,16
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		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023



Бюджетні будівлі

Побутові споживачі (населення)

Малий та середній бізнес

Промисловість

7996.44888

121849.9

399.8262

1199.4786

5903.07984

103723.35

295.1277

885.477

6758.90322

98679.89

337.9461

1013.8383



Аркуш1

				Бюджетні будівлі		Побутові споживачі (населення)		Малий та середній бізнес		Промисловість

		2021		7996.44888		121,849.90		399.8262		1199.4786

		2022		5903.07984		103,723.35		295.1277		885.477

		2023		6758.90322		98,679.89		337.9461		1013.8383

														Бюджетні будівлі		7996.44888		5903.07984		6758.90322

														Побутові споживачі (населення)		121,849.90		103,723.35		98,679.89

														Малий та середній бізнес		399.8262		295.1277		337.9461

														Промисловість		1199.4786		885.477		1013.8383
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		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023



Бюджетні будівлі

Побутові споживачі (населення)

Малий та середній бізнес

Промисловість

851.592

12976.56

42.58

127.74

628.656

11046.15

31.43

94.3

719.798

10509.04

35.99

107.97



Аркуш1

				Бюджетні будівлі		Побутові споживачі (населення)		Малий та середній бізнес		Промисловість

		2021		851.592		12,976.56		42.58		127.74

		2022		628.656		11,046.15		31.43		94.3

		2023		719.798		10,509.04		35.99		107.97

												Бюджетні будівлі		851.592		628.656		719.798

												Побутові споживачі (населення)		12,976.56		11,046.15		10,509.04

												Малий та середній бізнес		42.58		31.43		35.99

												Промисловість		127.74		94.3		107.97
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		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023



Бюджетні будівлі

Побутові споживачі (населення)

Малий та середній бізнес

Промисловість

8921.6

15941.8

1469.51

4408.52

9007.8

11862.74

1320.18

3960.53

9676.6

13632.97

583.04

1749.11



Аркуш1

				Бюджетні будівлі		Побутові споживачі (населення)		Малий та середній бізнес		Промисловість

		2021		8,921.60		15,941.80		1,469.51		4,408.52

		2022		9,007.80		11,862.74		1,320.18		3,960.53

		2023		9,676.60		13,632.97		583.04		1,749.11

														Бюджетні будівлі		8,921.60		9,007.80		9,676.60

														Побутові споживачі (населення)		15,941.80		11,862.74		13,632.97

														Малий та середній бізнес		1,469.51		1,320.18		583.04

														Промисловість		4,408.52		3,960.53		1,749.11
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Діаграма1

		Громадські будівлі

		Багатоквартирні будинки

		Одно- та двоквартирні будинки

		Об’єкти водопостачання і водовідведення

		Об’єкти зовнішнього освітлення

		Об'єкти з управління побутовими відходами

		Громадський транспорт

		Об’єкти теплопостачання



Продаж

10750

17762

114164

391

40

966

504

177



Аркуш1

				Продаж

		Громадські будівлі		10,750

		Багатоквартирні будинки		17,762

		Одно- та двоквартирні будинки		114,164

		Об’єкти водопостачання і водовідведення		391

		Об’єкти зовнішнього освітлення		40

		Об'єкти з управління побутовими відходами		966

		Громадський транспорт		504

		Об’єкти теплопостачання		177
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Громадські будівлі

Багатоквартирні будинки

Одно- та двоквартирні будинки

Об’єкти теплопостачання

Об’єкти водопостачання і водовідведення

Об’єкти зовнішнього освітлення

Об'єкти з управління побутовими відходами

Громадський транспорт

22.2

17.8

141.8

0.2

2.6

0.8

2.7

2.4

21.6

17.5

151.8

0.2

2.3

0.4

3.3

2.3

27.1

20.6

167.7

0.3

2.4

0.2

4.5

2.5



Аркуш1

				Громадські будівлі		Багатоквартирні будинки		Одно- та двоквартирні будинки		Об’єкти теплопостачання		Об’єкти водопостачання і водовідведення		Об’єкти зовнішнього освітлення		Об'єкти з управління побутовими відходами		Громадський транспорт

		2021		22.2		17.8		141.8		0.2		2.6		0.8		2.7		2.4

		2022		21.6		17.5		151.8		0.2		2.3		0.4		3.3		2.3

		2023		27.1		20.6		167.7		0.3		2.4		0.2		4.5		2.5

																						№		Показник		2021		2022		2023

																						1		Громадські будівлі		22.2		21.6		27.1

																						2		Багатоквартирні будинки		17.8		17.5		20.6

																						3		Одно- та двоквартирні будинки		141.8		151.8		167.7

																						4		Об’єкти теплопостачання		0.2		0.2		0.3

																						5		Об’єкти водопостачання і водовідведення		2.6		2.3		2.4

																						6		Об’єкти зовнішнього освітлення		0.8		0.4		0.2

																						7		Об'єкти з управління побутовими відходами		2.7		3.3		4.5

																						8		Громадський транспорт		2.4		2.3		2.5

																								РАЗОМ		190.5		199.4		225.3
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біопаливо та відходи

Вугілля

Нафтопродукти

21383

129235

950

14491

1094

4590

23589

109073

1094

13025

1015

2135

21817

104943

12980

965

2956



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біопаливо та відходи		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		21,383		129,235		950		14,491		1,094		4,590

		2022		23,589		109,073		1,094		13,025		1,015		2,135

		2023		21,817		104,943				12,980		965		2,956

																				№		Показник		2021		2022		2023

																				1		Теплова енергія		1,308		950		1,094

																				2		Природний газ		129,235		109,073		104,943

																				3		Електрична енергія		21,383		23,589		21,817

																				4		Біопаливо та відходи		14,491		13,025		12,980

																				5		Нафтопродукти		4,590		2,135		2,956

																				6		Вугілля й торф		1,094		1,015		965

																						РАЗОМ		172,101		149,788		144,755
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Діаграма1

		Громадські будівлі

		Багатоквартирні будинки

		Одно- та двоквартирні будинки

		Об’єкти водопостачання і водовідведення

		Об’єкти зовнішнього освітлення

		Об'єкти з управління побутовими відходами

		Громадський транспорт

		Об’єкти теплопостачання



Продаж

13887

21086

134133

221

477

337

1065

894



Аркуш1

				Продаж

		Громадські будівлі		13,887

		Багатоквартирні будинки		21,086

		Одно- та двоквартирні будинки		134,133

		Об’єкти водопостачання і водовідведення		221

		Об’єкти зовнішнього освітлення		477

		Об'єкти з управління побутовими відходами		337

		Громадський транспорт		1,065

		Об’єкти теплопостачання		894
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Діаграма1

		Теплова енергія

		Природний газ

		Електрична енергія

		Біопаливо та відходи

		Нафтопродукти

		Вугілля й торф



Продаж

1308

129235

21383

14491

4590

1094



Аркуш1

				Продаж

		Теплова енергія		1,308

		Природний газ		129,235

		Електрична енергія		21,383

		Біопаливо та відходи		14,491

		Нафтопродукти		4,590

		Вугілля й торф		1,094
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біопаливо та відходи

Вугілля

Нафтопродукти

34.1

98.4

2.2

42.2

1.7

12

40.3

93.7

1.7

51.5

1.9

10.4

62.1

94.3

2.3

50.8

1.8

14.1



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біопаливо та відходи		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		34.1		98.4		2.2		42.2		1.7		12

		2022		40.3		93.7		1.7		51.5		1.9		10.4

		2023		62.1		94.3		2.3		50.8		1.8		14.1

																				№		Показник		2021		2022		2023

																				1		Теплова енергія		2.2		1.7		2.3

																				2		Природний газ		98.4		93.7		94.3

																				3		Електрична енергія		34.1		40.3		62.1

																				4		Біопаливо та відходи		42.2		51.5		50.8

																				5		Нафтопродукти		12		10.4		14.1

																				6		Вугілля й торф		1.7		1.9		1.8

																						РАЗОМ		190.5		199.4		225.3
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Громадські будівлі

Багатоквартирні будинки

Одно- та двоквартирні будинки

Об’єкти теплопостачання

Об’єкти водопостачання і водовідведення

Об’єкти зовнішнього освітлення

Об'єкти з управління побутовими відходами

Громадський транспорт

686

552

4387

7

81

25

84

74

636

516

4468

6

69

12

96

66

684

521

4238

7

62

6

114

64



Аркуш1

				Громадські будівлі		Багатоквартирні будинки		Одно- та двоквартирні будинки		Об’єкти теплопостачання		Об’єкти водопостачання і водовідведення		Об’єкти зовнішнього освітлення		Об'єкти з управління побутовими відходами		Громадський транспорт

		2021		686		552		4,387		7		81		25		84		74

		2022		636		516		4,468		6		69		12		96		66

		2023		684		521		4,238		7		62		6		114		64

																						№		Показник		2021		2022		2023

																						1		Громадські будівлі		686		636		684

																						2		Багатоквартирні будинки		552		516		521

																						3		Одно- та двоквартирні будинки		4,387		4,468		4,238

																						4		Об’єкти теплопостачання		7		6		7

																						5		Об’єкти водопостачання і водовідведення		81		69		62

																						6		Об’єкти зовнішнього освітлення		25		12		6

																						7		Об'єкти з управління побутовими відходами		84		96		114

																						8		Громадський транспорт		74		66		64

																								РАЗОМ		5,897		5,869		5,696






_1805003924.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біопаливо та відходи

Вугілля

Нафтопродукти

1055

3044

68

1307

52

371

1186

2757

51

1515

55

306

1570

2384

58

1283

45

356



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біопаливо та відходи		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		1,055		3,044		68		1,307		52		371

		2022		1,186		2,757		51		1,515		55		306

		2023		1,570		2,384		58		1,283		45		356

																				№		Показник		2021		2022		2023

																				1		Теплова енергія		68		51		58

																				2		Природний газ		3,044		2,757		2,384

																				3		Електрична енергія		1,055		1,186		1,570

																				4		Біопаливо та відходи		1,307		1,515		1,283

																				5		Нафтопродукти		371		306		356

																				6		Вугілля й торф		52		55		45

																						РАЗОМ		190.5		199.4		225.3
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Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024		2024



оплата теплопостачання

оплата водопостачання та водовідведення

оплата електроенергії

оплата природного газу

оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

4959.5

521.9

2998.7

7836.6

1439.9

4638.5

389

6454.1

9007.8

2509.4

4717.9

225.2

4863.1

7781.1

4207.3

6738.3

316.1

7992.2

10512.7

4740.7



Аркуш1

				оплата теплопостачання		оплата водопостачання та водовідведення		оплата електроенергії		оплата природного газу		оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

		2021		4,959.50		521.9		2,998.70		7,836.60		1,439.90

		2022		4,638.50		389		6,454.10		9,007.80		2,509.40

		2023		4,717.90		225.2		4,863.10		7,781.10		4,207.30

		2024		6,738.30		316.1		7,992.20		10,512.70		4,740.70

																						4,959.50		4,638.50		4,717.90		6,738.30

																						521.9		389		225.2		316.1

																						2,998.70		6,454.10		4,863.10		7,992.20

																						7,836.60		9,007.80		7,781.10		10,512.70

																						1,439.90		2,509.40		4,207.30		4,740.70
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Діаграма1

		Подток на доходи фізичних осіб

		Рентна плата за використання природних ресурсів

		Акцизний податок

		Плата за землю

		Транспортний податок

		Податок на прибуток

		Єдиний податок

		Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

		Неподаткові надходження



Продаж

[]
[]

109508.6

158060.4

5820.4

22071.1

100

5.2

29513.1

2891.9

2001.5



Аркуш1

				Продаж

		Подток на доходи фізичних осіб		109,508.60

		Рентна плата за використання природних ресурсів		158,060.40

		Акцизний податок		5,820.40

		Плата за землю		22,071.10								транспортний податок

		Транспортний податок		100

		Податок на прибуток		5.2

		Єдиний податок		29,513.10

		Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки		2,891.90

		Неподаткові надходження		2,001.50






_1805003915.xls
Діаграма1

		2021

		2022

		2023

		2024



Ряд 1

344615.6

375677.9

476848.4

610619.1



Аркуш1

				Ряд 1

		2021		344,615.60

		2022		375,677.90

		2023		476,848.40

		2024		610,619.10

										344,615.60		375,677.90		476,848.40		610,619.10
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Діаграма1

		Громадські будівлі

		Багатоквартирні будинки

		Одно- та двоквартирні будинки

		Об’єкти водопостачання і водовідведення

		Об’єкти зовнішнього освітлення

		Об'єкти з управління побутовими відходами

		Громадський транспорт

		Об’єкти теплопостачання



Продаж

13339

24334

136568

405

201

1054

959

246



Аркуш1

				Продаж

		Громадські будівлі		13,339

		Багатоквартирні будинки		24,334

		Одно- та двоквартирні будинки		136,568

		Об’єкти водопостачання і водовідведення		405

		Об’єкти зовнішнього освітлення		201

		Об'єкти з управління побутовими відходами		1,054

		Громадський транспорт		959

		Об’єкти теплопостачання		246






_1805003913.xls
Діаграма1

		2021

		2022

		2023

		2024



Ряд 1

21304.1

17489.7

36389.6

42367.8



Аркуш1

				Ряд 1

		2021		21,304.10

		2022		17,489.70

		2023		36,389.60

		2024		42,367.80

												21,304.10		17,489.70		36,389.60		42,367.80
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Діаграма1

		2021

		2022

		2023

		2024



Ряд 1

264124.4

326592.7

382451.9

460656.2



Аркуш1

				Ряд 1

		2021		264,124.40

		2022		326,592.70

		2023		382,451.90

		2024		460,656.20
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Діаграма1

		Податкові надходження

		Інші неподаткові надходження

		Власні надходження бюджетних установ

		Доходи від операцій з капіталом

		Офіційні трансферти

		Цільові фонди



Продаж

[]
[]

184.4

16967.5

16926.3

42.2

1250.3

1018.9



Аркуш1

				Продаж

		Податкові надходження		184.4

		Інші неподаткові надходження		16,967.50

		Власні надходження бюджетних установ		16,926.30

		Доходи від операцій з капіталом		42.2								транспортний податок

		Офіційні трансферти		1,250.30

		Цільові фонди		1,018.90
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Діаграма1

		2021

		2022

		2023

		2024



Ряд 1

56958.4

44487.1

126864.7

140139.2



Аркуш1

				Ряд 1

		2021		56,958.40

		2022		44,487.10

		2023		126,864.70

		2024		140,139.20
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Діаграма1

		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025

		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026

		2027		2027		2027		2027		2027		2027		2027		2027

		2028		2028		2028		2028		2028		2028		2028		2028

		2029		2029		2029		2029		2029		2029		2029		2029

		2030		2030		2030		2030		2030		2030		2030		2030



Громадські будівлі

Багатоквартирні будинки

Одно- та двоквартирні будинки

Об’єкти теплопостачання

Об’єкти водопостачання і водовідведення

Об’єкти зовнішнього освітлення

Об'єкти з управління побутовими відходами

Громадський транспорт

13077

24958

139499

240
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247

1310

901

12361

24020

136220
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1263
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11647

23057

132415

231

437

228

1217

890

11144

23033

130092

230

405

211

1134

890

10552

21851

122027

217

379
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117641

211

354
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1016

894
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19954

113351

204

332

169

949

876



Аркуш1

				Громадські будівлі		Багатоквартирні будинки		Одно- та двоквартирні будинки		Об’єкти теплопостачання		Об’єкти водопостачання і водовідведення		Об’єкти зовнішнього освітлення		Об'єкти з управління побутовими відходами		Громадський транспорт

		2024		13,077		24,958		139,499		240		495		247		1,310		901

		2025		12,361		24,020		136,220		237		464		240		1,263		896

		2026		11,647		23,057		132,415		231		437		228		1,217		890

		2027		11,144		23,033		130,092		230		405		211		1,134		890

		2028		10,552		21,851		122,027		217		379		197		1,078		892

		2029		10,229		20,689		117,641		211		354		184		1,016		894

		2030		10,004		19,954		113,351		204		332		169		949		876				№		Показник		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

																						1		Громадські будівлі		13,077		12,361		11,647		11,144		10,552		10,229		10,004

																						2		Багатоквартирні будинки		24,958		24,020		23,057		23,033		21,851		20,689		19,954

																						3		Одно- та двоквартирні будинки		139,499		136,220		132,415		130,092		122,027		117,641		113,351

																						4		Об’єкти теплопостачання		240		237		231		230		217		211		204

																						5		Об’єкти водопостачання і водовідведення		495		464		437		405		379		354		332

																						6		Об’єкти зовнішнього освітлення		247		240		228		211		197		184		169

																						7		Об'єкти з управління побутовими відходами		1,310		1,263		1,217		1,134		1,078		1,016		949

																						8		Громадський транспорт		901		896		890		890		892		894		876

																								РАЗОМ		180,726		175,700		170,123		167,140		157,193		151,217		145,838
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Діаграма1

		Громадські будівлі

		Житлові будівлі

		Об’єкти теплопостачання

		Об’єкти водопостачання і водовідведення

		Об’єкти зовнішнього освітлення

		Об’єкти з управління побутовими відходами

		Громадський транспорт



Продаж

330.25

1110.81

2.47

45.26

6.23

11

8.86



Аркуш1

				Продаж

		Громадські будівлі		330.25

		Житлові будівлі		1,110.81

		Об’єкти теплопостачання		2.47

		Об’єкти водопостачання і водовідведення		45.26

		Об’єкти зовнішнього освітлення		6.23

		Об’єкти з управління побутовими відходами		11.00

		Громадський транспорт		8.86

												4,959.50		4,638.50		4,717.90		6,738.30

												521.9		389		225.2		316.1

												2,998.70		6,454.10		4,863.10		7,992.20

												7,836.60		9,007.80		7,781.10		10,512.70

												1,439.90		2,509.40		4,207.30		4,740.70
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Діаграма1

		оплата теплопостачання

		оплата водопостачання та водовідведення

		оплата електроенергії

		оплата природного газу

		оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг



Продаж

4717.9

225.2

4863.1

7781.1

4207.3



Аркуш1

				Продаж

		оплата теплопостачання		4,717.90

		оплата водопостачання та водовідведення		225.2

		оплата електроенергії		4,863.10

		оплата природного газу		7,781.10

		оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4,207.30

												4,959.50		4,638.50		4,717.90		6,738.30

												521.9		389		225.2		316.1

												2,998.70		6,454.10		4,863.10		7,992.20

												7,836.60		9,007.80		7,781.10		10,512.70

												1,439.90		2,509.40		4,207.30		4,740.70
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Діаграма1

		Міський бюджет

		Грант

		Позика бюджету

		Еско контракт

		Фонд ЕЕ

		Кошти мешканців

		Кошти підприємств



Продаж

104.54

74.3

138.29

58.6

83.5

1016.01

39.64



Аркуш1

				Продаж

		Міський бюджет		104.54

		Грант		74.3

		Позика бюджету		138.29

		Еско контракт		58.6

		Фонд ЕЕ		83.5

		Кошти мешканців		1,016.01

		Кошти підприємств		39.64

										Міський бюджет		Грант		Позика бюджету		Еско контракт		Фонд ЕЕ		Кошти мешканців		Кошти підприємств

										104.54		74.3		138.29		58.6		83.5		1,016.01		39.64

												2,998.70		6,454.10		4,863.10		7,992.20

												7,836.60		9,007.80		7,781.10		10,512.70

												1,439.90		2,509.40		4,207.30		4,740.70
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Діаграма1

		2024		2024		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025		2025		2025

		2026		2026		2026		2026		2026		2026

		2027		2027		2027		2027		2027		2027

		2028		2028		2028		2028		2028		2028

		2029		2029		2029		2029		2029		2029

		2030		2030		2030		2030		2030		2030



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біопаливо та відходи

Вугілля

Нафтопродукти

34713

112248

1308

28423

0

4034

33764

109080

1236

27738

0

3882

32706

105573

1165

26949

0

3730

32130

103857

1114

26464

0

3574

30194

97680

1055

24828

0

3437

29033

93895

1023

23937

0

3328

27983

90577

1000

23070

0

3208



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біопаливо та відходи		Вугілля		Нафтопродукти

		2024		34,713		112,248		1,308		28,423		0		4,034

		2025		33,764		109,080		1,236		27,738		0		3,882

		2026		32,706		105,573		1,165		26,949		0		3,730

		2027		32,130		103,857		1,114		26,464		0		3,574

		2028		30,194		97,680		1,055		24,828		0		3,437

		2029		29,033		93,895		1,023		23,937		0		3,328						№		Показник		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		2030		27,983		90,577		1,000		23,070		0		3,208						1		Теплова енергія		1,308		1,236		1,165		1,114		1,055		1,023		1,000

																				2		Природний газ		112,248		109,080		105,573		103,857		97,680		93,895		90,577

																				3		Електрична енергія		34,713		33,764		32,706		32,130		30,194		29,033		27,983

																				4		Біопаливо та відходи		28,423		27,738		26,949		26,464		24,828		23,937		23,070

																				5		Нафтопродукти		4,034		3,882		3,730		3,574		3,437		3,328		3,208

																				6		Вугілля й торф		0		0		0		0		0		0		0

																				6		РАЗОМ		180,726		175,700		170,123		167,140		157,193		151,217		145,838
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				Продаж

		Громадські будівлі		10,004

		Багатоквартирні будинки		19,954

		Одно- та двоквартирні будинки		113,351

		Об’єкти водопостачання і водовідведення		332

		Об’єкти зовнішнього освітлення		169

		Об'єкти з управління побутовими відходами		949

		Громадський транспорт		876

		Об’єкти теплопостачання		204
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		2027		2027		2027		2027		2027		2027		2027		2027
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				Громадські будівлі		Житлові будинки		Стовпець1		Об’єкти теплопостачання		Об’єкти водопостачання і водовідведення		Об’єкти зовнішнього освітлення		Об'єкти з управління побутовими відходами		Громадський транспорт

		2024		44.32		270.02				0.44		4.03		2.23		7.33		4.87

		2025		44.66		296.04				0.44		4.07		2.31		7.81		5.36

		2026		47.5		341.03				0.54		4.04		2.32		7.65		5.43

		2027		51.1		396.89				0.65		3.91		2.25		7.32		5.59

		2028		56.86		456.59				0.8		3.83		2.21		7.17		5.78

		2029		67.61		553.03				1.06		3.77		2.16		7.23		6.19

		2030		84.67		692.76				1.47		3.72		2.09		7.23		6.49

																								№		Показник		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

																								1		Громадські будівлі		44.32		44.66		47.5		51.1		56.86		67.61		84.67

																								2		Житлові будинки		270.02		296.04		341.03		396.89		456.59		553.03		692.76

																								3		Об’єкти теплопостачання		0.44		0.44		0.54		0.65		0.8		1.06		1.47

																								4		Об’єкти водопостачання і водовідведення		4.03		4.07		4.04		3.91		3.83		3.77		3.72

																								5		Об’єкти зовнішнього освітлення		2.23		2.31		2.32		2.25		2.21		2.16		2.09

																								6		Об'єкти з управління побутовими відходами		7.33		7.81		7.65		7.32		7.17		7.23		7.23

																								7		Громадський транспорт		4.87		5.36		5.43		5.59		5.78		6.19		6.49

																										РАЗОМ		333.23		360.69		408.51		467.7		533.23		641.06		798.43
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				Продаж

		Теплова енергія		1,000
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		Електрична енергія		27,983

		Біопаливо та відходи		23,070

		Нафтопродукти		3,208

		Вугілля й торф		0
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				Громадські будівлі		Житлові будинки		Стовпець1		Об’єкти теплопостачання		Об’єкти водопостачання і водовідведення		Об’єкти зовнішнього освітлення		Об'єкти з управління побутовими відходами		Громадський транспорт

		2025		2.36		2.6				0		1.19		0.24		0		0

		2026		17.34		235.79				0		22.63		0.26		3.3		4.1

		2027		53.25		334.14				1.17		20.25		2.7		3.3		4

		2028		138.8		220.19				1.5		0.6		1.93		3.6		0

		2029		85.5		208.04				0.45		0.6		0.6		0.4		0

		2030		33		110.05				0		0		0.5		0.4		0

																								2025		2026		2027		2028		2029		2030

																						Громадські будівлі		2.36		17.34		53.25		138.8		85.5		33

																						Житлові будинки		2.6		235.79		334.14		220.19		208.04		110.05

																						Об’єкти теплопостачання		0		0		1.17		1.5		0.45		0

																						Об’єкти водопостачання і водовідведення		1.19		22.63		20.25		0.6		0.6		0

																						Об’єкти зовнішнього освітлення		0.24		0.26		2.7		1.93		0.6		0.5

																						Об'єкти з управління побутовими відходами		0		3.3		3.3		3.6		0.4		0.4

																						Громадський транспорт		0		4.1		4		0		0		0






